# Uzsākot lietošanu

- Atbrīvojiet darba zonu no šķēršļiem, kas var atstarot vai aizturēt lāzera staru. Nosedziet, piemēram, atspoguļojošas vai spīdīgas virsmas. Nemēriet caur loga rūti vai tamlīdzīgiem materiāliem. Lāzera stara atstarošanās vai aizturēšanas dēļ mērījuma rezultāti var būt kļūdaini.

##

1. Novietojiet lāzera starojuma uztvērēju tā, lai lāzera stars var aizsniegt uztveršanas lauku (54).
2. Novietojiet tā, lai lāzera stars šķērsotu uztveršanas lauku šķērsām (kā parādīts attēlā).
3. Rotācijas lāzeriem, kuriem ir vairāki darba režīmi, izvēlieties horizontālo vai vertikālo režīmu ar vislielāko rotācijas ātrumu.

##

- Ieslēdzot lāzera starojuma uztvērēju, var atskanēt skaļš signāls. Tāpēc netuviniet lāzera starojuma uztvērēju savām vai citu personu ausīm. Skaļš skaņas signāls var radīt dzirdes traucējumus.

1. Nospiediet pogu , lai ieslēgtu lāzera starojuma uztvērēju.
2. Displejā īslaicīgi tiek parādīti visi indikācijas elementi, kā arī īslaicīgi iedegas visi LED indikatori un var atskanēt skaņas signāls.
3. Lai izslēgtu lāzera starojuma uztvērēju, turiet taustiņu nospiestu tik ilgi, līdz īslaicīgi iedegas visi LED indikatori un displejs nodziest.

Izslēdzot lāzera starojuma uztvērēju, tiek saglabāti visi iestatījumi, izņemot displeja apgaismojuma iestatījumu.

Ja apm. 10 min netiek nospiests neviens lāzera starojuma uztvērēja taustiņš un ja uztveršanas lauku (54) 10 min nesasniedz lāzera stars, tad lāzera starojuma uztvērējs automātiski izslēdzas, lai saudzētu baterijas.

##

Sākotnējā piegādes stāvoklī rotācijas lāzers un piegādātais lāzera starojuma uztvērējs ir jau savienoti pārī ar Bluetooth®.

Ja pastāv savienojums, lāzera starojuma uztvērēja displejā tiek rādīts savienojums arBluetooth® (k).

1. Lai izveidotu jaunu savienojumu ar lāzera starojuma uztvērēju vai lai savienotu vēl vienu lāzera starojuma uztvērēju ar rotācijas lāzeru, turiet nospiestu rotācijas lāzera taustiņu , līdz rotācijas lāzera displejā parādās simbols attālinātās vadības/lāzera starojuma uztvērēja savienojuma izveidei.
2. Pēc tam turiet nospiestas lāzera stara uztvērēja un pogas tik ilgi, līdz teksta indikatorā (n) parādās lāzera starojuma uztvērēja rādījums P‑‑.

Rotācijas lāzera displejā tiek parādīts, ka savienojums izveidots sekmīgi. Lāzera starojuma uztvērēja teksta indikatorā (n) parādās POK.

Ja savienojumu starp rotācijas lāzeru un lāzera starojuma uztvērēju nevar izveidot, uztvērēja teksta indikatorā (n) parādās PNK un rotācijas lāzera displejā tiek rādīts kļūdas ziņojums, ka savienojuma izveide nav bijusi sekmīga. Lai novērstu kļūdu, ņemiet vērā rotācijas lāzera lietošanas pamācībā norādīto informāciju.

##

Lāzera stara pozīcija uztveršanas laukā (54) tiek parādīta displejā (58) lāzera starojuma uztvērēja priekšpusē un mugurpusē ar virziena indikatoru „Lāzera stars zem viduslīnijas” (o), ar virziena indikatoru „Lāzera stars virs viduslīnijas” (s) vai ar viduslīnijas indikatoru (q).

Turklāt var tikt parādīta arī lāzera stara pozīcija uztveršanas laukā:

- pēc izvēles ar sarkano LED virziena indikatoru „Lāzera stars zem viduslīnijas” (57), zilo LED virziena indikatoru „Lāzera stars virs viduslīnijas” (55), kā arī zaļo viduslīnijas LED indikatoru (56) lāzera starojuma uztvērēja priekšpusē,
- ar skaņas signāla palīdzību.

Lāzera staram pirmo reizi šķērsojot uztveršanas lauku (54), vienmēr atskan īss signāls un īsi iedegas sarkanais LED virzienindikators Lāzera stars zem viduslīnijas (57), kā arī zilais LED virzienindikators Lāzera stars virs viduslīnijas (55) (arī tad, ja skaņas signāls un/vai LED virzienindikatori tika izslēgti).

Lāzera starojuma uztvērējs pārāk zemu: ja lāzera stars šķērso uztveršanas lauka (54) augšējo daļu, displejā parādās virziena indikators „Lāzera stars virs viduslīnijas” (s).

Ja ir ieslēgti LED indikatori, deg zilais LED virziena indikators Lāzers virs viduslīnijas (55).
Ja ir ieslēgts skaņas signāls, atskan lēns, mainīgs skaņas signālu ritms.

1. Pārvietojiet lāzera starojuma uztvērēju augšup, kurp norāda virziena indikatora bulta.
2. Tuvojoties viduslīnijai, tiek rādīts tikai virziena indikatora „Lāzera stars virs viduslīnijas” (s) gals.

Lāzera starojuma uztvērējs pārāk augstu: ja lāzera stars šķērso uztveršanas lauka (54) apakšējo daļu, displejā parādās virziena indikators „Lāzera stars zem viduslīnijas” (o).

Ja ir ieslēgti LED indikatori, deg sarkanais LED virziena indikators Lāzers zem viduslīnijas (57).
Ja ir ieslēgts skaņas signāls, atskan ātrs, mainīgs skaņas signālu ritms.

1. Pārvietojiet lāzera starojuma uztvērēju lejup, kurp norāda virziena indikatora bulta.
2. Tuvojoties viduslīnijai, tiek rādīts tikai virziena indikatora „Lāzera stars zem viduslīnijas” (o) gals.

Lāzera starojuma uztvērējs vidū: ja lāzera stars šķērso uztveršanas lauku (54) viduslīnijas augstumā, displejā parādās viduslīnijas indikators (q).

Ja ir ieslēgti LED indikatori, deg zaļais LED viduslīnijas indikators (56).
Ja šajā laikā ir ieslēgts skaņas signāls, tas skan nepārtraukti.

Pēdējā indikatora atmiņas funkcija: Ja lāzera starojuma uztvērējs tiek pakustināts tā, ka lāzera stars iziet no uztveršanas lauka (54), īsu laiku mirgo pēdējais rādītais virzienindikators Lāzera stars virs viduslīnijas (s) vai virzienindikators Lāzera stars zem viduslīnijas (o). Šo indikāciju var ieslēgt un izslēgt iestatījumu izvēlnē.

##

Ja lāzera stars trāpa uztveršanas laukā (54), attālums starp lāzera staru un lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju tiek parādīts displeja teksta indikatorā (n) kā absolūtā vērtība.

Augstuma indikatora mērvienību var mainīt iestatījumu izvēlnē („mm” vai „in”).