# Функції

##

У режимі CenterFind вимірювальний інструмент намагається автоматично спрямувати лазерний промінь на середню лінію лазерного приймача шляхом підняття або опускання ротаційної головки. Лазерний промінь можна вирівняти відносно осі X або осі Y вимірювального інструмента.

На лазерному приймачі запускається режим CenterFind.

див. Режим CenterFind

Під час пошуку з’являється символ CenterFind для однієї або двох осей на дисплеї вимірювального інструмента, а індикатор стану (12) блимає червоним кольором.

Якщо лазерний промінь вдалося спрямувати на середню лінію лазерного приймача, режим CenterFind автоматично завершується і знайдене значення нахилу відображається на початковому екрані.

Якщо лазерний промінь не вдалося спрямувати на середню лінію лазерного приймача, обертання лазерного променя зупиняється, і на дисплеї з’являється повідомлення про помилку.

1. Натисніть будь-яку кнопку, щоб закрити повідомлення про помилку.
2. Відповідна вісь знову вирівнюється до 0 %.
3. Перевірте, чи правильно встановлені вимірювальний інструмент та лазерний приймач, і знову запустіть режим.

Лазерний приймач повинен знаходитися в межах повороту ± 8,5 % вимірювального інструмента.

Під час використання режиму CenterFind налаштування обох осей може змінюватися, навіть якщо одна з осей не суміщена з лазерним приймачем.

##

У режимі CenterLock вимірювальний інструмент намагається автоматично спрямувати лазерний промінь на середню лінію лазерного приймача шляхом підняття або опускання ротаційної головки. На відміну від режиму CenterFind положення лазерного приймача постійно перевіряється, а нахил вимірювального інструмента регулюється автоматично. Значення нахилу на дисплеї не відображаються.

- Працюючи з режимом CenterLock, переконайтеся, що вимірювальний інструмент та лазерний приймач не рухаються ненавмисно. Автоматичне регулювання нахилу при кожній зміні положення може призвести до неправильних вимірювань.

Лазерний промінь можна вирівняти відносно осі X або осі Y вимірювального інструмента.

На лазерному приймачі режим CenterLock запускається і завершується.

див. Режим CenterLock (LR 65 G)

Під час пошуку з’являється символ CenterLock для однієї або двох осей на дисплеї вимірювального інструмента, а індикатор стану (12) блимає червоним кольором.

Якщо лазерний промінь вдалося спрямувати на середню лінію лазерного приймача, на початковому екрані з’явиться символ CenterLock для однієї або обох осей. Значення нахилу не відображаються.

Якщо лазерний промінь не вдалося спрямувати на середню лінію лазерного приймача, обертання лазерного променя зупиняється, і на дисплеї з’являється повідомлення про помилку.

1. Натисніть будь-яку кнопку, щоб закрити повідомлення про помилку.
2. Відповідна вісь знову вирівнюється до 0 %.
3. Перевірте, чи правильно встановлені вимірювальний інструмент та лазерний приймач, і знову запустіть режим.

Лазерний приймач повинен знаходитися в межах повороту ± 8,5 % вимірювального інструмента.

Під час використання режиму CenterLock налаштування обох осей може змінюватися, навіть якщо одна з осей не суміщена з лазерним приймачем.

##

У ротаційному режимі змінний лазерний промінь (8) можна вимикати для одного чи декількох квадрантів площини обертання. Це дозволяє обмежити небезпеку від лазерного променя визначеними зонами. Крім того, це дозволяє запобігти перешкодам інших приладів через лазерний промінь або перешкодам лазерного приймача через небажані відблиски.

Відключенням окремих квадрантів можна керувати лише за допомогою Bosch Levelling Remote App. Квадранти, в яких лазерний промінь є видимим, відображаються на індикаторі режиму роботи лазера (b) на початковому екрані.