# Ibrugtagning

- Hold arbejdsområdet frit for forhindringer, som kan reflektere eller forhindre laserstrålen. Dæk f.eks. alle spejlende eller skinnende overflader til. Mål aldrig gennem ruder eller lignende materialer. Hvis laserstrålen reflekteres eller forhindres, kan måleresultaterne blive forkerte.

##

1. Placer lasermodtageren på en sådan måde, at laserstrålen kan nå modtagefeltet (54).
2. Indstil den på en sådan måde, at laserstrålen løber tværs igennem modtagefeltet (som vist på billedet).
3. Ved rotationslasere med flere driftstyper skal du vælge vandret eller lodret drift med maksimal rotationshastighed.

##

- Når lasermodtageren tændes, kan der høres en høj signallyd. Hold derfor lasermodtageren væk fra øret og andre personer, når den tændes. Den høje tone kan skade hørelsen.

1. Tryk kort på knappen for at tænde lasermodtageren.
2. Alle displayvisninger og alle LED'er lyser kortvarigt, og der kan høres en signaltone.
3. Lasermodtageren slukkes ved at trykke på knappen , indtil alle LED'er lyser kortvarigt, og displayet slukkes.

Alle indstillinger gemmes, når lasermodtageren slukkes, undtagen indstillingen af displaybelysningen.

Når der ikke trykkes på nogen knap på lasermodtageren i ca. 10 min., og hvis ingen laserstråle når modtagefeltet i (54) 10 min., slukkes lasermodtageren automatisk for at skåne batterierne.

##

I standardindstillingen er rotationslasere og den medfølgende lasermodtager allerede parret via Bluetooth®.

Når der er forbindelse, ses visningen forbindelse via Bluetooth® (k) på lasermodtagerens display.

1. For at forbinde lasermodtageren igen eller for at forbinde endnu en lasermodtager til rotationslaseren skal du trykke på knappen på rotationslaseren, indtil symbolet for etablering af forbindelse til fjernbetjening/lasermodtager vises på rotationslaserens display.
2. Hold derefter knappen og på lasermodtageren inde, indtil tekstvisningen (n) fremkommer på lasermodtageren P‑‑.

Når forbindelsen er oprettet, bekræftes det på rotationslaserens display. På lasermodtagerens tekstdisplay (n) vises POK.

Kan der ikke oprettes forbindelse mellem rotationslaser og lasermodtager, vises der på tekstdisplayet (n) på lasermodtageren PNK, og på rotationslaserens display vises fejlmeddelelsen om den mislykkede forbindelse. Læs i brugsanvisningen til rotationslaseren, hvordan du afhjælper fejlen.

##

Laserstrålens position i modtagefeltet (54) vises på displayet (58) på lasermodtagerens for- og bagside ved hjælp af retningsvisningen "Laserstråle under midterlinje" (o), retningsvisningen "Laserstråle over midterlinje" (s) og visningen af midterlinjen (q).

Valgfrit kan laserstrålens position i modtagefeltet desuden vises:

- ved hjælp af den røde LED-retningsviser "Laserstråle under midterlinje" (57), den blå LED-retningsviser "Laserstråle over midterlinje" (55) samt den grønne LED midterlinje (56) på forsiden af lasermodtageren,
- ved hjælp af signaltonen.

Første gang laserstrålen løber gennem modtagefeltet (54), høres altid en kort signaltone, og den røde LED-retningsviser "Laserstråle under midterlinje" (57) samt den blå LED-retningsviser "Laserstråle over midterlinje" (55) lyser kortvarigt (også når signaltone og/eller LED-retningsvisere er slukket).

Lasermodtager for lav: Hvis laserstrålen løber gennem den øverste halvdel på modtagefeltet (54), vises retningsvisningen "Laserstråle over midterlinje" (s) på displayet.

Hvis LED'erne er tændt, lyser den blå LED-retningsviser "Laserstråle over midterlinje" (55).
Ved aktiveret signaltone lyder et signal i langsom takt.

1. Bevæg lasermodtageren opad i pilens retning.
2. Ved tilnærmelse af midterlinjen vises kun spidsen af retningsviseren "Laserstråle over midterlinje" (s).

Lasermodtager for høj: Hvis laserstrålen løber gennem den nederste halvdel af modtagefeltet (54), vises retningsvisningen "Laserstråle under midterlinje" (o) på displayet.

Hvis LED'erne er tændt, lyser den røde LED-retningsviser "Laserstråle under midterlinje" (57).
Ved aktiveret signaltone lyder et signal i hurtig takt.

1. Bevæg lasermodtageren nedad i pilens retning.
2. Ved tilnærmelse af midterlinjen vises kun spidsen af retningsviseren "Laserstråle under midterlinje" (o).

Lasermodtager i midten: Løber laserstrålen gennem modtagefeltet (54) på højde med midterlinjen, ses visningen af midterlinjen (q) på displayet.

Hvis LED'erne er tændt, lyser den grønne LED Midterlinje (56).
Hvis signaltonen er aktiveret, lyder en vedvarende tone.

Hukommelsesfunktion for sidste modtagelse: Hvis lasermodtageren bevæges således, at laserstrålen igen forlader modtagefeltet (54), blinker den sidst viste retningsviser"Laserstråle over midterlinje" (s) eller retningsviseren "Laserstråle under midterlinje" (o). Denne visning kan tændes og slukkes via indstillingsmenuen.

##

Når laserstrålen rammer modtagefeltet (54), vises afstanden mellem laserstrålen og lasermodtagerens midterlinje i tekstvisningen (n) på displayet som absolut værdi.

Måleenheden for højdevisningen kan ændres i indstillingsmenuen ("mm" eller "in").