# Pila

## Introduzione/sostituzione delle pile

Per il funzionamento del ricevitore laser si consiglia l’impiego di batterie alcaline al manganese.

1. Ruotare il bloccaggio (67) del coperchio vano pile in posizione (ad es. con una moneta).
2. Aprire il coperchio vano pile (66) e inserire le pile.

Prestare attenzione alla corretta polarizzazione, conformemente all’illustrazione riportata sul lato interno del vano batterie.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utilizzare esclusivamente pile dello stesso produttore e con la stessa capacità.

1. Richiudere il coperchio vano pile (66) e ruotare il dispositivo di bloccaggio (67) del coperchio vano pile in posizione .

L’indicatore della batteria (r) mostra il livello di carica delle batterie del ricevitore laser:

Display | Capacità
--- | ---
| 50−100 %
| 5−50 %
| 2−5 %
| 0−2 %

- Estrarre le batterie dal ricevitore laser qualora non venga utilizzato per lungo tempo. Se lasciate a lungo all’interno del ricevitore laser, le pile potrebbero corrodersi.

## Indicatore del livello di carica della livella laser rotante

L’indicatore del livello di carica (j) mostra il livello di carica della batteria e/o delle batterie della livella laser rotante qualora la livella sia accesa e sia presente un collegamento via Bluetooth® tra ricevitore laser e livella laser rotante.

Display | Capacità
--- | ---
| 60−100 %
| 30−60 %
| 5−30 %
| 0−5 %