# Aku/patarei

Mõõteseade saab töötada standardsete patareidega või Boschi Li-ioonakuga.

Ärge kasutage standardseid (nt nikkel-metallhüdriid) akusid.

##

- Kasutage ainult tehnilistes andmetes toodud laadimisseadmeid. Ainult need laadimisseadmed on ette nähtud teie mõõteriistas kasutatud Li-ioonaku laadimiseks.

Liitiumioonakud tarnitakse rahvusvaheliste transpordieeskirjade tõttu osaliselt laetuna. Aku täisvõimsuse tagamiseks laadige aku enne esmakordset kasutamist täielikult.

### Aku laetuse taseme näidik akul

Kui aku mõõteriistast välja võetakse, saab laetuse taset vaadata akul olevate roheliste LEDide järgi.

Laetusseisundi vaatamiseks vajutage laetusseisundi näidiku nuppu või .

Kui laetusseisundi näidiku nupu vajutamisel ei sütti ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

Igal aku tüübil ei ole laetuse taseme näidikut.

#### Aku tüüp GBA 18V...

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | 60–100%
Pidev tuli 2 × roheline | 30–60%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–30%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%

#### Aku tüüp ProCORE18V...

LED | Mahtuvus
--- | ---
Pidev tuli 5 × roheline | 80–100%
Pidev tuli 4 × roheline | 60–80%
Pidev tuli 3 × roheline | 40–60%
Pidev tuli 2 × roheline | 20–40%
Pidev tuli 1 × roheline | 5–20%
Vilkuv tuli 1 × roheline | 0–5%

### Juhised aku käsitsemiseks

Kaitske akut niiskuse ja vee eest.

Hoidke aku temperatuuril –20 °C kuni 50 °C. Ärge jätke akut suvel autosse.

Puhastage aku ventilatsiooniavasid pehme, puhta ja kuiva pintsliga.

Oluliselt lühenenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada.

Järgige ringlussevõtu juhiseid.

##

Mõõteseadmes on soovitatav kasutada leelismangaanpatareisid.

Asetage patareid patareiadapterisse (22).

Jälgige sealjuures patareide pooluste vastavust patareiadapteril olevale kujutisele.

Vahetage alati kõik patareid korraga. Kasutage ainult ühe tootja ja ühesuguse mahtuvusega patareisid.

- Kui te mõõteseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja. Patareid võivad pikemaajalisel mõõteseadmes seismisel korrodeeruda.

Patareiadapter on mõeldud kasutamiseks ainult selleks ettenähtud Boschi mõõteseadmetes.

##

1. Lükake patareipesa kaane fiksaator (2) asendisse ja pöörake patareipesa kaas (1) lahti.
2. Vajutage vabastusnuppu (23) ja tõmmake aku (24) või patareiadapter (22) patareipesast välja. Ärge rakendage seejuures jõudu.
3. Lükake laetud aku (24) või sisseasetatud patareidega patareiadapter (22) nii kaugele patareipessa, et see tuntavalt fikseerub.
4. Sulgege patareipesa kaas (1) ja lükake fiksaator (2) asendisse .

##

Laetuse taseme näidik (e) ekraanil näitab aku või patareide laetuse taset:

Näit | Mahtuvus
--- | ---
| 60−100%
| 30−60%
| 5−30%
| 0−5%

Kui aku või patareid on tühjad, kuvatakse mõneks sekundiks hoiatav teade ja olekunäit (12) vilgub kiiresti punaselt. Seejärel lülitub mõõteriist välja.