# Nivelacijska automatika

##

Nakon uključivanja mjerni alat provjerava vodoravni odn. okomiti položaj i automatski izjednačava neravnine unutar područja samoniveliranja od cca. ±8,5 % (±5°).

Za vrijeme niveliranja treperi simbol za niveliranje na zaslonu. Indikator statusa (12) na mjernom alatu i indikator statusa odgovarajuće osi ((33) ili (34)) na daljinskom upravljaču istovremeno trepere zeleno.

Rotacija je zaustavljena do završetka niveliranja i laserske zrake trepere. Nakon uspješno završenog niveliranja pojavljuje se početni zaslon. Laserske zrake stalno svijetle i započinje rotacija. Indikator statusa (12) na mjernom alatu i indikator statusa nivelirane osi ((33) ili (34)) na daljinskom upravljaču istovremeno stalno svijetle zeleno.

Ako je mjerni alat nagnut više od 8,5 % ili ako je drukčije pozicioniran nego u horizontalnom ili vertikalnom položaju, onda niveliranje više nije moguće. Na zaslonu se prikazuje poruka pogreške i indikator statusa (12) treperi crveno.

1. Ponovno pozicionirajte mjerni alat i pričekajte niveliranje.

Ako je prekoračeno maksimalno vrijeme niveliranja, onda se niveliranje prekida s porukom pogreške.

1. Ponovno pozicionirajte mjerni alat.
2. Kratko pritisnite tipku kako biste ponovno pokrenuli niveliranje.

##

Ako je mjerni alat izniveliran, on stalno provje‌rava vodoravni odnosno okomiti položaj. U slučaju promjena položaja se naknadno nivelira automatski.

Minimalne promjene položaja kompenziraju se bez prekida rada. Time se automatski kompenziraju vibracije podloge ili vremenski utjecaji.

U slučaju većih promjena položaja zaustavlja se rotacija laserske zrake za vrijeme niveliranja radi izbjegavanja pogrešnog mjerenja i laserske zrake trepere. Na zaslonu se pojavljuje simbol za niveliranje. Eventualno se aktivira funkcija upozoravanja pri šoku.

## Prebacivanje između horizontalnog i vertikalnog položaja:

Mjerni alat sam prepoznaje horizontalni odnosno vertikalni položaj.

1. Isključite mjerni alat.
2. Ponovno ga pozicionirajte.
3. Ponovno ga uključite.

Ako se položaj promijeni bez isključivanja/uključivanja, prikazuje se poruka pogreške i indikator statusa (12) brzo treperi crveno.

1. Kratko pritisnite tipku kako biste ponovno pokrenuli niveliranje.

##

Mjerni alat ima funkciju upozoravanja pri šoku. Ona sprječava niveliranje u promijenjenom položaju u slučaju promjena položaja odn. vibracija mjernog alata ili vibracija podloge, a time i pogreške zbog pomicanja mjernog alata.

GRL 650 CHVG: Funkcija upozoravanja pri šoku ima 2 stupnja osjetljivosti. Nakon uključivanja mjernog alata namještena je visoka osjetljivost.

## Aktiviranje upozoravanja pri šoku:

Funkcija upozoravanja pri šoku je standardno uključena. Aktivira se oko 30 s nakon uključivanja mjernog alata.
Za vrijeme aktiviranja indikator funkcije upozoravanja pri šoku (d) treperi na zaslonu. Nakon aktiviranja indikator svijetli stalno.

## Aktivirano upozoravanje pri šoku:

Ako se promijeni položaj mjernog alata ili se registriraju jake vibracije, onda se aktivira upozoravanje pri šoku. Rotacija lasera se zaustavlja i prikazuje se poruka pogreške. Indikator statusa (12) brzo treperi crveno i oglašava se zvučni signal upozorenja s brzim slijedom tonova.

1. Potvrdite upozorenje s na način da pritisnete tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču.
2. Pri radu s nivelacijskom automatikom (uključujući rad s nagibom) niveliranje se ponovno automatski pokreće.

Sada provjerite položaj laserske zrake na referentnoj točki i po potrebi ispravite visinu odn. izravnavanje mjernog alata.

## Promjena/isključivanje funkcije upozoravanja pri šoku:

Na početnom zaslonu prikazuje se trenutna postavka s indikatorom funkcije upozoravanja pri šoku (d):

Funkcija upozoravanja pri šoku je uključena s visokom osjetljivošću.

GRL 650 CHVG: Funkcija upozoravanja pri šoku je uključena sa smanjenom osjetljivošću.

Funkcija upozoravanja pri šoku je isključena.

1. Kratko pritisnite tipku kako biste promijenili postavku funkcije upozoravanja pri šoku.
2. U sljedećem izborniku pritišćite tipku sve dok ne odaberete željenu postavku.
3. Potvrdite odabir s na način da pritisnete tipku .

1. Ako je uključena funkcija upozoravanja pri šoku, ona će se aktivirati nakon otprilike 30 s.

##

U horizontalnom položaju mjernog alata mogu se nagnuti X‑os i Y‑os neovisno jedna o drugoj u području od ±8,5 %.

1. Za naginjanje X‑osi jednom pritisnite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču.
2. Pojavljuje se izbornik za namještanje nagiba X‑osi.
3. Namjestite željeni nagib tipkama ili na mjernom alatu ili tipkama ili na daljinskom upravljaču.

Istovremenim pritiskom na obje tipke za nagib na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču nagib se vraća na 0,00 %.

1. Za naginjanje Y‑osi ponovno pritisnite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču.
2. Pojavljuje se izbornik za namještanje nagiba Y‑osi.

Namjestite željeni nagib kako je opisano za X‎‑os.

Nekoliko sekundi nakon zadnjeg pritiska na tipku mijenja se odabrani nagib na mjernom alatu. Do završetka namještanja nagiba trepere laserska zraka i simbol za namještanje nagiba na zaslonu.

Po završetku namještanja nagiba na početnom zaslonu prikazuju se namještene vrijednosti nagiba obje osi. Indikator statusa (d) na mjernom alatu stalno svijetli crveno. Indikator statusa nagnute osi ((33) i/ili (34)) na daljinskom upravljaču stalno svijetli crveno.

##

Mjerni alat pohranjuje 4 zadnje korištene vrijednosti nagiba obaju osi. Alternativno za ponovno namještanje nagiba možete preuzeti ove pohranjene kombinacije nagiba.

1. Pokrenite rad s nagibom za X‑os vidi Rad s nagibom u horizontalnom položaju.

1. Pritisnite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču kako biste pozvali memoriju.

1. Pritišćite tipku na mjernom alatu ili na daljinskom upravljaču sve dok ne odaberete željenu kombinaciju na zaslonu.
2. Kako biste potvrdili odabir, pritisnite tipku na mjernom alatu () ili na daljinskom upravljaču.
3. Nekoliko sekundi nakon pritiska na tipku mijenja se kombinacija nagiba na mjernom alatu vidi Rad s nagibom u horizontalnom položaju.
4. Kako biste namjestili druge vrijednosti od onih pohranjenih, pritisnite tipku na mjernom alatu () ili tipku na daljinskom upravljaču.

1. Prikaz se vraća na izbornik Postavke Rad s nagibom vidi Rad s nagibom u horizontalnom položaju.

##

Promjene temperature mjernog alata mogu utjecati na namješteni nagib osi.

Kako biste izbjegli netočnost mjerenja, nagib osi ponovno se namješta u slučaju prekoračenja namještene temperaturne razlike: Mjerni alat se nivelira, zatim se vraća na rad s nagibom s posljednje namještenim vrijednostima.

Nagib se resetira pri promjenama temperature ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: Putem Bosch Levelling Remote App možete smanjiti temperaturnu razliku na 2 °C ili isključiti funkciju SlopeProtect. Postavka se ne pohranjuje prilikom isključivanja mjernog alata.