# Функции

##

В режим CenterFind ротационният лазер се опитва да намери автоматично средната линия на лазерния приемник чрез движение на ротационната глава нагоре и надолу.

Лазерният лъч може при хоризонтално положение на ротационния лазер да се нивелира спрямо Х оста на ротационния лазер, спрямо Y оста или спрямо двете оси едновременно вж. Установяване на наклон с режим CenterFind.

При вертикално положение на ротационния лазер е възможно само едно нивелиране на Y оста.

## Стартиране на режим CenterFind:

1. Поставете ротационния лазер и лазерния приемник така, че лазерният приемник да се намира в посоката на Х оста, респ. Y оста на ротационния лазер.
2. Насочете лазерния приемник така, че желаната ос да е под прав ъгъл спрямо светлочувствителното поле (54).
3. Ако лазерният лъч трябва да се центрира върху двете оси, то поставете по един лазерен приемник, свързан с ротационния лазер, в посока на X и на Y оста.

Всеки лазерен приемник трябва да се намира в рамките на диапазона на въртене от ±8,5 % на ротационния лазер.

4. Включете ротационния лазер в ротационен режим.

LR 65 G: В менюто с настройки функцията Center трябва да е настроена на режим CenterFind (CF).
При насочване към две оси на ротационния лазер това важи за двата лазерни приемника.

1. Стартиране на режим CenterFind за Х оста: Натиснете за дълго бутон или натиснете за дълго бутон заедно с бутон .
2. Стартиране на режим CenterFind за Y оста: Натиснете за дълго бутон заедно с бутон .

Ако лазерният лъч трябва да се нивелира едновременно върху двете оси, то режимът CenterFind върху всеки лазерен приемник трябва да се стартира отделно.

След стартиране на режима CenterFind ротационната глава върху ротационния лазер се движи нагоре и надолу. По време на търсенето в индикацията за текст (n) се показва CFX (X ос), респ. CFY (Y ос).

Ако лазерният лъч достигнете светлочувствителното поле (54) на височината на средната линия на лазерния приемник, индикаторът Средна линия (q) се показва, а в индикацията за текст (n) се показва XOK (X ос) респ. YOK (Y ос). Върху ротационния лазер се показва стойността на открития наклон. Режимът CenterFind се прекратява автоматично.

## Прекъсване на режим CenterFind:

1. Натиснете бутона и задръжте бутона натиснат.

## Отстраняване на грешка:

Ако лазерният лъч не може да открие средната линия на лазерния приемник в рамките на диапазона на въртене, в индикацията за текст (n) се появява ERR и всички светодиодни индикации за посока светят.

1. Натиснете произволен бутон върху ротационния лазер и върху лазерния приемник, за да затворите съобщенията за грешка.
2. Позиционирайте ротационния лазер и лазерния приемник наново, така че лазерният приемник да се намира в рамките на зоната на въртене от ±8,5 % на ротационния лазер.

Внимавайте за това, лазерният приемник да е центриран върху X оста, респ. Y оста, така че лазерният лъч да може да преминава водоравно през светлочувствителното поле (54).

1. След това стартирайте отново режим CenterFind.

LR 65 G: Ако двете оси на ротационния лазер се насочат върху един лазерен приемник, то върху двата лазерни приемника трябва да се настрои една и съща Center функция. Комбинация от режим CenterFind и режим CenterLock не е възможна.

Ако върху една ос вече е настроен режим CenterLock, а върху другата ос е стартиран режим CenterFind, в текстовата индикация (n) с редуване ще се показват ERR и CL.

1. Настройте на двата лазерни приемника режим CenterFind и рестартирайте функцията.

##

С помощта на режим CenterFind наклонът на повърхност може да се измери до макс. 8,5 %.

1. Поставете за целта ротационния лазер в края на наклонена повърхност в хоризонтално положение върху статив.

X оста, респ. Y оста на ротационния лазер трябва да се центрират в една линия с наклона, който трябва да се установява.

2. Включете ротационния лазер и го оставете да се нивелира.
3. Закрепете лазерния приемник с държача върху измервателна летва (78).
4. Поставете измервателната летва близо до измервателния уред (в същия край на наклонената повърхност).
5. Центрирайте лазерния приемник върху измервателната летва на височина така, че лазерният лъч на ротационния лазер да се показва като централен ➊.
6. След това поставете измервателната летва с лазерния приемник в края на наклонената повърхност ➋.

Внимавайте позицията на лазерния приемник върху измервателната летва да остава непроменена.

7. Стартирайте режим CenterFind за оста, която е насочена към наклонената повърхност.

1. След приключване на режима CenterFind върху ротационния лазер се показва наклонът на повърхността.

##

В режим CenterLock ротационният лазер се опитва да намери автоматично средната линия на лазерния приемник чрез движение на ротационната глава нагоре и надолу. За разлика от режим CenterFind позицията на лазерния приемник постоянно се проверява и наклонът на ротационния лазер се адаптира автоматично. На дисплея на ротационния лазер не се показват стойности на наклон.

Насочването е възможно за X и Y оста, както при хоризонтално, така и при вертикално положение на ротационния лазер.

## Стартиране на режим CenterLock:

1. Поставете ротационния лазер и лазерния приемник така, че лазерният приемник да се намира в посоката на Х оста, респ. Y оста на ротационния лазер.
2. Насочете лазерния приемник така, че желаната ос да е под прав ъгъл спрямо светлочувствителното поле (54).
3. Ако лазерният лъч трябва да се центрира върху двете оси, то поставете по един лазерен приемник, свързан с ротационния лазер, в посока на X и на Y оста.

Всеки лазерен приемник трябва да се намира в рамките на диапазона на въртене от ±8,5 % на ротационния лазер.

4. Включете ротационния лазер в ротационен режим.

1. Настройте в менюто с настройки на лазерния приемник Center функцията на режим CenterLock CL.

При насочване към две оси на ротационния лазер това важи за двата лазерни приемника.

2. Стартиране на режим CenterLock за Х оста: Натиснете за дълго бутон или натиснете за дълго бутон заедно с бутон .
3. Стартиране на режим CenterLock за Y оста: Натиснете за дълго бутон заедно с бутон .

Ако лазерният лъч трябва да се нивелира едновременно върху двете оси, то режимът CenterLock трябва да се стартира отделно върху всеки лазерен приемник.

След стартиране на режима CenterLock ротационната глава върху ротационния лазер се движи нагоре и надолу. По време на търсенето в индикацията за текст (n) се показва CLX (X ос), респ. CLY (Y ос).

Ако лазерният лъч достигнете светлочувствителното поле (54) на височината на средната линия на лазерния приемник, индикаторът Средна линия (q) се показва, а в индикацията за текст (n) се показва LOC. Върху ротационния лазер се показва символът CenterLock на стартовия екран за съответната ос.

При промяна в позицията на лазерния приемник или ротационния лазер наклонът върху ротационния лазер се адаптира автоматично.

- При работа с режима CenterLock внимавайте за това, ротационният лазер и лазерният приемник да не се движат неволно. Чрез автоматичното адаптиране на наклона при всяка промяна в позицията може да се стигне до грешни измервания.

## Прекъсване/прекратяване на режим CenterLock:

1. Натиснете бутона и задръжте бутона натиснат.

Ако лазерният лъч в този момент вече е бил успешно центриран върху средната линия на лазерния приемник, то настроеният наклон върху ротационния лазер остава запазен и при прекъсване на режима CenterLock.

## Отстраняване на грешка:

Ако лазерният лъч не е успял да открие средната линия на лазерния приемник в рамките на 2 min (независимо дали при стартиране на режима или след промени в позицията), в текстовата индикация (n) ERR и всички светодиоди за индикация на посоката светят.

1. Натиснете произволен бутон върху ротационния лазер и върху лазерния приемник, за да затворите съобщенията за грешка.
2. Позиционирайте ротационния лазер и лазерния приемник наново, така че лазерният приемник да се намира в рамките на зоната на въртене от ±8,5 % на ротационния лазер.

Внимавайте за това, лазерният приемник да е центриран върху X оста, респ. Y оста, така че лазерният лъч да може да преминава водоравно през светлочувствителното поле (54).

1. След това стартирайте отново режим CenterLock.

Ако двете оси на ротационния лазер се насочат към един лазерен приемник, то върху двата лазерни приемника трябва да се настрои една и съща Center функция. Комбинация от режим CenterLock и режим CenterFind не е възможна.

Ако върху една ос вече е настроен режим CenterFind, а върху другата ос е стартиран режим CenterLock, в текстовата индикация (n) с редуване ще се показват ERR и CF.

1. Настройте на двата лазерни приемника режим CenterLock и рестартирайте функцията.

##

Лазерният приемник има електронни филтри за светлина от стробоскоп. Филтрите предпазват от смущения напр. от предупредителни светлинни лампи на строителни машини.