# Trikčių šalinimas

Rotacinio lazerinio nivelyro ekrano rodmenys | Lazerio spindulio imtuvo ekrano rodmenys | Gedimas | Šalinimas
--- | --- | --- | ---
| − | Automatinis išjungimas (išsikrovęs akumuliatorius arba baterijos) | Pakeiskite akumuliatorius ar baterijas.
| − | Automatinis išjungimas (viršyta darbinė temperatūra) | Pradėdami naudoti matavimo prietaisą palaukite, kol stabilizuosis jo temperatūra. Tada patikrinkite matavimo tikslumą ir, jei reikia, prietaisą sukalibruokite.
| −/PNK | Nepavyko sukurti ryšio su nuotolinio valdymo pultu (40) ir lazerio spindulio imtuvu (41) | Kad įjungtumėte klaidų pranešimus, trumpai paspauskite mygtuką . Iš naujo įjunkite ryšio sukūrimą. Jei ryšio sukurti negalima, kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.
| − | Nepavyko sukurti ryšio su išmaniuoju telefonu | Kad įjungtumėte klaidų pranešimus, trumpai paspauskite mygtuką . Iš naujo įjunkite ryšio sukūrimą žr. Nuotolinis valdymas Bosch Levelling Remote App programėle. Jei ryšio sukurti negalima, kreipkitės į Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.
| − | Matavimo prietaiso posvyris didesnis kaip 8,5 % arba netinkama horizontali ar vertikali padėtis. | Iš naujo pastatykite matavimo prietaisą arba horizontalioje, arba vertikalioje padėtyje. Automatiškai prasideda naujas niveliavimas.
| − | Niveliavimo laiko viršijimas | Iš naujo pastatykite matavimo prietaisą arba horizontalioje, arba vertikalioje padėtyje. Kad įjungtumėte niveliavimą, trumpai paspauskite mygtuką .
| − | Pakeitimas iš horizontalios padėties į vertikalią padėtį neišjungus/neįjungus matavimo prietaiso | Kad įjungtumėte niveliavimą, trumpai paspauskite mygtuką .
| ERR | Nepavyko X ašies kalibravimas | Nutraukite kalibravimą su , paspausdami mygtuką . Įsitikinkite, kad lazerio spindulio imtuvo zona yra vertikali atitinkamai matavimo prietaiso ašiai (X/Y). Iš naujo įjunkite kalibravimą.
| ERR | Nepavyko Y ašies kalibravimas
| − | Nepavyko Z ašies kalibravimas | Nutraukite kalibravimą su , paspausdami mygtuką . Reguliariai tikrinkite matavimo prietaiso išlyginimą. Iš naujo įjunkite kalibravimą.
| ERR | Režimas „CenterFind“ X ašies atžvilgiu nepavyko | Norėdami išjungti klaidos pranešimą, paspauskite bet kurį mygtuką. Patikrinkite, ar matavimo prietaisas ir lazerio spindulio imtuvas yra tinkamai pastatyti. Lazerio spindulio imtuvas turi būti matavimo prietaiso ±8,5 % posvyrio diapazone. Iš naujo įjunkite režimą.
| ERR | Režimas „CenterFind“ Y ašies atžvilgiu nepavyko
GRL 650 CHVG:
| ERR | Režimas „CenterLock“ X ašies atžvilgiu nepavyko | Norėdami išjungti klaidos pranešimą, paspauskite bet kurį mygtuką. Patikrinkite, ar matavimo prietaisas ir lazerio spindulio imtuvas yra tinkamai pastatyti. Lazerio spindulio imtuvas turi būti matavimo prietaiso ±8,5 % posvyrio diapazone. Iš naujo įjunkite režimą.
| ERR | Režimas „CenterLock“ Y ašies atžvilgiu nepavyko