# Odstránenie porúch

Displej rotačného lasera | Displej laserového prijímača | Problém | Pomoc
--- | --- | --- | ---
| − | Automatické vypnutie (akumulátor, príp. batérie sú vybité) | Vymeňte akumulátor, príp. batérie.
| − | Automatické vypnutie (prekročená prevádzková teplota) | Prv než zapnete merací prístroj, nechajte ho nadobudnúť bežnú teplotu. Potom merací prístroj skontrolujte a v prípade potreby ho skalibrujte.
| −/ PNK | Vytvorenie spojenia s diaľkovým ovládaním (40), príp. laserovým prijímačom (41) zlyhalo | Na zatvorenie chybového hlásenia krátko stlačte tlačidlo . Znova spustite vytvorenie spojenia. Ak vytvorenie spojenia nie je možné, obráťte sa na zákaznícky servis Bosch.
| − | Vytvorenie spojenia so smartfónom zlyhalo | Na zatvorenie chybového hlásenia krátko stlačte tlačidlo . Znova spustite vytvorenie spojenia pozri Diaľkové ovládanie prostredníctvom Bosch Levelling Remote App. Ak vytvorenie spojenia nie je možné, obráťte sa na zákaznícky servis Bosch.
| − | Merací prístroj je naklonený o viac ako 8,5 % alebo nie je v správnej horizontálnej alebo vertikálnej polohe. | Nanovo umiestnite merací prístroj, buď v horizontálnej alebo vo vertikálnej polohe. Nová nivelácia sa spustí automaticky.
| − | Prekročenie maximálnej doby nivelácie | Nanovo umiestnite merací prístroj, buď v horizontálnej alebo vo vertikálnej polohe. Krátko stlačte tlačidlo , aby ste znova spustili niveláciu.
| − | Zmena medzi horizontálnou a vertikálnou polohou bez vypnutia/zapnutia meracieho prístroja | Krátko stlačte tlačidlo , aby ste znova spustili niveláciu.
| ERR | Kalibrácia osi X zlyhala | Zrušte kalibráciu pomocou tak, že stlačíte tlačidlo . Skontrolujte, či je políčko príjmu laserového prijímača zvislo k príslušnej osi (X/Y) meracieho prístroja. Spustite kalibráciu nanovo.
| ERR | Kalibrácia osi Y zlyhala
| − | Kalibrácia osi Z zlyhala | Zrušte kalibráciu pomocou tak, že stlačíte tlačidlo . Skontrolujte správne vyrovnanie meracieho prístroja. Spustite kalibráciu nanovo.
| ERR | Režim CenterFind vzhľadom na os X zlyhal | Chybové hlásenie zatvorte stlačením ľubovoľného tlačidla. Skontrolujte, či sú merací prístroj a laserový prijímač správne postavené. Laserový prijímač sa musí nachádzať v rozsahu otočenia ±8,5 % meracieho prístroja. Znova spustite tento režim.
| ERR | Režim CenterFind vzhľadom na os Y zlyhal
GRL 650 CHVG:
| ERR | Režim CenterLock vzhľadom na os X zlyhal | Chybové hlásenie zatvorte stlačením ľubovoľného tlačidla. Skontrolujte, či sú merací prístroj a laserový prijímač správne postavené. Laserový prijímač sa musí nachádzať v rozsahu otočenia ±8,5 % meracieho prístroja. Znova spustite tento režim.
| ERR | Režim CenterLock vzhľadom na os Y zlyhal