# Oversigt over styringsmuligheder for funktionerne

Funktion | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Tænd/sluk GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Oprettelse af forbindelse via Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Hviletilstand | ● | ● | ● | − | − | ●
Aktivering af tastaturlås | − | − | − | − | − | ●
Deaktivering af tastaturlås | ● | ● | − | − | − | ●
Rotations-, linje- og punktfunktion | ● | ● | ● | − | − | ●
Drejning af linje/punkt inden for rotationsniveauet | ● | ● | ● | − | − | ●
Drejning af rotationsniveau ved lodret position | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatisk lodpunktfunktion nedad ved lodret position | − | − | ● | − | − | ●
Tænd/sluk chokadvarselsfunktion | ● | ● | − | − | − | ●
Tilpas chokadvarselsfunktionens følsomhed | − | ● | − | − | − | ●
Hældningsfunktion | ● | ● | ● | − | − | ●
Tilpas SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Manuel drift | ● | ● | − | − | − | ●
Tilstanden CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Tilstanden CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Partiel projektion | − | − | − | − | − | ●
Kalibrering af X‑ og Y‑akse (vandret position)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibrering af Z-akse (lodret position) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funktionen skal startes samtidig på henholdsvis måleværktøjet og fjernbetjeningen, lasermodtageren eller smartphonen.

B)

  Funktionen startes enten samtidig på måleværktøjet og smartphonen eller på lasermodtageren.