# Funkce

##

V režimu CenterFind se rotační laser snaží automaticky pohybem rotační hlavy nahoru a dolů zaměřit laserový paprsek na středovou osu přijímače laseru.

Laserový paprsek může být při vodorovné poloze rotačního laseru vyrovnáván s ohledem na osu X rotačního laseru, osu Y nebo obě osy současně viz Zjišťování sklonu pomocí režimu CenterFind.

U svislé polohy rotačního laseru lze vyrovnávat pouze na osu Y.

## Spuštění režimu CenterFind:

1. Rotační laser a přijímač laseru postavte tak, aby se laserový přijímač nacházel ve směru osy X, resp. osy Y rotačního laseru.
2. Přijímač laseru vyrovnejte tak, aby požadovaná osa byla v pravém úhlu vůči přijímacímu poli (54).
3. Má-li se laserový paprsek zaměřit na obě osy, umístěte vždy po jednom přijímači laseru spojeném s rotačním laserem ve směru osy X a osy Y.

Každý přijímač laseru se musí nacházet v rozsahu otáčení ±8,5 % rotačního laseru.

4. Zapněte rotační laser v rotačním provozu.

LR 65 G: V nabídce nastavení musí být funkce Center nastavená na režim CenterFind (CF).
Při zaměření na dvě osy rotačního laseru to platí pro oba přijímače laseru.

1. Spuštění režimu CenterFind pro osu X: Stiskněte buď dlouze tlačítko , nebo stiskněte dlouze tlačítko společně s tlačítkem .
2. Spuštění režimu CenterFind pro osu Y: Stiskněte dlouze tlačítko společně s tlačítkem .

Má-li se laserový paprsek zaměřit současně na obě osy, musí se režim CenterFind spustit na každém přijímači laseru zvlášť.

Po spuštění režimu CenterFind se rotační hlava na rotačním laseru pohybuje nahoru a dolů. Během vyhledávání se na textovém ukazateli (n) zobrazí CFX (osa X), resp. CFY (osa Y).

Dopadá-li laserový paprsek na přijímací pole (54) ve výšce středové osy přijímače laseru, zobrazí se ukazatel středové osy (q) a na textovém ukazateli (n) XOK (osa X), resp. YOK (osa Y). Na rotačním laseru se zobrazuje hodnota nalezeného sklonu. Režim CenterFind se automaticky ukončí.

## Přerušení režimu CenterFind:

1. Stiskněte tlačítko a držte tlačítko stisknuté.

## Odstranění chyb:

Nemůže-li laserový paprsek nalézt středovou osu přijímače laseru v rozsahu otáčení, zobrazí se na textovém ukazateli (n) ERR a všechny LED ukazatele směru svítí.

1. Pro zavření chybových hlášení stiskněte libovolné tlačítko na rotačním laseru a jedno tlačítko na přijímači laseru.
2. Znovu umístěte rotační laser a přijímač laseru tak, aby se přijímač laseru nacházel v rozsahu otáčení ±8,5 % rotačního laseru.

Dbejte na to, aby byl přijímač laseru vyrovnaný vůči ose X, resp. ose Y tak, aby laserový paprsek mohl vodorovně dopadat na přijímací pole (54).

1. Poté znovu spusťte režim CenterFind.

LR 65 G: Pokud jsou obě osy rotačního laseru zaměřené na jeden přijímač laseru, musí se na obou přijímačích laseru nastavit stejná funkce Center. Kombinace režimu CenterFind a režimu CenterLock není možná.

Pokud je na jedné ose již nastavený režim CenterLock a na druhé ose se spustí režim CenterFind, zobrazí se na textovém ukazateli (n) střídavě ERR a CL.

1. Na obou přijímačích laseru nastavte režim CenterFind a spusťte funkci znovu.

##

Pomocí režimu CenterFind lze měřit sklon plochy do max. 8,5 %.

1. Nainstalujte přitom rotační laser na konci nakloněné plochy ve vodorovné poloze na stativ.

Osa X, resp. osa Y rotačního laseru musí být vyrovnaná v linii se zjišťovaným sklonem.

2. Zapněte rotační laser a nechte ho znivelovat.
3. Přijímač laseru upevněte pomocí držáku na měřicí lať (78).
4. Postavte měřicí lať blízko měřicího přístroje (na stejném konci nakloněné plochy).
5. Vyrovnejte laserový přijímač na měřicí lati v takové výšce, aby se laserový paprsek rotačního laseru zobrazoval středově ➊.
6. Potom postavte měřicí lať s přijímačem laseru na druhém konci nakloněné plochy ➋.

Dbejte na to, aby poloha laserového přijímače na měřicí lati zůstávala beze změny.

7. Spusťte režim CenterFind pro osu, která je zaměřená na nakloněnou osu.

1. Po ukončení režimu CenterFind se na rotačním laseru zobrazí sklon plochy.

##

V režimu CenterLock se rotační laser snaží automaticky pohybem rotační hlavy nahoru a dolů zaměřit laserový paprsek na středovou osu přijímače laseru. Na rozdíl od režimu CenterFind se nepřetržitě kontroluje poloha přijímače laseru a automaticky přizpůsobuje sklon rotačního laseru. Na displeji rotačního laseru se nezobrazují hodnoty sklonu.

Zaměření je možné pro osu X a Y, jak ve vodorovné, tak i ve svislé poloze rotačního laseru.

## Spuštění režimu CenterLock:

1. Rotační laser a přijímač laseru postavte tak, aby se laserový přijímač nacházel ve směru osy X, resp. osy Y rotačního laseru.
2. Přijímač laseru vyrovnejte tak, aby požadovaná osa byla v pravém úhlu vůči přijímacímu poli (54).
3. Má-li se laserový paprsek zaměřit na obě osy, umístěte vždy po jednom přijímači laseru spojeném s rotačním laserem ve směru osy X a osy Y.

Každý přijímač laseru se musí nacházet v rozsahu otáčení ±8,5 % rotačního laseru.

4. Zapněte rotační laser v rotačním provozu.

1. Nastavte v nabídce nastavení přijímače laseru funkci Center na režim CenterLock CL.

Při zaměření na dvě osy rotačního laseru to platí pro oba přijímače laseru.

2. Spuštění režimu CenterLock pro osu X: Stiskněte buď dlouze tlačítko , nebo stiskněte dlouze tlačítko společně s tlačítkem .
3. Spuštění režimu CenterLock pro osu Y: Stiskněte dlouze tlačítko společně s tlačítkem .

Má-li se laserový paprsek zaměřit současně na obě osy, musí se režim CenterLock spustit na každém přijímači laseru zvlášť.

Po spuštění režimu CenterLock se rotační hlava na rotačním laseru pohybuje nahoru a dolů. Během vyhledávání se na textovém ukazateli (n) zobrazí CLX (osa X), resp. CLY (osa Y).

Dopadá-li laserový paprsek na přijímací pole (54) ve výšce středové osy přijímače laseru, zobrazí se ukazatel středové osy (q) a na textovém ukazateli (n) LOC. Na rotačním laseru se zobrazí symbol CenterLock na úvodní obrazovce pro příslušnou osu.

Při změně polohy přijímače laseru nebo rotačního laseru se automaticky přizpůsobí sklon rotačního laseru.

- Při práci s režimem CenterLock dbejte pečlivě na to, aby se rotační laser a přijímač laseru neúmyslně nepohnuly. Kvůli automatickému přizpůsobení sklonu při každé změně polohy může dojít k nesprávnému měření.

## Přerušení/ukončení režimu CenterLock:

1. Stiskněte tlačítko a držte tlačítko stisknuté.

Pokud již byl v této chvíli laserový paprsek úspěšně zaměřený na středovou osu přijímače laseru, zůstane nastavený sklon na rotačním laseru zachovaný i při přerušení režimu CenterLock.

## Odstranění chyb:

Pokud se laserovému paprsku nepodařilo během 2 minut najít středovou osu přijímače laseru (nezávisle na tom, zda při spuštění režimu nebo po změně polohy), zobrazí se na textovém ukazateli (n) ERR a všechny LED ukazatele směru svítí.

1. Pro zavření chybových hlášení stiskněte libovolné tlačítko na rotačním laseru a jedno tlačítko na přijímači laseru.
2. Znovu umístěte rotační laser a přijímač laseru tak, aby se přijímač laseru nacházel v rozsahu otáčení ±8,5 % rotačního laseru.

Dbejte na to, aby byl přijímač laseru vyrovnaný vůči ose X, resp. ose Y tak, aby laserový paprsek mohl vodorovně dopadat na přijímací pole (54).

1. Poté znovu spusťte režim CenterLock.

Pokud jsou obě osy rotačního laseru zaměřené na jeden přijímač laseru, musí se na obou přijímačích laseru nastavit stejná funkce Center. Kombinace režimu CenterLock a režimu CenterFind není možná.

Pokud je na jedné ose již nastavený režim CenterFind a na druhé ose se spustí režim CenterLock, zobrazí se na textovém ukazateli (n) střídavě ERR a CF.

1. Na obou přijímačích laseru nastavte režim CenterLock a spusťte funkci znovu.

##

Laserový přijímač má elektronické filtry pro stroboskopická světla. Filtry chrání např. před poruchami způsobenými výstražnými světly stavebních strojů.