# Störungen beheben

Displayanzeige Rotationslaser | Displayanzeige Laserempfänger | Problem | Abhilfe
--- | --- | --- | ---
| − | automatische Abschaltung (Akku bzw. Batterien leer) | Wechseln Sie den Akku bzw. die Batterien.
| − | automatische Abschaltung (Betriebstemperatur überschritten) | Lassen Sie das Messwerkzeug austemperieren, bevor Sie es einschalten. Prüfen Sie danach die Messgenauigkeit und kalibrieren Sie das Messwerkzeug bei Bedarf.
| −/PNK | Verbindungsaufbau zur Fernbedienung (40) bzw. zum Laserempfänger (41) fehlgeschlagen | Drücken Sie kurz die Taste , um die Fehlermeldung zu schließen. Starten Sie den Verbindungsaufbau erneut. Ist der Verbindungsaufbau nicht möglich, wenden Sie sich an den Bosch-Kundendienst.
| − | Verbindungsaufbau zum Smartphone fehlgeschlagen | Drücken Sie kurz die Taste , um die Fehlermeldung zu schließen. Starten Sie den Verbindungsaufbau erneut siehe Fernsteuerung über Bosch Levelling Remote App. Ist der Verbindungsaufbau nicht möglich, wenden Sie sich an den Bosch-Kundendienst.
| − | Messwerkzeug steht mehr als 8,5 % schief oder nicht in korrekter Horizontal- oder Vertikallage. | Positionieren Sie das Messwerkzeug neu, entweder in Horizontal- oder Vertikallage. Die erneute Nivellierung startet automatisch.
| − | Überschreitung der maximalen Nivellierzeit | Positionieren Sie das Messwerkzeug neu, entweder in Horizontal- oder Vertikallage. Drücken Sie kurz die Taste , um die Nivellierung neu zu starten.
| − | Wechsel zwischen Horizontallage und Vertikallage ohne Aus-/Einschalten des Messwerkzeugs | Drücken Sie kurz die Taste , um die Nivellierung neu zu starten.
| ERR | Kalibrierung der X-Achse fehlgeschlagen | Brechen Sie die Kalibrierung mit ab, indem Sie die Taste drücken. Stellen Sie sicher, dass das Empfangsfeld des Laserempfängers senkrecht zur entsprechenden Achse (X/Y) des Messwerkzeugs steht. Starten Sie die Kalibrierung neu.
| ERR | Kalibrierung der Y-Achse fehlgeschlagen
| − | Kalibrierung der Z-Achse fehlgeschlagen | Brechen Sie die Kalibrierung mit ab, indem Sie die Taste drücken. Prüfen Sie die korrekte Ausrichtung des Messwerkzeugs. Starten Sie die Kalibrierung neu.
| ERR | Modus CenterFind in Bezug auf die X-Achse fehlgeschlagen | Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung zu schließen. Prüfen Sie, ob Messwerkzeug und Laserempfänger korrekt aufgestellt sind. Der Laserempfänger muss sich innerhalb des Schwenkbereichs von ±8,5 % des Messwerkzeugs befinden. Starten Sie den Modus neu.
| ERR | Modus CenterFind in Bezug auf die Y-Achse fehlgeschlagen
GRL 650 CHVG:
| ERR | Modus CenterLock in Bezug auf die X-Achse fehlgeschlagen | Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung zu schließen. Prüfen Sie, ob Messwerkzeug und Laserempfänger korrekt aufgestellt sind. Der Laserempfänger muss sich innerhalb des Schwenkbereichs von ±8,5 % des Messwerkzeugs befinden. Starten Sie den Modus neu.
| ERR | Modus CenterLock in Bezug auf die Y-Achse fehlgeschlagen