# Робота з приладдям

##

Візирний щит (51) покращує видимість лазерного променю при несприятливих умовах та на великих відстанях.

Поверхня візирного щита (51), що віддзеркалює, покращує видимість лазерної лінії, через прозору поверхню лазерну лінію також видно з тильного боку візирного щита.

##

Штатив забезпечує стабільну підставку для вимірювання, висоту якої можна регулювати.

1. Для горизонтального режиму поставте вимірювальний інструмент гніздом під штатив 5/8" (18) на різьбу штатива (43).
2. Для вертикального режиму використовуйте гніздо під штатив 5/8" (20).
3. Зафіксуйте вимірювальний інструмент кріпильним гвинтом штатива.

На штативі з вимірювальною шкалою на витяжній частині можна безпосередньо встановити відхилення у висоті.

1. Перед увімкненням вимірювального інструменту приблизно вирівняйте штатив.

##

Окуляри для роботи з лазером відфільтровують світло зовнішнього середовища. Завдяки цьому світло лазера здається для очей світлішим.

##

Вимірювальний інструмент можна закріплювати на стіні за допомогою настінного кріплення з пристроєм для вирівнювання (44). Використання настінного кріплення рекомендується, напр., для робіт, які виконуються вище висоти розсування штативів, або для робіт на нестабільному ґрунті і без штатива.

1. Міцно прикрутіть настінне кріплення (44) за допомогою гвинтів крізь кріпильні отвори (45) до стіни.
2. Монтуйте настінне кріплення якомога вертикальніше і слідкуйте за надійністю закріплення.
3. Вкрутіть гвинт 5/8" (48) настінного кріплення у залежності від типу використання у горизонтальне гніздо під штатив (18) або вертикальне гніздо під штатив (20) на вимірювальному інструменті.

За допомогою пристрою для вирівнювання можна змінювати висоту вимірювального інструмента у діапазоні прибл. 13 см.

1. Натисніть кнопку (46)
2. Грубо посуньте блок вирівнювання на потрібну висоту.

За допомогою гвинта точного налаштування (47) можна точно вирівняти лазерний промінь по реперній висоті.

##

Слід бути особливо обережним при роботі з далекомірною рейкою поблизу високовольтних ліній електропередач. У разі наближення далекомірної рейки до високовольтних кабелів можливе ураження електричним струмом, що може призвести до смерті.

Не використовуйте далекомірну рейку під час наближення грози.

При перевірці рівності та нанесенні похилів рекомендується користуватися вимірювальною рейкою (42) з лазерним приймачем.

У верхній частині вимірювальної рейки (42) нанесена відносна вимірювальна шкала. Нуль задається внизу на витяжній частині. Це дозволяє зразу бачити відхилення від заданої висоти.