# Arızaların giderilmesi

Metin ekranı (n) | Sorun | Çözüm
--- | --- | ---
PNK | Bluetooth® aracılığıyla GRL 600 CHV veya GRL 650 CHVG rotasyon lazeri bağlantısının kurulması başarısız oldu | Hata mesajını kapatmak için rotasyon lazerindeki açma/kapama tuşuna kısa süre basın. Bağlantı kurmayı tekrar başlatın. Bağlantı kurma mümkün değilse, Bosch müşteri hizmetlerine başvurun.
ERR | GRL 600 CHV veya GRL 650 CHVG rotasyon lazeri kalibrasyonu başarısız oldu | GRL 600 CHV veya GRL 650 CHVG kullanım kılavuzunu okuyun ve dikkate alın.
CenterFind modu veya CenterLock modu başarısız oldu | Hata mesajını kapatmak için herhangi bir tuşa basın. Fonksiyonu yeniden başlatmadan önce rotasyon lazerinin ve lazer alıcının pozisyonunu kontrol edin.
LR 65 G:
Dönüşümlü olarak ERR ve CL | CenterFind modu, rotasyon lazeri zaten CenterLock modunda çalıştığından başlatılamıyor. | Her iki lazer alıcıda da CenterFind modunu ayarlayın ve fonksiyonu yeniden başlatın.
Dönüşümlü olarak ERR ve CF | CenterLock modu, rotasyon lazeri zaten CenterFind modunda çalıştığından başlatılamıyor. | Her iki lazer alıcıda CenterLock modunu ayarlayın ve fonksiyonu yeniden başlatın.