# Käsitsirežiim

Mõõteriista nivelleerimisautomaatika saab välja lülitada (käsitsirežiim):

- horisontaalasendi korral mõlemal teljel teineteisest sõltumatult,
- vertikaalasendi korral X‑teljel (Y-telg ei ole vertikaalasendi korral nivelleeritav).

Käsitsirežiimis saab mõõteriista üles seada suvalises kaldasendis.

Lisaks saab kallutada telgi teineteisest sõltumatult mõõteriistal piirkonnas ±8,5%. Telje kallutusväärtust käsitsirežiimis ekraanil ei näidata.

Olekunäit (12) mõõteriistal põleb pidevalt punaselt, kui

- horisontaalasendi korral on vähemalt üks telg seatud käsitsirežiimi,
- vertikaalasendi korral on X-telg seatud käsitsirežiimi.

Kaugjuhtimispuldil põleb X‑telje olekunäit (33) või Y‑telje olekunäit (34) pidevalt punaselt, kui vastav telg on seatud käsitsirežiimi.

Käsitsirežiimi ei saa käivitada kaugjuhtimispuldilt.

## Käsitsirežiim horisontaalasendi korral

1. Vajutage nuppu korduvalt, kuni saavutatakse soovitud seadekombinatsioon mõlemale teljele.
2. Kujutatud näidisekraanil on nivelleerimisautomaatika X‑telje jaoks välja lülitatud, Y-telge nivelleeritakse jätkuvalt.

## Telgede kallutamine

1. Vajutage nuppu käsitsirežiimi menüü kuvamise ajal.

Kui nivelleerimisautomaatika on ainult ühe telje jaoks välja lülitatud, saate muuta ainult selle telje kallet.

1. Mõlema telje käsitsirežiimi korral saate nuppu uuesti vajutades vahetada telgede vahel.

1. Ekraanil vilgub selle telje sümbol, mille kallet saab muuta.

1. Kallutage valitud telge nuppudega või kuni soovitud asendini.

## Käsitsirežiim vertikaalasendi korral

1. Vajutage X-telje nivelleerimisautomaatika väljalülitamiseks üks kord nuppu . (Y-telge ei saa verikaalasendi korral nivelleerida.)

## X-telje kallutamine

1. Vajutage nuppu käsitsirežiimi menüü kuvamise ajal.
2. Ekraanil vilgub X-telje sümbol.
3. Kallutage X‑telge nuppudega või kuni soovitud asendini.

## Y-telje pööramine

1. Vajutage uuesti nuppu käsitsirežiimi menüü kuvamise ajal.
2. Ekraanil vilgub Y-telje sümbol.
3. Pöörake Y‑telge nuppudega või kuni soovitud asendini.