# Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

##

Il ricevitore laser è destinato ad una rapida individuazione di raggi laser rotanti rispondenti alla lunghezza d’onda indicata nei dati tecnici.

Il ricevitore laser LR 60 è inoltre concepito per controllare la GRL 600 CHV tramite Bluetooth®, il ricevitore laser LR 65 G per controllare la GRL 650 CHVG.

Il ricevitore laser è adatto all’utilizzo in ambienti interni ed esterni.

##

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione del ricevitore laser nelle illustrazioni.

(54) | Campo di ricezione del raggio laser
(55) | LED indicatore di direzione «Raggio laser sopra la linea di mezzeria»
(56) | LED linea di mezzeria
(57) | LED indicatore di direzione «Raggio laser sotto la linea di mezzeria»
(58) | Display (lato anteriore e posteriore)
(59) | Altoparlante
(60) | Livella
(61) | Gancio di sospensione
(62) | Marcatura centrale
(63) | Magneti
(64) | Alloggiamento per il supporto
(65) | Numero di serie
(66) | Coperchio vano pile
(67) | Dispositivo di bloccaggio del coperchio vano pile
(68) | Tasto asse Y
(69) | Tasto asse X
(70) | Tasto modalità
(71) | Tasto impostazione precisione di ricezione
(72) | Tasto ON/OFF
(73) | Tasto segnale acustico/volume
(74) | Livella del supportoA)
(75) | Linea di mezzeria di riferimento sul supportoA)
(76) | SupportoA)
(77) | Manopola del supportoA)
(78) | Asta metricaA)
(79) | Vite di fissaggio del supportoA)

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.

### Elementi di visualizzazione

(j) | Indicatore livello di carica batteria/pile livella laser rotante
(k) | Indicatore di connessione Bluetooth®
(l) | Indicazione precisione di ricezione
(m) | Indicazione unità di misura
(n) | Indicatore di testo
(o) | Indicazione di direzione «Raggio laser sotto la linea di mezzeria»
(p) | Indicazione segnale acustico/volume
(q) | Indicazione linea di mezzeria
(r) | Indicatore della pila ricevitore laser
(s) | Indicazione di direzione «Raggio laser sopra la linea di mezzeria»

##

Ricevitore laser | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Codice prodotto | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Temperatura di esercizio | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Temperatura di magazzinaggio | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Altitudine d’impiego max. sul livello del mare | 2000 m | 2000 m
Umidità dell’aria relativa max. | 90% | 90%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Pile | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Ricevitore laser Bluetooth®
Campo di frequenza di funzionamento | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
Potenza di trasmissione max. | 6,3 mW | 6,3 mW
Portata massima del segnaleB) | 100 m | 100 m
Classe | 1 | 1
Compatibilità | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Lunghezza d’onda ricevibile | 600−800 nm | 500−570 nm
Velocità di rotazione ricevibile | > 120 giri/min | > 120 giri/min
Raggio d’azione max.D)
Con GRL 600 CHV | 300 m | –
Con GRL 650 CHVG | – | 325 m
Angolo di ricezione | ±35° | ±35°
Precisione di ricezioneE)F)
Molto fine | ±0,5 mm | ±0,5 mm
Fine | ±1 mm | ±1 mm
Media | ±2 mm | ±2 mm
Approssimativa | ±5 mm | ±5 mm
Molto approssimativa | ±10 mm | ±10 mm
Autonomia, circa | 50 h | 50 h
PesoG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Grado di protezione | IP67 | IP67

A)

  Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

B)

  In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigie ecc.), il raggio d’azione del segnale Bluetooth® può risultare molto inferiore.

C)

  In caso di dispositivi Bluetooth® con tecnologia Low Energy, con alcuni modelli e sistemi operativi potrebbe non essere possibile stabilire la connessione. I dispositivi Bluetooth® dovranno supportare il profilo SPP.

D)

  In caso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il raggio d’azione potrà risultare ridotto.

E)

  In base alla distanza fra ricevitore laser e livella laser rotante, nonché alla classe ed al tipo di laser della livella laser rotante

F)

  La precisione di ricezione può risultare compromessa a causa di condizioni ambientali sfavorevoli (ad esempio irradiazione solare diretta).

G)

  Peso senza pile

Per una identificazione univoca del ricevitore laser fare riferimento al numero di serie (65) riportato sulla targhetta identificativa.