# Funzioni

##

In modalità CenterFind, lo strumento di misura, spostando la testa rotante verso l’alto e verso il basso, tenterà automaticamente di allineare il raggio laser alla linea mediana del ricevitore laser. Il raggio laser si potrà allineare all’asse X o Y dello strumento di misura.

La modalità CenterFind viene avviata sul ricevitore laser.

vedi Modalità CenterFind

Durante la ricerca, sul display dello strumento di misura viene visualizzato il simbolo CenterFind per uno o entrambi gli assi e l’indicatore di stato (12) lampeggia con luce rossa.

Se non è stato possibile allineare il raggio laser alla linea mediana del ricevitore laser, la modalità CenterFind verrà terminata automaticamente e sulla schermata iniziale verrà visualizzata l’inclinazione rilevata.

Se non è stato possibile allineare il raggio laser alla mezzeria del ricevitore laser, la rotazione del raggio laser verrà arrestata e comparirà un messaggio di errore sul display.

1. Premere un tasto qualunque per chiudere il messaggio di errore.
2. L’asse corrispondente verrà nuovamente livellato sullo 0 %.
3. Verificare che lo strumento di misura e il ricevitore laser siano correttamente posizionati e avviare nuovamente la modalità.

Il ricevitore laser deve trovarsi all’interno del campo di rotazione di ±8,5% dello strumento di misura.

Se si utilizza la modalità CenterFind, l’impostazione di entrambi gli assi potrebbe cambiare, anche se uno degli assi non è stato allineato al ricevitore laser.

##

In modalità CenterLock, lo strumento di misura, spostando la testa rotante verso l’alto e verso il basso, tenterà automaticamente di allineare il raggio laser alla linea mediana del ricevitore laser. A differenza della modalità CenterFind, la posizione del ricevitore laser verrà verificata continuamente e l’inclinazione dello strumento di misura verrà adattata automaticamente. I valori di inclinazione sono visualizzati sul display.

- Quando si lavora in modalità CenterLock, prestare particolare attenzione che lo strumento di misura e il ricevitore laser non vengano spostati inavvertitamente. L’adattamento automatico dell’inclinazione a ogni modifica della posizione può determinare misurazioni errate.

Il raggio laser si potrà allineare all’asse X o Y dello strumento di misura.

La modalità CenterLock viene avviata e terminata sul ricevitore laser.

vedi Modalità CenterLock (LR 65 G)

Durante la ricerca, sul display dello strumento di misura viene visualizzato il simbolo CenterLock per uno o entrambi gli assi e l’indicatore di stato (12) lampeggia con luce rossa.

Se è stato possibile allineare il raggio laser alla mezzeria del ricevitore laser, sulla schermata iniziale comparirà il simbolo CenterLock per uno o entrambi gli assi. I valori di inclinazione non vengono visualizzati.

Se non è stato possibile allineare il raggio laser alla mezzeria del ricevitore laser, la rotazione del raggio laser verrà arrestata e comparirà un messaggio di errore sul display.

1. Premere un tasto qualunque per chiudere il messaggio di errore.
2. L’asse corrispondente verrà nuovamente livellato sullo 0 %.
3. Verificare che lo strumento di misura e il ricevitore laser siano correttamente posizionati e avviare nuovamente la modalità.

Il ricevitore laser deve trovarsi all’interno del campo di rotazione di ±8,5% dello strumento di misura.

Se si utilizza la modalità CenterLock, l’impostazione di entrambi gli assi potrebbe cambiare, anche se uno degli assi non è stato allineato al ricevitore laser.

##

In modalità rotante, il raggio laser variabile (8) si potrà disattivare per uno o più quadranti del piano di rotazione. Ciò consentirà di limitare il pericolo di radiazione laser a determinate zone. Inoltre, si potrà così evitare che il raggio laser disturbi altri dispositivi, o che il ricevitore laser venga disturbato da riflessi indesiderati.

La disattivazione di singoli quadranti si potrà comandare esclusivamente tramite l’Bosch Levelling Remote App. I quadranti nei quali il raggio laser sarà visibile verranno visualizzati nell’indicatore di modalità Laser (b) della schermata iniziale.