# Eliminazione anomalie

Indicatore di testo (n) | Problema | Rimedio
--- | --- | ---
PNK | Creazione della connessione via Bluetooth® con la livella laser rotante GRL 600 CHV o GRL 650 CHVG fallita | Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento sulla livella laser rotante per chiudere il messaggio di errore. Avviare nuovamente la creazione del collegamento. Se non è possibile stabilire il collegamento, rivolgersi al servizio assistenza clienti Bosch.
ERR | Calibratura della livella laser rotante GRL 600 CHV o GRL 650 CHVG fallita | Leggere e attenersi alle istruzioni per l’uso della GRL 600 CHV o della GRL 650 CHVG.
Modalità CenterFind o modalità CenterLock fallita | Premere un tasto qualunque per chiudere il messaggio di errore. Controllare la posizione della livella laser rotante e del ricevitore laser prima del riavvio della funzione.
LR 65 G:
Alternativamente ERR e CL | Non è possibile avviare la modalità CenterFind poiché la livella laser rotante è già in modalità CenterLock. | Impostare la modalità CenterFind su entrambi i ricevitori laser e riavviare la funzione.
Alternativamente ERR e CF | Non è possibile avviare la modalità CenterLock poiché la livella laser rotante è già in modalità CenterFind. | Impostare la modalità CenterLock su entrambi i ricevitori laser e riavviare la funzione.