# Üzemmódok

##

Az X- és Y-tengely helyzetének beállítása a házon a forgó fej felett be van jelölve. A jelölések pontosan a ház alsó szélén, valamint az alsó fogantyún található (16) beállítási rovátkák felett helyezkednek el. A beállítási rovátkák segítségével a mérőműszert a tengelyek irányában be lehet állítani.

##

Mind a 3 üzemmód a mérőműszernek mind a vízszintes, mind a függőleges helyzete esetén rendelkezésre áll.

Forgó üzem
A forgó üzemet mindenek előtt a lézervevő alkalmazása esetén célszerű használni. Itt különböző forgási sebességek között lehet választani.

Vonal üzemmód
Ebben az üzemmódban a változtatható lézersugár egy korlátozott nyílásszögben mozog. Így a lézersugár jobban látható, mint forgó üzemmódban. Itt különböző nyílási szögek között lehet választani.

Pont üzemmód
A változtatható lézersugár ebben az üzemmódban látható a legjobban. Ezt az üzemmódot egy magasság egyszerű átviteléhez, vagy egybeesések ellenőrzésére lehet használni.

A vonal és pont üzemmódban a lézervevő (41) nem használható.

##

A mérőműszer minden egyes bekapcsolás után forgó üzemben, standard forgási sebességgel (600 perc–1) működik.

1. Nyomja meg a mérőműszer vagy a távirányító gombját vonalüzemről forgó üzemre váltáshoz.

1. A forgási sebesség megváltoztatásához nyomja meg a mérőműszer vagy a távirányító gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt sebesség.

A startképernyőn a beállított sebességet a (a) forgási sebesség kijelző mutatja.

A lézer vevőkészülékkel végzett munkavégzéshoz állítsa be a legmagasabb forgási sebességet. A lézer vevőkészülék nélküli munkavégzés esetén a lézersugár láthatóságának megjavítására csökkentse a forgási sebességet és használja a (50) lézerpont kereső szemüveget.

##

1. Nyomja meg a mérőműszer vagy a távirányító gombját a vonal és a pont üzemmód közötti váltáshoz.

1. A nyílásszög megváltoztatásához nyomja meg a mérőműszer vagy a távirányító gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt üzemmód.
2. A nyílásszög minden egyes gombnyomásnál fokozatos csökken, amíg a berendezés el nem éri a pont üzemmódot.
3. 360° esetén a mérőműszer ismét forgó üzemben van, a forgási sebesség pedig az utoljára beállított sebesség.

A tehetetlenségi erő következtében a lézer kis mértékben túllendül a lézervonal végpontjain.

##

A vonal és pont üzemmód esetén a lézervonalat, illetve a lézerpontot a lézer forgási síkján belül a megfelelő helyzetbe lehet állítani. A lehetséges elforgatási szög 360°.

1. Az óramutató járásával ellenkező irányban történő forgatáshoz nyomja meg a mérőműszeren a gombot vagy a távirányítón a gombot.
2. Az óramutató járásával megegyező irányban történő forgatáshoz nyomja meg a mérőműszeren a gombot vagy a távirányítón a gombot.

##

A mérőműszer függőleges helyzete esetén a lézerpontot, a lézervonalat vagy a forgási síkot egy egyszerű egybeesés létrehozásához vagy egy párhuzamos beállításhoz ±8,5 %-ban el lehet fordítani az X-tengely körül.

1. A funkció indításához nyomja meg a mérőműszer vagy a távirányító gombját.
2. Megjelenik az Y‑tengely dőlésszögének beállítására szolgáló menü, az Y‑tengely szimbóluma villog.

1. A forgási sík elfordításához nyomja a mérőműszer vagy gombját, illetve a távirányító vagy gombját, amíg eléri a kívánt helyzetet.

##

A mérőműszer függőleges helyzete esetén egy alsó talppontra való beállításhoz a változtatható lézersugarat (8) függőleges vetítési pontként lefelé lehet forgatni. A függőleges vetítési pont funkciót csak a távirányító segítségével vagy a Bosch Levelling Remote App appal lehet elindítani.

A változtatható lézersugár függőleges vetítési pontként nem rendelkezik önszintezési funkcióval. Ezért gondoskodjon arról, hogy a mérőműszer a függőleges vetítési pont funkció elindításakor már be legyen szintezve.

1. Nyomja meg a távirányító gombját a függőleges vetítési pont funkció indításához.
2. A változtatható lézersugár függőleges beszabályozása közben a kijelzőn megjelenik a függőleges vetítési pont funkció szimbóluma.
3. A sikeres helyzetbeállítás után a kezdőképernyőn megjelenik a alsó függőleges vetítési pont funkció kijelzése (f).