# Oversikt over statusindikatorer

Måleverktøy | Funksjon
--- | ---
grønn | rød
◌ |  | Horisontal stilling: Nivellering X- og/eller Y-akse Vertikal stilling: Nivellering X-akse
◌ |  | Hvilemodus aktivert
● |  | Horisontal stilling: Begge aksene er nivellert. Vertikal stilling: X-aksen er nivellert.
| ◌ | Automatisk utkobling på grunn av feilmelding (for eksempel tomt batteri, driftstemperatur overskredet)
| ◌ | CenterFind-modus eller CenterLock-modus startet se Funksjoner
| ◌ | Endret plassering av måleverktøyet uten at det har blitt slått av/på
| ◌ | Selvnivellering ikke mulig, selvnivelleringsområdet slutt
| ◌ | Støtvarslingsfunksjon utløst
| ◌ | Kalibrering av måleverktøyet er startet.
| ● | Horisontal stilling: Helning på minst én akse, eller i manuell modus. Vertikal stilling: Helning på X-aksen, eller i manuell modus.

● Lyser permanent

◌ Blinker

Fjernkontroll | Fjernkontroll | Funksjon
--- | --- | ---
grønn | rød | grønn | rød
◌ |  |  |  | Nivellering X-akse (horisontal og vertikal stilling)
|  | ◌ |  | Nivellering Y-akse (horisontal stilling)
◌ |  | ◌ |  | Fjernkontroll kobles til via Bluetooth®. (De to statusindikatorene blinker vekselvis.)
● |  |  |  | X-aksen er nivellert (horisontal og vertikal stilling).
|  | ● |  | Y-aksen er nivellert (horisontal stilling).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Fjernkontroll koblet til via Bluetooth®
| ● |  |  | Helning på X-aksen, eller i manuell modus (horisontal og vertikal stilling).
|  |  | ● | Helning på Y-aksen, eller i manuell modus (horisontal stilling).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Bluetooth®-forbindelse kunne ikke opprettes med måleverktøyet

● Lyser permanent

◌ Blinker