# Tilan merkkivalojen yleiskatsaus

Mittalaite | Toiminto
--- | ---
Vihreä | Punainen
◌ |  | Vaakasuuntainen asento: X- ja/tai Y-akselin tasaustoimenpide Pystysuuntainen asento: X-akselin tasaustoimenpide
◌ |  | Lepotila aktivoitu
● |  | Vaakasuuntainen asento: molempien akselien tasaustoiminto on suoritettu. Pystysuuntainen asento: X-akselin tasaustoiminto on suoritettu.
| ◌ | Toiminnan automaattinen katkaisu virheilmoituksen takia (esim. paristo/akku tyhjä, sallittu käyttölämpötila ylitetty)
| ◌ | CenterFind- tai CenterLock-tila käynnistetty katso Toiminnot
| ◌ | Mittalaitteen asennon vaihtaminen ilman laitteen sammuttamista/käynnistämistä
| ◌ | Itsetasaus ei ole mahdollista, itsetasausalueen loppu
| ◌ | Tärähdysvaroitus on lauennut toimintaan
| ◌ | Mittalaitteen kalibrointi on käynnistetty.
| ● | Vaakasuuntainen asento: vähintään yksi akseli on kallistettu tai manuaalisessa käytössä. Pystysuuntainen asento: X-akseli on kallistettu tai manuaalisessa käytössä.

● palaa jatkuvasti

◌ vilkkuu

Kaukosäädin | Kaukosäädin | Toiminto
--- | --- | ---
Vihreä | Punainen | Vihreä | Punainen
◌ |  |  |  | X-akselin tasaustoimenpide (vaaka- ja pystysuuntainen asento)
|  | ◌ |  | Y-akselin tasaustoimenpide (vaakasuuntainen asento)
◌ |  | ◌ |  | Kaukosäädin parikytketään Bluetooth®-yhteydellä. (Molemmat tilan merkkivalot vilkkuvat vuorotellen.)
● |  |  |  | X-akselin tasaus on suoritettu (vaaka- ja pystysuuntainen asento).
|  | ● |  | Y-akselin tasaus on suoritettu (vaakasuuntainen asento).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Kaukosäätimen parikytkentä Bluetooth®-yhteydellä onnistui
| ● |  |  | X-akseli on kallistettu tai manuaalisessa käytössä (vaaka- ja pystysuuntainen asento).
|  |  | ● | Y-akseli on kallistettu tai manuaalisessa käytössä (vaakasuuntainen asento).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Parikytkentä Bluetooth®-yhteydellä mittalaitteeseen epäonnistui

● palaa jatkuvasti

◌ vilkkuu