# أمثلة شغل

##

1. ضع عدة القياس في الوضع الأفقي على أرضية ثابتة أو قم بتركيبها على الحامل ثلاثي القوائم (43).

العمل باستخدام حامل ثلاثي القوائم:

1. اضبط استواء شعاع الليزر علی الارتفاع المرغوب.
2. انقل أو افحص الارتفاع بمكان الهدف.

العمل دون حامل ثلاثي القوائم:

1. قم بحساب فرق الارتفاع بين شعاع الليزر وارتفاع النقطة المرجعية باستخدام لوحة تصويب الليزر (51).
2. انقل أو افحص فرق الارتفاع الذي تم قياسه بمكان الهدف.

##

في حالة الرغبة في رسم زاوية قائمة أو محاذاة جدران بينية يجب محاذاة نقطة التعامد إلى أعلى (10) بشكل موازي لخط مرجعي (جدار على سبيل المثال).

1. لهذا الغرض ضع عدة القياس في الوضع العمودي واضبط مكانها بحيث تكون نقطة تعامد إلى أعلى مارة بشكل موازي للخط المرجعي.
2. للضبط الدقيق للموضع قم بقياس المسافة بين نقطة التعامد إلى أعلى والخط المرجعي على عدة القياس مباشرة باستخدام لوحة تصويب الليزر (51).
3. قم بقياس المسافة بين نقطة التعامد إلى أعلى والخط المرجعي مجددا وعلى مسافة كبيرة قدر الإمكان من عدة القياس.
4. قم بمحاذاة نقطة التعامد إلى أعلى بحيث تكون على نفس المسافة من الخط المرجعي، كما هو الحال عند القياس من عدة القياس مباشرة.
5. تظهر الزاوية القائمة مع نقطة التعامد إلى أعلى (10) من خلال شعاع الليزر المتغير (8).

##

1. ضع عدة القياس في وضع رأسي.
2. في حالة الرغبة في مرور المستوى العمودي بالزاوية القائمة بخط مرجعي (جدار مثلا) فقم بمحاذاة نقطة التعامد إلى أعلى (10) على هذا الخط المرجعي.
3. يتم عرض المحور الرأسي عن طريق شعاع الليزر المتغير (8).

##

1. لتسوية خط الليزر العمودي أو مستوی الدوران بالنسبة لنقطة مرجعية علی الجدار، تُنصب عدة القياس بالوضع العمودي ويُوجه خط الليزر أو مستوی الدوران علی الجدار بشكل تقريبي.
2. للمحاذاة الدقيقة على النقطة المرجعية قم بإدارة مستوى التدوير حول المحور X‏ انظر إدارة مستوی الدوران بالوضع العمودي.

##

يمكن العمل دون مستقبل الليزر عندما تكون ظروف الإضاءة ملائمة (محيط قاتم) وعلی مسافات قصيرة. لمزيد من وضوح رؤية شعاع الليزر اختر إما التشغيل الخطي أو اختر التشغيل النقطي وأدر شعاع الليزر إلى مكان الهدف.

##

في ظروف الإضاءة غير الملائمة (منطقة محيطة ساطعة الإضاءة، أشعة شمس مباشرة) وعلی مسافات كبيرة احرص على استخدام مستقبل الليزر لتحسين ظهور شعاع الليزر (41).

1. يتوجب اختيار التشغيل الدوراني مع أكبر سرعة دوران عند العمل بواسطة مستقبل الليزر.

##

في النطاق الخارجي يجب دائمًا استخدام مستقبل الليزر (41).

1. في حالة العمل على أرضية غير ثابتة قم بتركيب عدة القياس على حامل ثلاثي القوائم (43).

لا تعمل إلى مع تفعيل وظيفة التحذير من الصدمات لتجنب أخطاء القياس في حالة تحرك الأرض اهتزاز عدة القياس.

##

1. قم بتركيب عدة القياس في الوضع الأفقي على الحامل ثلاثي القوائم (43) وضع الحامل ثلاثي القوائم خارج نطاق قالب الصب.
2. اختر التشغيل الدوراني.
3. قم بتثبيت مستقبل الليزر (41) بواسطة الحامل على شاخص القياس (42).
4. ضع شاخص القياس على نقطة مرجعية بالنسبة لقالب الصب.
5. قم بمحاذاة مستقبل الليزر على قضيب القياس من حيث الارتفاع بحيث يظهر شعاع الليزر المتغير (8) لعدة القياس في المنتصف. انظر مؤشرات الاتجاه
6. بعد ذلك ضع شاخص القياس مع مستقبل الليزر واحدا بعد الآخر في أماكن تجربة مختلفة بقالب الصب.

احرص عندئذ على أن يظل وضع مستقبل الليزر كما هو دون تغيير على شاخص القياس.

1. ثم بتصحيح ارتفاع قالب الصب إلى أن يظهر شعاع الليزر في كافة أماكن التجربة في المنتصف.

##

1. قم بتركيب عدة القياس في وضع أفقي على حامل ثلاثي القوائم (43).
2. اختر التشغيل الدوراني.
3. ضع الحامل ثلاثي القوائم مع عدة القياس بحيث يكون المحور X على خط واحد مع الميل المراد فحصه.
4. قم بضبط الميل المقرر كميل محور X انظر تشغيل الإمالة في الوضع الأفقي.
5. قم بتثبيت مستقبل الليزر (41) بواسطة الحامل على شاخص القياس (42).
6. قم بنصب شاخص القياس عند قاعدة السطح المائل.
7. قم بمحاذاة مستقبل الليزر على قضيب القياس من حيث الارتفاع بحيث يظهر شعاع الليزر المتغير (8) لعدة القياس في المنتصف. انظر مؤشرات الاتجاه
8. بعد ذلك ضع شاخص القياس مع مستقبل الليزر واحدا بعد الآخر في أماكن تجربة مختلفة بالسطح المائل.

احرص عندئذ على أن يظل وضع مستقبل الليزر كما هو دون تغيير على شاخص القياس.

في حالة ظهور شعاع الليزر في منتصف كافة أماكن التجربة فهذا يعني أن ميل السطح سليم.