# A forgó lézer üzembe helyezése

- Tartsa szabadon a munkaterület minden olyan akadálytól, amely visszaverheti, vagy eltakarhatja a lézersugarat. Takarja le például a tükröző vagy csillogó felületeket. Ne mérjen üveglapokon vagy hasonló anyagokon át. Egy visszavert vagy terjedésében bármilyen módon meggátolt lézersugár meghamisíthatja a mérési eredményeket.

- Jelöléshez mindig csak a lézerpont, illetve a lézervonal közepét használja. A lézerpont mérete, illetve a lézervonal szélessége a távolsággal változik.

##

Vízszintes helyzet

Függőleges helyzet

1. Állítsa fel a mérőműszert vízszintes vagy függőleges helyzetben egy stabil alátétre, illetve szerelje fel egy állványra (43) vagy a beállítóegységgel ellátott fali tartóra (44).

Ügyeljen a mérőműszer helyzetének stabilitására, hogy a működést ne kelljen utólagos szintezéssel megszakítani. A mérőműszer magas szintezési pontossága révén igen érzékenyen reagál a rázkódásokra és a helyzetváltoztatásokra.

##

A mérőműszer fő funkciót a mérőműszeren elhelyezett gombokkal, valamint a távirányítóval (40) lehet vezérelni. A távirányítón (40), a lézervevőn (41) vagy a Bosch Levelling Remote App alkalmazáson keresztül további funkciók is rendelkezésre állnak.

lásd A funkciók vezérlési lehetőségeinek áttekintése

A mérőműszer kijelzőjén (15) megjelenő kijelzésekre a következők érvényesek:

- Egy funkcióbillentyű (pl. a gomb) első megnyomásakor megjelennek a funkció aktuális beállításai. A funkcióbillentyű következő megnyomásakor a beállítások megváltoztatásra kerülnek.
- A kijelző alsó területén különböző menükben Softkey-szimbólumok (i) láthatók. A kijelzőn elrendezett, ezekhez tartozó funkcióbillentyűkkel (Softkeys) végre lehet hajtani a szimbólumok (i) által ábrázolt funkciókat (lásd ábra). A szimbólumok − a hozzájuk tartozó menütől függően − megjelenítik a használható funkcióbillentyűket (pl. a Forgó üzem menüben a gomb) vagy a további funkciókat, mint például Tovább (), Vissza () vagy Nyugtázás ().
- A Softkey-szimbólumok (i) segítségével fel lehet ismerni, hogy a vagy a gomb az aktuális menüben a lefelé (), illetve felfelé () döntésre vagy az óramutató járásával megegyező irányban (), illetve az óramutató járásával ellenkező irányban () való forgatásra szolgál.
- 5 s-mal az utolsó gombnyomás után a kijelző automatikusan visszaáll a kezdőképernyőre.
- Minden egyes gombnyomásnál, illetve minden egyes jelnél, amely a mérőműszert éléri, bekapcsolásra kerül a kijelző (15) megvilágítása. A megvilágítás körülbelül 1 perccel az utolsó gombnyomás után kialszik.

A megdöntést, illetve az elfordítást a különböző funkciókban meg lehet gyorsítani, ehhez hosszabb időre be kell nyomni a mérőműszeren, illetve a távirányítón a döntési, illetve forgatási gombot.

A mérőműszer kikapcsolásakor valamennyi funkció az alapértelmezett beállításra áll vissza.

##

Az első üzembe helyezés előtt, valamint minden munkakezdés előtt végezzen pontosság-ellenőrzést lásd A mérőműszer pontosságának ellenőrzése és kalibrálása.

## Bekapcsolás

1. A mérőműszer bekapcsolásához nyomja meg a gombot.
2. Ekkor néhány másodpercre megjelenik egy indítási lépéssorozat, majd a kezdőképernyő.
3. A mérőműszer a kilépőnyílásokból (9) változtatható lézersugarat (8) bocsát ki, valamint a függőleges vetítési pontot (10).

A szintezés automatikusan megkezdődik és ezt a kijelzőn villogó szintezési szimbólum, a villogó lézersugarak és a zöld színben villogó (12) állapotkijelző jelzi lásd Szintező automatika.

A sikeres szintezés után megjelenik a startképernyő, a lézersugarak tartósan világítanak, megkezdődik a forgás és a (12) állapotkijelző tartósan zöld színben világít.

## Kikapcsolás

1. Tartsa annyi ideig benyomva a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kikapcsolás szimbóluma a mérőműszer kikapcsolásához.

A 50 °C legmagasabb megengedett üzemi hőmérséklet túllépésekor néhány másodpercre megjelenik egy figyelmeztető üzenet és az állapotkijelző (12) piros színben villog.

A mérőműszer ezután a lézerdióda védelmére kikapcsolásra kerül. A lehűlés után a mérőműszer ismét üzemkész és be lehet kapcsolni.

##

A kiszállításkori állapotban a mérőműszer és a berendezéssel szállított távirányító (40), valamint a berendezéssel szállított lézervevő (41) a Bluetooth® segítségével már össze van kapcsolva.

1. A távirányítóval vagy a lézervevővel való kapcsolat felépítéséhez tartsa annyi ideig benyomva a gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a távirányítóval / a lézervevővel való kapcsolat felépítésének szimbóluma.

1. A távirányítóval való kapcsolat felépítéséhez nyomja meg egyszerre a és a gombot a távirányítón, amíg az állapotkijelzők (33) és az (34) villogni nem kezdenek.
2. A távirányítóval való kapcsolat felépítése közben a távirányítón zöld színben váltakozva villognak az állapotkijelzők.

1. A lézervevővel való összeköttetés felépítéséhez tartsa a lézervevőn annyi ideig egyidejűleg benyomva a és a gombot, amíg a lézervevő kijelzőn meg nem jelenik a kapcsolat felépítéséről szóló üzenet.

lásd Kapcsolat a forgó lézerrel

A távirányítóval, illetve a lézervevővel való sikeres kapcsolat felépítését a kijelző is megerősíti.
A távirányítóval való kapcsolat sikeres felépítése esetén a távirányítón 3 másodpercig zöld színben villog a (33) és a (34) állapotkijelző.

Ha nem sikerült felépíteni az összeköttetést, megjelenik egy hibaüzenet a kijelzőn.
Ha nem sikerült felépíteni a távirányítóval az összeköttetést, a távirányítón a (33) és a (34) állapotkijelző 3 másodpercig piros színben világít.

Egyidejűleg 2 lézer vevőkészüléket lehet összekapcsolni a mérőkészülékkel és ezek a mérőkészülékkel egyidejűleg együtt tudnak működni.

Ha további távirányítókat vagy lézer vevőkészüléket köt össze a mérőkészülékkel, a mindenkori legrégebbi összeköttetés törlésre kerül.

##

A mérőműszer egy Bluetooth®-modullal van felszerelve, amely lehetővé teszi a Bluetooth®-interfésszel felszerelt okostelefonnal való távirányítást.

E funkció használatához szükség van a következőre: Bosch Levelling Remote App. Ezt a végberendezéstől függően egy alkalmazásáruházból (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store‌) lehet letölteni. Ehhez szkennelje be az oldalt látható QR-kódot.

Az okostelefon rendszerkövetelményeivel kapcsolatos információt a mérőműszer műszaki adatainál találja.

A Bluetooth®-szal történő távirányítás során rossz vételi viszonyok esetén időkésleltetések léphetnek fel az okostelefon és a mérőműszer között.

Az alkalmazással történő távirányításra szolgáló Bluetooth® funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva a mérőműszeren, és a gombbal inaktiválható.

1. A távirányítóval fennálló Bluetooth®-kapcsolat alkalmazással történő kikapcsolásához nyomja meg a gombot.
2. A kezdőképernyőn kialszik a Bluetooth®-kapcsolat (c) kijelzése.

1. A távirányítóval fennálló Bluetooth®-kapcsolat appal történő ismételt bekapcsolásához nyomja meg röviden a gombot.

1. A kijelzőn megjelenik az okostelefon-kapcsolat felépítésének szimbóluma.

Gondoskodjon arról, hogy a Bluetooth®-interfész az okostelefonon aktiválva legyen.

A kapcsolat sikeres felépítését a kijelző is megerősíti. A kezdőképernyőn a fennálló összeköttetést a Bluetooth-kapcsolat (c) kijelző mutatja.

Ha nem sikerült felépíteni a kapcsolatot, megjelenik egy hibaüzenet a kijelzőn.

A Bosch Levelling Remote App indítása után létrejön a kapcsolat az okostelefon és a mérőműszer között. Ha a rendszer több aktív mérőműszert talál, akkor Önnek ki kell jelölnie a megfelelő mérőműszert. Ha a rendszer csak egy aktív mérőműszert talál, automatikusan létrehozza a kapcsolatot.

A Bluetooth®-kapcsolat nagyobb távolságok vagy a mérőműszer és a mobil végberendezés közötti akadályok, valamint elektromágneses zavarforrások következtében megszakadhat. Ebben az esetben az összeköttetés ismételt felépítése automatikusan elindul.

A gomb megnyomásával kizárólag a Bluetooth® funkciót vezérelheti okostelefonhoz csatlakozás céljából. A mérőműszer ettől függetlenül Bluetooth®-jelet küld távirányítóhoz/lézervevőhöz történő kapcsolódáshoz. Ezt a jelet csak a mérőműszer kikapcsolásával (vagy az elemek távirányítóból/lézervevőből történő eltávolításával) állíthatja le.

##

A munka szüneteiben a mérőműszert nyugalmi üzemmódba lehet kapcsolni. Ekkor valamennyi beállítás mentésre kerül.

1. Nyomja meg röviden a gombot.
2. A következő menüben nyomja a gombot, amíg kijelöli az alvó üzemmódot.
3. Nyugtázza a kijelölést a gombbal, ehhez nyomja meg a gombot.

Az alvó üzemmódot alternatív megoldásként a távirányítón található gomb megnyomásával is be lehet kapcsolni.

Bekapcsolt alvó üzemmód esetén a kijelzőn megjelenik az alvó üzemmód szimbóluma. A (12) állapotkijelző lassú ütemben, zöld színben villog. A rázkódási figyelmeztetési funkció aktiválva marad, valamennyi beállítás mentésre kerül.

1. Az alvó üzemmód kikapcsolásához nyomja meg röviden a mérőműszer gombját vagy a távirányító gombját.

A mérőműszert az alvó üzemmódban is ki lehet kapcsolni. Ehhez tartsa nyomva a gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kikapcsolás szimbóluma. Ebben az üzemmódban a mérőműszer és a távirányító összes többi gombja deaktiválva van.

Az alvó üzemmódot a Bosch Levelling Remote App appal is be, illetve ki lehet kapcsolni.

##

A mérőműszer és a távirányító billentyűzetét a Bosch Levelling Remote App appal reteszelni lehet. A mérőműszer kijelzőjén megjelenik a billentyűzet reteszelésének szimbóluma.

A billentyűzet reteszelését a következőképpen lehet feloldani:

- a Bosch Levelling Remote App appal,
- a mérőműszer gombbal való ki- és bekapcsolásával
- vagy a mérőműszer és gombjainak egyidejű megnyomásával.