# Огляд можливостей управління функціями

Функція | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Увімкнення/вимкнення GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Встановлення з’єднання по Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Режим очікування | ● | ● | ● | − | − | ●
Увімкнення клавіатури | − | − | − | − | − | ●
Вимкнення клавіатури | ● | ● | − | − | − | ●
Ротаційний, лінійний та точковий режим | ● | ● | ● | − | − | ●
Поворот лінії/точки у межах площини обертання | ● | ● | ● | − | − | ●
Поворот площини обертання у вертикальному положенні | ● | ● | ● | − | − | ●
Автоматична функція прямовисної точки, спрямованої донизу, у вертикальному положенні | − | − | ● | − | − | ●
Вимкнення/увімкнення функції попередження про струси | ● | ● | − | − | − | ●
Зміна чутливості функції попередження про струси | − | ● | − | − | − | ●
Режим нахилу | ● | ● | ● | − | − | ●
Зміна SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Ручний режим | ● | ● | − | − | − | ●
Режим CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Режим CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Часткова проекція | − | − | − | − | − | ●
Калібрування осі X і Y (горизонтальне положення)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Калібрування осі Z (вертикальне положення) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Функція повинна бути одночасно увімкнена на вимірювальному інструменті з одного боку і на пульті дистанційного управління, лазерному приймачі або смартфоні з іншого боку.

B)

  Функція вмикається або на вимірювальному інструменті і на смартфоні разом, або на лазерному приймачі.