# Funkcje

##

W trybie CenterFind laser obrotowy próbuje w sposób automatyczny nakierować wiązkę lasera na linię środkową odbiornika laserowego, poruszając głowicą w górę i w dół.

Wiązka lasera w pozycji poziomej lasera obrotowego może być nakierowana względem osi X lasera obrotowego na oś Y lub na obie osie równocześnie zob. Ustalanie nachylenia za pomocą trybu CenterFind.

W pozycji pionowej lasera obrotowego możliwe jest tylko nakierowanie wiązki lasera na oś Y.

## Włączanie trybu CenterFind:

1. Laser obrotowy i odbiornik laserowy należy ustawić w taki sposób, aby odbiornik laserowy był ustawiony w kierunku osi X lub osi Y lasera obrotowego.
2. Należy ustawić odbiornik laserowy w takiej pozycji, aby żądana oś znajdowała się pod kątem prostym względem pola odbiorczego (54).
3. Jeżeli wiązka lasera ma być nakierowana na obie osie, należy ustawić po jednym połączonym z laserem obrotowym odbiorniku laserowym w kierunku osi X lub osi Y.

Każdy odbiornik laserowy musi znajdować się w zakresie wychylenia lasera obrotowego, wynoszącym ±8,5%.

4. Włączyć laser w trybie obrotowym.

LR 65 G: W menu Ustawienia funkcja Center musi być ustawiona na tryb CenterFind (CF).
Jeżeli wiązka lasera ma być nakierowana równocześnie na obie osie lasera obrotowego, czynności te należy wykonać dla każdego z odbiorników laserowych.

1. Włączanie trybu CenterFind dla osi X: Nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk lub nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk wraz z przyciskiem .
2. Włączanie trybu CenterFind dla osi Y: Nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk wraz z przyciskiem .

Jeżeli wiązka lasera ma być nakierowana równocześnie na obie osie, tryb CenterFind należy włączyć osobno w każdym odbiorniku laserowym.

Po włączeniu trybu CenterFind głowica lasera obrotowego porusza się w górę i w dół. Podczas wyszukiwania wyświetlane jest wskazanie tekstowe (n) CFX (oś X) lub CFY (oś Y).

Jeżeli wiązka lasera dotrze do pola odbiorczego (54) na wysokości linii środkowej odbiornika laserowego, wyświetlone zostanie wskazanie linii środkowej (q) oraz wskazanie tekstowe (n) XOK (oś X) lub YOK (oś Y). Na laserze obrotowym wyświetli się wartość ustalonego nachylenia. Tryb CenterFind zostanie automatycznie zakończony.

## Anulowanie trybu CenterFind:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk .

## Usuwanie usterek:

Jeżeli wiązka lasera nie znalazła linii środkowej odbiornika laserowego w zakresie wychylenia, wyświetlone zostanie wskazanie tekstowe (n) ERR i zaświecą się wszystkie wskaźniki LED kierunku.

1. Nacisnąć dowolny przycisk na laserze obrotowym oraz na odbiorniku laserowym, aby zamknąć komunikaty błędu.
2. Ponownie ustawić laser obrotowy i odbiornik laserowy, tak aby odbiornik laserowy znajdował się w zakresie wychylenia lasera obrotowego, wynoszącym ±8,5%.

Należy pamiętać o tym, że odbiornik laserowy musi być skierowany na oś X lub oś Y w taki sposób, aby wiązka lasera przebiegała w poprzek pola odbiorczego (54).

1. Następnie ponownie włączyć tryb CenterFind.

LR 65 G: Jeżeli obie osie lasera obrotowego mają być nakierowane na odbiornik laserowy, w obydwu odbiornikach laserowych musi być ustawiona ta sama funkcja Center. Kombinacja trybów CenterFind i CenterLock nie jest możliwa.

Jeżeli na jednej osi jest już ustawiony tryb CenterLock, a na drugiej osi zostanie włączony tryb CenterFind, na wskazaniu tekstowym (n) będą pojawiać się wymiennie ERR i CL.

1. Należy ustawić tryb CenterFind w obu odbiornikach laserowych i ponownie włączyć funkcję.

##

Za pomocą trybu CenterFind można zmierzyć nachylenie powierzchni do maks. 8,5%.

1. W tym celu należy ustawić laser obrotowy umieszczony na statywie w pozycji poziomej na końcu nachylonej powierzchni.

Oś X lub oś Y lasera obrotowego musi znajdować się w jednej linii z ustalanym nachyleniem.

2. Włączyć laser obrotowy i odczekać, aż zostanie przeprowadzona automatyczna niwelacja.
3. Zamocować odbiornik laserowy za pomocą uchwytu na łacie mierniczej (78).
4. Łatę mierniczą należy ustawić blisko urządzenia pomiarowego (przy tym samym końcu nachylonej powierzchni).
5. Wyregulować pozycję odbiornika laserowego na łacie mierniczej w taki sposób, aby wiązka lasera obrotowego była widoczna pośrodku ➊.
6. Następnie ustawić łatę mierniczą z odbiornikiem laserowym przy drugim końcu nachylonej powierzchni ➋.

Zwrócić uwagę na to, aby pozycja odbiornika laserowego na łacie mierniczej nie uległa zmianie.

7. Włączyć tryb CenterFind dla osi, na którą skierowana jest nachylona powierzchnia.

1. Po zakończeniu trybu CenterFind na laserze obrotowym wyświetli się wartość nachylenia powierzchni.

##

W trybie CenterLock laser obrotowy próbuje w sposób automatyczny nakierować wiązkę lasera na linię środkową odbiornika laserowego, poruszając głowicą w górę i w dół. W przeciwieństwie do trybu CenterFind pozycja odbiornika laserowego jest stale sprawdzana, a nachylenie lasera obrotowego automatycznie dopasowywane. Na wyświetlaczu lasera obrotowego nie są wyświetlane nowe wartości nachylenia.

Nakierowanie jest możliwe dla osi X i osi Y, zarówno w położeniu poziomym, jak i pionowym lasera obrotowego.

## Włączanie trybu CenterLock:

1. Laser obrotowy i odbiornik laserowy należy ustawić w taki sposób, aby odbiornik laserowy był ustawiony w kierunku osi X lub osi Y lasera obrotowego.
2. Należy ustawić odbiornik laserowy w takiej pozycji, aby żądana oś znajdowała się pod kątem prostym względem pola odbiorczego (54).
3. Jeżeli wiązka lasera ma być nakierowana na obie osie, należy ustawić po jednym połączonym z laserem obrotowym odbiorniku laserowym w kierunku osi X lub osi Y.

Każdy odbiornik laserowy musi znajdować się w zakresie wychylenia lasera obrotowego, wynoszącym ±8,5%.

4. Włączyć laser w trybie obrotowym.

1. W menu Ustawienia odbiornika laserowego należy ustawić funkcję Center na tryb CenterLock CL.

Jeżeli wiązka lasera ma być nakierowana równocześnie na obie osie lasera obrotowego, czynności te należy wykonać dla każdego z odbiorników laserowych.

2. Włączanie trybu CenterLock dla osi X: Nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk lub nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk wraz z przyciskiem .
3. Włączanie trybu CenterLock dla osi Y: Nacisnąć i dłużej przytrzymać przycisk wraz z przyciskiem .

Jeżeli wiązka lasera ma być nakierowana równocześnie na obie osie, tryb CenterLock należy włączyć osobno w każdym odbiorniku laserowym.

Po włączeniu trybu CenterLock głowica lasera obrotowego porusza się w górę i w dół. Podczas wyszukiwania wyświetlane jest wskazanie tekstowe (n) CLX (oś X) lub CLY (oś Y).

Jeżeli wiązka lasera dotrze do pola odbiorczego (54) na wysokości linii środkowej odbiornika laserowego, wyświetlone zostanie wskazanie linii środkowej (q) oraz wskazanie tekstowe (n) LOC. Na laserze obrotowym pojawi się symbol CenterLock na ekranie startowym dla odpowiedniej osi.

W przypadku zmiany pozycji odbiornika laserowego lub lasera obrotowego nachylenie na laserze obrotowym będzie automatycznie dopasowywane.

- Podczas pracy w trybie CenterLock należy zwrócić szczególną uwagę na to, by przypadkiem nie poruszyć lasera obrotowego lub odbiornika laserowego. Przy automatycznym dopasowaniu nachylenia po każdej zmianie pozycji może to doprowadzić do błędów pomiarowych.

## Anulowanie/zakończenie trybu CenterLock:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk .

Jeżeli wiązka lasera była już wtedy nakierowana na linię środkową odbiornika laserowego, ustawione nachylenie zostanie zachowane w laserze obrotowym także po anulowaniu trybu CenterLock.

## Usuwanie usterek:

Jeżeli wiązka lasera nie znajdzie linii środkowej odbiornika laserowego w ciągu 2 min (obojętne, czy po włączeniu trybu czy po zmianach pozycji), pojawi się wskazanie tekstowe (n) ERR i zaświecą się wszystkie wskaźniki LED kierunku.

1. Nacisnąć dowolny przycisk na laserze obrotowym oraz na odbiorniku laserowym, aby zamknąć komunikaty błędu.
2. Ponownie ustawić laser obrotowy i odbiornik laserowy, tak aby odbiornik laserowy znajdował się w zakresie wychylenia lasera obrotowego, wynoszącym ±8,5%.

Należy pamiętać o tym, że odbiornik laserowy musi być skierowany na oś X lub oś Y w taki sposób, aby wiązka lasera przebiegała w poprzek pola odbiorczego (54).

1. Następnie ponownie włączyć tryb CenterLock.

Jeżeli obie osie lasera obrotowego mają być nakierowane na odbiornik laserowy, w obydwu odbiornikach laserowych musi być ustawiona ta sama funkcja Center. Kombinacja trybów CenterLock i CenterFind nie jest możliwa.

Jeżeli na jednej osi jest już ustawiony tryb CenterFind, a na drugiej osi zostanie włączony tryb CenterLock, na wskazaniu tekstowym (n) będą pojawiać się wymiennie ERR i CF.

1. Należy ustawić tryb CenterLock w obu odbiornikach laserowych i ponownie włączyć funkcję.

##

Odbiornik laserowy został wyposażony w elektroniczne filtry lamp stroboskopowych. Filtry te chronią np. przed zakłóceniami spowodowanymi przez lampy ostrzegawcze maszyn budowlanych.