# Επισκόπηση των δυνατοτήτων ελέγχου των λειτουργιών

Λειτουργία | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Αποκατάσταση της σύνδεσης μέσω Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Κατάσταση αδράνειας | ● | ● | ● | − | − | ●
Ενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου | − | − | − | − | − | ●
Απενεργοποίηση του κλειδώματος του πληκτρολογίου | ● | ● | − | − | − | ●
Περιστροφική, γραμμική και σημειακή λειτουργία | ● | ● | ● | − | − | ●
Περιστροφή γραμμής/σημείου εντός του επιπέδου περιστροφής | ● | ● | ● | − | − | ●
Περιστροφή του επιπέδου περιστροφής στην κάθετη θέση | ● | ● | ● | − | − | ●
Αυτόματη λειτουργία σημείου κατακορύφου προς τα κάτω στην κάθετη θέση | − | − | ● | − | − | ●
Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών | ● | ● | − | − | − | ●
Αλλαγή της ευαισθησίας της λειτουργίας προειδοποίησης κραδασμών | − | ● | − | − | − | ●
Λειτουργία κλίσης | ● | ● | ● | − | − | ●
Αλλαγή SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Χειροκίνητη λειτουργία | ● | ● | − | − | − | ●
Λειτουργία CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Λειτουργία CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Μερική προβολή | − | − | − | − | − | ●
Βαθμονόμηση του άξονα X και του άξονα Y (οριζόντια θέση)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Βαθμονόμηση του άξονα Z (κάθετη θέση) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Η λειτουργία πρέπει να ξεκινήσει ταυτόχρονα στο όργανο μέτρησης από τη μια μεριά και στο τηλεχειριστήριο, δέκτη λέιζερ ή smartphone από την άλλη.

B)

  Η λειτουργία ξεκινά είτε στο όργανο μέτρησης και στο smartphone μαζί ή στον δέκτη λέιζερ.