# Delo s priborom

##

Laserska ciljna tarča (51) izboljša vidljivost laserskega žarka pri neugodnih razmerah in večjih razdaljah.

Odsevna površina laserske tarče (51) izboljša vidljivost laserske linije. Skozi prosojno površino je laserska linija vidna tudi z zadnje strani laserske tarče.

##

Stojalo vam zagotavlja stabilno, po višini nastavljivo merilno podlago.

1. Za način delovanja z vodoravnimi linijami postavite merilno napravo z vpetjem za stojalo 5/8" (18) na navoj stojala (43).
2. Za navpično delovanje uporabite vpetje za stojalo 5/8" (20).
3. Merilno napravo privijte z vijakom za pritrditev na stojalo.

Pri stojalu z merilno skalo na izvleku pa lahko višino nastavite neposredno.

1. Pred vklopom merilne naprave morate grobo naravnati stojalo.

##

Očala za opazovanje laserskega žarka filtrirajo svetlobo okolice. Tako se očesu zdi, da je svetloba laserja svetlejša.

##

Merilno napravo lahko s pomočjo stenskega držala z izravnalno enoto (44) pritrdite na steno. Uporaba stenskega držala se priporoča npr. pri delih, ki se izvajajo nad višino izvleka stojal ali pa pri delih na nestabilni podlagi in brez stojala.

1. Stenski nosilec (44) skozi pritrdilne odprtine (45) z vijaki privijte na steno.
2. Namestite stenski nosilec čim bolj navpično na steno in pazite, da bo dobro pritrjen.
3. Privijte vijak 5/8" (48) stenskega držala glede na uporabo v vodoravno vpetje za stojalo (18) ali navpično vpetje za stojalo (20) na merilni napravi.

S pomočjo izravnalne enote lahko merilno napravo premikate na območju pribl. 13 cm po višini.

1. Pritisnite tipko (46)
2. Izravnalno enoto namestite na približno želeno višino.

Z vijakom za fino nastavitev (47) lahko laserski žarek poravnate točno na referenčno ravnino.

##

Pri uporabi merilne letve v bližini visokonapetostnih vodov je potrebna posebna pazljivost. V primeru približanja merilne letve visokonapetostnemu vodu lahko pride do električnega udara, ki je lahko smrtno nevaren.

Če se približuje nevihta, merilne letve ni dovoljeno uporabljati.

Za preverjanje ravnih površin ali kotov nagiba se priporoča uporaba merilne letve (42) skupaj z laserskim sprejemnikom.

Na merilni letvi (42) je na zgornji strani navedena relativna merilna skala. Njeno ničelno višino lahko vnaprej izberete spodaj na izvleku. Na ta način lahko direktno odčitate odstopanja od idealne višine.