# Störungen beheben

Textanzeige (n) | Problem | Abhilfe
--- | --- | ---
PNK | Aufbau der Verbindung per Bluetooth® zum Rotationslaser GRL 600 CHV bzw. GRL 650 CHVG fehlgeschlagen | Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste am Rotationslaser, um die Fehlermeldung zu schließen. Starten Sie den Verbindungsaufbau erneut. Ist der Verbindungsaufbau nicht möglich, wenden Sie sich an den Bosch-Kundendienst.
ERR | Kalibrierung des Rotationslasers GRL 600 CHV bzw. GRL 650 CHVG fehlgeschlagen | Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung des GRL 600 CHV bzw. GRL 650 CHVG.
Modus CenterFind bzw. Modus CenterLock fehlgeschlagen | Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Fehlermeldung zu schließen. Prüfen Sie die Position von Rotationslaser und Laserempfänger vor dem Neustart der Funktion.
LR 65 G:
ERR und CL abwechselnd | Modus CenterFind kann nicht gestartet werden, weil der Rotationslaser bereits im Modus CenterLock arbeitet. | Stellen Sie an beiden Laserempfängern Modus CenterFind ein, und starten Sie die Funktion neu.
ERR und CF abwechselnd | Modus CenterLock kann nicht gestartet werden, weil der Rotationslaser bereits im Modus CenterFind arbeitet. | Stellen Sie an beiden Laserempfängern Modus CenterLock ein, und starten Sie die Funktion neu.