# Akku/elem

A mérőműszer a kereskedelemben kapható elemekkel vagy egy Bosch Li-ion-akkumulátorral üzemeltethető.

Ne használjon a kereskedelemben szokványosan kapható akkumulátorokat (pl. nikkel-fémhidrid akkumulátorokat).

##

- Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltőkészülékeket használja. Csak ezek a töltőkészülékek vannak pontosan beállítva az Ön mérőműszerében használható lithium-ionos-akkumulátorok töltésére.

A lítium-ion akkumulátorok a nemzetközi szállítási előírásoknak megfelelő csak részben feltöltött állapotban kerülnek kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesít‌ményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

### Akkumulátortöltöttségi kijelző az akkumulátoron

Ha az akkumulátort kiveszi a mérőműszerből, a töltési szintet az akkumulátoron elhelyezett feltöltési szintjelző display zöld LED-jein lehet leolvasni.

Nyomja meg a vagy a feltöltési szint kijelző gombot, hogy kijelezze a töltési szintet.

Ha az akkumulátor feltöltési szint kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

Nem minden akkumulátortípus rendelkezik töltésiállapot-kijelzővel.

#### Akkumulátor típus: GBA 18V...

LED | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 3 × zöld | 60–100 %
Tartós fény, 2 × zöld | 30–60 %
Tartós fény, 1 × zöld | 5–30 %
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %

#### Akkumulátor típus: ProCORE18V...

LED | Kapacitás
--- | ---
Tartós fény, 5 × zöld | 80–100 %
Tartós fény, 4 × zöld | 60–80 %
Tartós fény, 3 × zöld | 40–60 %
Tartós fény, 2 × zöld | 20–40 %
Tartós fény, 1 × zöld | 5–20 %
Villogó fény, 1 × zöld | 0–5 %

### Tájékoztató az akkumulátor optimális kezeléséhez

Óvja meg az akkumulátort a nedvességtől és a víztől.

Az akkumulátort csak a –20 °C ... 50 °C hőmérséklet tartományban szabad tárolni. Ne hagyja például az akkumulátort nyáron egy gépjárműben.

Időnként tisztítsa meg az akkumulátor szellőző‌rését egy puha, tiszta és száraz ecsettel.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemel‌tethető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítás‌sal kapcsolatos előírásokat.

##

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangán-elemek alkalmazását javasoljuk.

Tegye be az elemeket az elemadapterbe (22).

Ekkor ügyeljen az elemadapteren található ábrának megfelelő helyes polaritásra.

Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy azonos gyártó cég azonos kapacitású elemeit használja.

- Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja. Hosszabb ideig történő tárolás esetén az elemek a mérőműszerben korrodálódhatnak.

Az elemadapter kizárólag az erre kijelölt Bosch gyártmányú mérőműszerekben való használatra szolgál.

##

1. Tolja az elemrekeszfedél reteszét (2) helyzetbe, és hajtsa fel az elemrekeszfedelet (1).
2. Nyomja meg a reteszelésfeloldó gombot (23), és húzza ki az akkumulátort (24), illetve az elemadaptert (22) az elemrekeszből. Ne erőltesse a kihúzást.
3. Toljon be vagy egy feltöltött akkumulátort (24) vagy az elemadaptert (22) az abba behelyezett elemekkel annyira az elemrekeszbe, hogy az érezhetően bepattanjon a reteszelési helyzetbe.
4. Zárja be az elemrekeszfedelet (1), és tolja el a reteszelést (2)a helyzetbe.

##

A (e) feltöltési szintjelző a kijelzőn jelzi az akkumulátor, illetve az elemek töltési szintjét:

Kijelzés | Kapacitás
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Ha az akkumulátor, illetve az elemek üresek, néhány másodpercre megjelenik egy figyelmeztető üzenet és a (12) állapotkijelző gyors ütemben piros színben villog. A mérőműszer ezután kikapcsolásra kerül.