# Pregled možnosti krmiljenja funkcij

Funkcija | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Vklop/izklop GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Vzpostavitev povezave prek povezave Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Način mirovanja | ● | ● | ● | − | − | ●
Vklop zaklepa tipk | − | − | − | − | − | ●
Izklop zaklepa tipk | ● | ● | − | − | − | ●
Rotacijski, linijski in točkovni način | ● | ● | ● | − | − | ●
Vrtenje linije/točke znotraj rotacijske ravnine | ● | ● | ● | − | − | ●
Zasuk rotacijske ravnine v navpičnem položaju | ● | ● | ● | − | − | ●
Samodejna funkcija točke navpičnice navzdol v navpičnem položaju | − | − | ● | − | − | ●
Vklop/izklop funkcije opozorila zaradi udarca | ● | ● | − | − | − | ●
Sprememba občutljivosti funkcije opozorila zaradi udarca | − | ● | − | − | − | ●
Delovanje z nagibom | ● | ● | ● | − | − | ●
Sprememba SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
ročni način | ● | ● | − | − | − | ●
Način CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Način CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Delna projekcija | − | − | − | − | − | ●
Umerjanje osi X in osi Y (vodoravni položaj)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Umerjanje osi Z (navpični položaj) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkcijo je treba sočasno vklopiti na merilni napravi na eni strani in daljinskem upravljalniku, laserskem sprejemniku oz. pametnem telefonu na drugi strani.

B)

  Funkcija se vklopi ali na merilni napravi in pametnem telefonu skupaj ali pa na laserskem sprejemniku.