# Funkcijos

##

Veikdamas „CenterFind“ režimu, rotacinis lazerinis nivelyras, rotacinei galvutei judant aukštyn ir žemyn, lazerio spindulį automatiškai bando nusistatyti pagal lazerio spindulio imtuvo vidurio liniją.

Rotaciniam lazeriniam nivelyrui esant horizontalioje padėtyje, lazerio spindulys gali būti išlyginamas pagal rotacinio lazerinio nivelyro X ašį, Y ašį arba vienu metu pagal abi ašis žr. Posvyrio nustatymas „CenterFind“ režimu.

Rotaciniam lazeriniam nivelyrui esant vertikalioje padėtyje, galima išlyginti tik pagal Y ašį.

## Režimo „CenterFind“ įjungimas:

1. Rotacinį lazerinį nivelyrą ir lazerio spindulio imtuvą pastatykite taip, kad lazerio spindulio imtuvas būtų rotacinio lazerinio nivelyro X ašies arba Y ašies kryptimi.
2. Lazerio spindulio imtuvą nukreipkite taip, kad pageidaujama ašis būtų stačiu kampu su lazerio spindulio imtuvo zona (54).
3. Jei lazerio spindulį reikia išlyginti pagal abi ašis, tai kiekvieną su rotaciniu lazeriniu nivelyru sujungtą lazerio spindulio imtuvą pastatykite X ir Y ašies kryptimi.

Kiekvienas lazerio spindulio imtuvas turi būti rotacinio lazerinio nivelyro ±8,5 % posvyrio diapazono ribose.

4. Rotacinį lazerinį nivelyrą įjunkite veikti rotaciniu režimu.

LR 65 G: nustatymų meniu „Center“ funkcija turi būti nustatyta „CenterFind“ režimu (CF).
Nukreipiant pagal rotacinio lazerinio nivelyro dvi ašis, tai galioja abiems lazerio spindulio imtuvams.

1. „CenterFind“ režimo X ašiai įjungimas: ilgai spauskite mygtuką arba ilgai spauskite mygtuką kartu su mygtuku .
2. „CenterFind“ režimo Y ašiai įjungimas: ilgai spauskite mygtuką kartu su mygtuku .

Jei lazerio spindulį tuo pačiu metu reikia išlyginti pagal abi ašis, tai „CenterFind“ režimą reikia įjungti atskirai kiekviename lazerio spindulio imtuve.

Įjungus „CenterFind“ režimą, rotacinio lazerinio nivelyro rotacinė galvutė juda aukštyn ir žemyn. Paieškos metu teksto rodmenyje (n) rodoma CFX (X ašis) arba CFY (Y ašis).

Jei lazerio spindulys eina per lazerio spindulio imtuvo zoną (54) lazerio spindulio imtuvo vidurio linijos aukštyje, tai vidurio linijos indikatoriuje (q) bei teksto rodmenyje (n) atsiranda XOK (X ašis) arba YOK (Y ašis). Rotaciniame lazeriniame nivelyre rodoma nustatyto posvyrio vertė. „CenterFind“ režimas išjungiamas automatiškai.

## „CenterFind“ režimo nutraukimas:

1. Paspauskite lazerio mygtuką ir laikykite jį paspaustą.

## Gedimų šalinimas:

Jei lazerio spindulys lazerio spindulio imtuvo vidurio linijos posvyrio diapazone rasti negalėjo, teksto rodmenyje (n) rodoma ERR ir šviečia visi šviesadiodžiai krypties indikatoriai.

1. Norėdami uždaryti klaidos pranešimą, paspauskite bet kurį rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką.
2. Rotacinį lazerinį nivelyrą ir lazerio spindulio imtuvą nustatykite į naują padėtį, kad lazerio spindulio imtuvas būtų rotacinio lazerinio nivelyro ±8,5 % posvyrio diapazone.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad lazerio spindulio imtuvas būtų išlygintas pagal X ašį arba pagal Y ašį, t. y. kad lazerio spindulys per lazerio spindulio imtuvo zoną (54) galėtų eiti horizontaliai.

1. Iš naujo įjunkite „CenterFind“ režimą.

LR 65 G: jei abi rotacinio lazerinio nivelyro ašis reikia išlyginti pagal vieną lazerio spindulio imtuvą, tai abiejuose lazerio spindulio imtuvuose reikia nustatyti tą pačią „Center“ funkciją. „CenterFind“ režimo ir „CenterLock“ režimo kombinacija negalima.

Jei vienoje ašyje jau yra nustatytas „CenterLock“ režimas, o kitoje ašyje įjungiamas „CenterFind“ režimas, tai teksto rodmenyje (n) pakaitomis rodoma ERR ir CL.

1. Abiejuose lazerio spindulio imtuvuose nustatykite „CenterFind“ režimą ir iš naujo įjunkite funkciją.

##

Naudojantis „CenterFind“ režimu, galima išmatuoti iki maks. 8,5 % paviršiaus posvyrį.

1. Tuo tikslu rotacinį lazerinį nivelyrą horizontalia padėtimi padėkite pasvirusio paviršiaus gale ant stovo.

Rotacinio lazerinio nivelyro X arba Y ašis turi būti išlyginta vienoje linijoje su posvyriu, kurį reikia nustatyti.

2. Įjunkite rotacinį lazerinį nivelyrą ir palaukite, kol jis susiniveliuos.
3. Lazerio spindulio imtuvą laikikliu pritvirtinkite prie matuoklės (78).
4. Uždėkite matuoklę šalia matavimo prietaiso (tame pačiame pasvirusio paviršiaus gale).
5. Lazerio spindulio imtuvą nustatykite ant matuoklės tokiame aukštyje, kad rotacinio lazerinio nivelyro lazerio spindulys būtų rodomas kaip vidurys ➊.
6. Tada matuoklę su lazerio spindulio imtuvu padėkite kitame pasvirusio ploto gale padėtyje ➋.

Stebėkite, kad nepasikeistų lazerio spindulio imtuvo padėtis ant matuoklės.

7. Įjunkite „CenterFind“ režimą ašiai, kuri yra išlyginta pagal pasvirusį paviršių.

1. Pasibaigus „CenterFind“ režimui, rotaciniame lazeriniame nivelyre yra rodomas paviršiaus posvyris.

##

Veikdamas „CenterLock“ režimu, rotacinis lazerinis nivelyras, rotacinei galvutei judant aukštyn ir žemyn, lazerio spindulį automatiškai bando nusistatyti pagal lazerio spindulio imtuvo vidurio liniją. Priešingai nei veikiant „CenterFind“ režimu, lazerio spindulio imtuvo padėtis yra nuolat tikrinama ir automatiškai priderinamas rotacinio lazerinio nivelyro posvyris. Rotacinio lazerinio nivelyro ekrane posvyrio vertės nerodomos.

X ir Y ašies išlyginimas yra galimas tiek esant rotacinio lazerinio nivelyro horizontaliai padėčiai, tiek vertikaliai padėčiai.

## Režimo „CenterLock“ įjungimas:

1. Rotacinį lazerinį nivelyrą ir lazerio spindulio imtuvą pastatykite taip, kad lazerio spindulio imtuvas būtų rotacinio lazerinio nivelyro X ašies arba Y ašies kryptimi.
2. Lazerio spindulio imtuvą nukreipkite taip, kad pageidaujama ašis būtų stačiu kampu su lazerio spindulio imtuvo zona (54).
3. Jei lazerio spindulį reikia išlyginti pagal abi ašis, tai kiekvieną su rotaciniu lazeriniu nivelyru sujungtą lazerio spindulio imtuvą pastatykite X ir Y ašies kryptimi.

Kiekvienas lazerio spindulio imtuvas turi būti rotacinio lazerinio nivelyro ±8,5 % posvyrio diapazono ribose.

4. Rotacinį lazerinį nivelyrą įjunkite veikti rotaciniu režimu.

1. Lazerio spindulio imtuvo nustatymų meniu „Center“ funkciją nustatykite „CenterLock“ režimu CL.

Nukreipiant pagal rotacinio lazerinio nivelyro dvi ašis, tai galioja abiems lazerio spindulio imtuvams.

2. „CenterLock“ režimo X ašiai įjungimas: ilgai spauskite mygtuką arba ilgai spauskite mygtuką kartu su mygtuku .
3. „CenterLock“ režimo Y ašiai įjungimas: ilgai spauskite mygtuką kartu su mygtuku .

Jei lazerio spindulį tuo pačiu metu reikia išlyginti pagal abi ašis, tai „CenterLock“ režimą reikia įjungti atskirai kiekviename lazerio spindulio imtuve.

Įjungus „CenterLock“ režimą, rotacinio lazerinio nivelyro rotacinė galvutė juda aukštyn ir žemyn. Paieškos metu teksto rodmenyje (n) rodoma CLX (X ašis) arba CLY (Y ašis).

Jei lazerio spindulys eina per lazerio spindulio imtuvo zoną (54) lazerio spindulio imtuvo vidurio linijos aukštyje, tai vidurio linijos indikatoriuje (q) bei teksto rodmenyje (n) atsiranda LOC. Rotacinio lazerinio nivelyro pradžios lange atitinkamai ašiai rodomas simbolis „CenterLock“.

Pakitus lazerio spindulio imtuvo arba rotacinio lazerinio nivelyro padėčiai, posvyris rotaciniame lazeriniame nivelyre pritaikomas automatiškai.

- Dirbdami „CenterLock“ režimu atidžiai stebėkite, kad netyčia nepajudintumėte rotacinio lazerinio nivelyro ir lazerio spindulio imtuvo. Dėl posvyrio automatinio priderinimo matavimai gali būti klaidingi.

## „CenterLock“ režimo nutraukimas/baigimas:

1. Paspauskite lazerio mygtuką ir laikykite jį paspaustą.

Jei lazerio spindulys tuo metu jau buvo sėkmingai išlygintas pagal lazerio spindulio imtuvo vidurio liniją, tai nustatytas rotacinio lazerinio nivelyro posvyris išlieka net ir nutraukus „CenterLock“ režimą.

## Gedimų šalinimas:

Jei lazerio spindulys per 2 min negalėjo rasti lazerio spindulio imtuvo vidurio linijos (nepriklausomai nuo to, ar yra įjungiamas režimas ar buvo pakitusi padėtis), teksto rodmenyje (n) atsiranda ERR ir šviečia visi šviesadiodžiai krypties indikatoriai.

1. Norėdami uždaryti klaidos pranešimą, paspauskite bet kurį rotacinio lazerinio nivelyro mygtuką.
2. Rotacinį lazerinį nivelyrą ir lazerio spindulio imtuvą nustatykite į naują padėtį, kad lazerio spindulio imtuvas būtų rotacinio lazerinio nivelyro ±8,5 % posvyrio diapazone.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad lazerio spindulio imtuvas būtų išlygintas pagal X ašį arba pagal Y ašį, t. y. kad lazerio spindulys per lazerio spindulio imtuvo zoną (54) galėtų eiti horizontaliai.

1. Iš naujo įjunkite „CenterLock“ režimą.

Jei abi rotacinio lazerinio nivelyro ašis reikia išlyginti pagal vieną lazerio spindulio imtuvą, tai abiejuose lazerio spindulio imtuvuose reikia nustatyti tą pačią „Center“ funkciją. „CenterLock“ režimo ir „CenterFind“ režimo kombinacija negalima.

Jei vienoje ašyje jau yra nustatytas „CenterFind“ režimas, o kitoje ašyje įjungiamas „CenterLock“ režimas, tai teksto rodmenyje (n) pakaitomis rodoma ERR ir CF.

1. Abiejuose lazerio spindulio imtuvuose nustatykite „CenterLock“ režimą ir iš naujo įjunkite funkciją.

##

Lazerio spindulio imtuvas yra su elektroniniais blyksčių filtrais. Filtrai saugo, pvz., nuo trikčių, kurias sukelia statybos mašinų įspėjamosios šviesos.