# Távirányító

## A távirányító energiaellátása

A távirányító üzemeltetéséhez célszerű alkáli-mangán-elemeket alkalmazni.

1. Forgassa el az elemrekeszfedél reteszelését (37) (pl. egy pénzérmével) a helyzetbe.
2. Hajtsa ki az elemrekesz fedelét (39), és tegye be az elemeket.

Ekkor ügyeljen az elemfiók fedél belső oldalán található ábrázolásnak megfelelő helyes polaritás betartására.

1. Zárja be az elemrekeszfedelet (39), és forgassa el az elemrekeszfedél reteszelését (37) helyzetbe.

- Vegye ki az akkumulátorokat a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja. Hosszabb ideig történő tárolás esetén az elemek a távirányítóban korrodálódhatnak.

A Bluetooth® funkció aktív marad, amíg az elemek be vannak helyezve a távirányítóba. Annak megakadályozására, hogy ez a funkció fogyassza az energiát, az elemeket ki lehet venni.

## A távirányító üzembe helyezése

Amíg kielégítő feszültségű elemek vannak behelyezve, a távirányító üzemkész állapotban van.

1. A távirányító aktiválásához nyomjon meg a távirányítón egy tetszőleges gombot.
2. A forgólézer tengelyeinek állapota lehívásra kerül és a távirányítón megjelenik a (33) és a (34) állapotkijelző.

Amíg az állapotkijelzők világítanak, a távirányítón minden egyes gomb megnyomása után a gombnyomásnak megfelelően megváltozik a forgólézer beállítása. A jelküldés kijelző (32) világítása a távirányítón azt mutatja, hogy egy jel elküldésre került.

A távirányító rövid idő elteltével energiatakarékossági meggondolásokból deaktiválásra kerül és a (33) és a (34) állapotkijelző ismét kialszik.

A mérőműszert a távirányítóval nem lehet be- vagy kikapcsolni.