# Munkavégzési példák

##

1. Állítsa a mérőműszert vízszintes helyzetben egy szilárd alátétre vagy szerelje fel egy állványra (43).

Munkavégzés állvánnyal:

1. Állítsa be a kívánt magasságra a lézersugarat.
2. Vigye át, illetve ellenőrizze a célpont magasságát.

Munkavégzés állvány nélkül:

1. Határozza meg a lézercéltábla (51) segítségével a magasságkülönbséget a lézersugár és a referenciapont magassága között.
2. Vigye át, illetve ellenőrizze a célpontban a mért magasságkülönbséget.

##

Ha derékszögeket szeretne valahova felvinni, vagy közfalak helyzetét szeretné meghatározni, akkor ehhez a függőleges vetítési pontot (10) be kell állítania egy vonatkozási vonallal (például egy fallal) párhuzamos helyzetbe, vagyis attól állandó távolságra.

1. Állítsa ehhez fel a mérőműszert függőleges helyzetben és állítsa be úgy, hogy a felső függőleges vetítési pont nagyjából párhuzamos legyen a vonatkozási vonallal.
2. A pontos elhelyezéshez mérje meg a lézercéltábla (51) segítségével közvetlenül a mérőműszernél a felső függőleges vetítési pont és a vonatkozási vonal közötti távolságot.
3. Mérje meg ismét, lehetőleg nagyobb távolságra a mérőműszertől, a felső függőleges vetítési pont és a vonatkozási vonal közötti távolságot.
4. Állítsa úgy be a felső függőleges vetítési pontot, hogy a lézersugár és a vonatkozási vonal közötti távolság pontosan akkora legyen, mint a mérőműszer közelében.
5. A felső függőleges vetítési ponthoz (10) viszonyított derékszöget a változtatható lézersugár (8) jelzi.

##

1. Állítsa függőleges helyzetbe a mérőműszert.
2. Ha a függőleges síkot valamilyen vonatkoztatási vonalra (pl. egy fal) merőlegesen akarja beállítani, akkor állítsa be erre a vonatkoztatási vonalra a felső függőleges vetítési pontot (10).
3. A merőleges irányt a változtatható lézersugár (8) jelzi.

##

1. A merőleges lézervonalnak vagy a forgási síknak egy falon található referenciapontra való beállításához állítsa fel függőleges helyzetben a mérőműszert, és állítsa be durván a lézervonalat, illetve a forgási síkot a referenciapontra.
2. A referencia pontra való pontos beállításhoz forgassa el a forgási síkot az X-tengely körül lásd A forgási sík elforgatása függőleges helyzet mellett.

##

Előnyös megvilágítási viszonyok (sötét környe‌zet) és rövid távolságok esetén lézer vevőkészü‌lék nélkül is lehet dolgozni. A lézersugár jobb láthatóságának biztosítására vagy vonal-üzem‌módban dolgozzon, vagy válassza a pont-üzem‌módot és forgassa rá a célra a lézersugarat.

##

Hátrányos megvilágítási feltételek esetén (világos környezet, közvetlen napsugárzás) és nagyobb távolságok mérése esetén a lézersugár helyzetének könnyebb meghatározására használja a lézervevőt (41).

1. A lézervevővel végzett munkákhoz állítsa be a legmagasabb forgási sebességű forgó üzemet.

##

Kültéren mindig használja a lézervevőt (41).

1. Bizonytalan talajon végzett munkákhoz szerelje fel a mérőműszert az állványra (43).

Csak aktivált rázkódási figyelmeztetési funkcióval dolgozzon, hogy talajmozgások vagy a mérőműszer rázkódásai esetén elkerülje a hibás méréseket.

##

1. Szerelje fel a mérőműszert vízszintes helyzetben egy állványra (43), és állítsa fel a zsaluzási területen kívül az állványt.
2. Jelölje ki a forgó üzemet.
3. Rögzítse a lézervevőt (41) a tartóval egy mérőlécre (42).
4. Tegye a mérőlécet egy zsaluzási referencia pontra.
5. Állítsa be úgy a lézervevő magassági helyzetét a mérőlécen, hogy a mérőműszer változtatható lézersugara (8) a középső helyzetben legyen. lásd Irányjelzők
6. Ezután helyezze fel a mérőlécet a lézervevőt egymás után a zsaluzás különböző ellenőrzési pontjaira.

Ügyeljen arra, hogy a lézervevő helyzete a mérőlécen változatlan maradjon.

1. Korrigálja a zsaluzás magasságát, amíg a lézersugár valamennyi ellenőrzési pontban a középső helyzetben nem kerül kijelzésre.

##

1. Szerelje fel a mérőműszert vízszintes helyzetben egy állványra (43).
2. Jelölje ki a forgó üzemet.
3. Állítsa úgy fel az állványt a mérőműszerrel, hogy az X‑tengely egy vonalban legyen beállítva az ellenőrzésre kerülő lejtéssel.
4. Állítsa be az X-tengely lejtéseként a névleges lejtést lásd Dőlt helyzetű üzem vízszintes helyzet esetén.
5. Rögzítse a lézervevőt (41) a tartóval egy mérőlécre (42).
6. Állítsa fel a lejtős felület lábánál a mérőlécet.
7. Állítsa be úgy a lézervevő magassági helyzetét a mérőlécen, hogy a mérőműszer változtatható lézersugara (8) a középső helyzetben legyen. lásd Irányjelzők
8. Ezután helyezze fel a mérőlécet a lézervevőt egymás után a lejtős felület különböző ellenőrzési pontjaira.

Ügyeljen arra, hogy a lézervevő helyzete a mérőlécen változatlan maradjon.

Ha a lézersugár valamennyi ellenőrzési pontban központosan kerül kijelzésre, a felület lejtése megfelel a névleges értéknek.