# Opis izdelka in storitev

##

### Rotacijski laser

Merilno orodje je določeno za izračun in pre‌izkus natančnosti vodorav‌nic višinskih linij, navpičnih linij, vodoravnih gabaritov in pozi‌cijskih točk.

Merilna naprava je primerna za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.

Za izdelek je laserski izdelek, namenjen potrošnikom, v skladu s standardom EN 50689.

### Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik je namenjen krmiljenju rotacijskih laserjev Bosch prek povezave Bluetooth®.

Daljinski upravljalnik je primeren za uporabo tako v notranjosti kot na prostem.

##

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na slikovne prikaze merilne naprave in daljinskega upravljalnika na straneh s slikami.

### Rotacijski laser

(1) | Pokrov predala za baterije
(2) | Zapah pokrova predala za baterije
(3) | Tipka za nagib dol /tipka za vrtenje v desno
(4) | Tipka za nagib gor /tipka za vrtenje v levo
(5) | Tipka za linijski način
(6) | Tipka za rotacijski način
(7) | Tipka Bluetooth®
(8) | Spremenljivi laserski žarek
(9) | Izstopna odprtina laserskega žarka
(10) | Točka navpičnice navzgorA)
(11) | Tipka za vklop/izklop
(12) | Prikaz stanja
(13) | Tipka za ročni način
(14) | Tipka za nastavitev nagiba
(15) | Zaslon
(16) | Zareza za usmeritev
(17) | Nosilni ročaj
(18) | Navoj za stojalo 5/8" (vodoraven)
(19) | Opozorilna ploščica laserja
(20) | Navoj za stojalo 5/8" (navpičen)
(21) | Serijska številka
(22) | Adapter za baterije
(23) | Tipka za sprostitev akumulatorske baterije/adapterja za baterije
(24) | Akumulatorska baterijaB)

A)

  Pri navpičnem delovanju je točka navpičnice usmerjena navzgor kot referenčna točka 90°.

B)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.

### Elementi prikazov rotacijskega laserja

(a) | Prikaz za hitrost vrtenja
(b) | Prikaz načina delovanja laserja
(c) | Prikaz povezave Bluetooth®
(d) | Prikaz funkcije opozorila zaradi udarca
(e) | Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije/baterij
(f) | Prikaz funkcije točke navpičnice navzdol
(g) | Prikaz za kot nagiba na osi X
(h) | Prikaz za kot nagiba na osi Y
(i) | Simboli zaslonskih tipk

### Daljinski upravljalnik

(25) | Tipka za funkcijo točke navpičnice navzdol
(26) | Tipka za rotacijski način
(27) | Tipka za način mirovanja
(28) | Tipka za linijski način
(29) | Tipka za vrtenje v levo
(30) | Tipka za nagib navzgor
(31) | Tipka za nastavitev nagiba
(32) | Prikaz za pošiljanje signala
(33) | Prikaz stanja osi X
(34) | Prikaz stanja osi Y
(35) | Tipka za nagib navzdol
(36) | Tipka za vrtenje v desno
(37) | Zapah pokrova predala za baterije
(38) | Serijska številka
(39) | Pokrov predala za baterije
(40) | Daljinski upravljalnikA)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.

### Pribor/nadomestni deli

(41) | Laserski sprejemnikA)
(42) | Merilna letevA)
(43) | StojaloA)
(44) | Stensko držalo/izravnalna enotaA)
(45) | Luknje za pritrditev stenskega držalaA)
(46) | Tipka za grobo nastavitev stenskega nosilcaA)
(47) | Vijak za fino nastavitev stenskega nosilcaA)
(48) | Vijak stenskega držala 5/8"A)
(49) | MagnetA)
(50) | Očala za opazovanje laserskega žarkaA)
(51) | Laserska tarčaA)
(52) | PasA)
(53) | KovčekA)

A)

  Ta pribor ne spada v standardni obseg dobave.

##

Rotacijski laser | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Kataloška številka | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m | 2000 m
najv. relativna zračna vlažnost | 90 % | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Razred laserja | 2 | 2
Vrsta laserja | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Odstopanje | < 1,5 mrad (polni kot) | < 1,5 mrad (polni kot)
Napajanje merilne naprave
Akumulatorska baterija (litij-ionska) | 18 V | 18 V
Baterije (mangan-alkalne) (z adapterjem za baterije) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Delovno območje (polmer) najv.
brez laserskega sprejemnikaB) | 30 m | 35 m
z laserskim sprejemnikom | 300 m | 325 m
Natančnost niveliranja pri razdalji 30 mC)D)
vodoravno | ±1,5 mm | ±1,5 mm
navpično | ±3 mm | ±3 mm
Samonivelirno območje | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Čas niveliranja (pri nagibu do 3 %) | 30 s | 30 s
Hitrost vrtenja | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Eno-/dvoosno delovanje z nagibom | ±8,5 % | ±8,5 %
Natančnost delovanja z nagibomC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
priporočen laserski sprejemnik | LR 60 | LR 65 G
Vpetje stojala (vodoravno/navpično) | 5/8" | 5/8"
Čas delovanja pribl.
z akumulatorsko baterijo (4 Ah) | 60 h | 50 h
z alkalnimi baterijami | 70 h | 60 h
TežaF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Vrsta zaščite | IP68 | IP68
Višina za preizkus prevrnitveG) | 2 m | 2 m
A-vrednotena raven zvočnega tlaka | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Merilna naprava s funkcijo Bluetooth®
Območje delovne frekvence | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Najv. moč oddajanja | 6,3 mW | 6,3 mW
Razred | 1 | 1
ZdružljivostH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Najv. doseg signalaI) | 100 m | 100 m
Pametni telefon s funkcijo Bluetooth®
ZdružljivostH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Operacijski sistemJ) | Android 6 (in novejše različice) iOS 11 (in novejše različice) | Android 6 (in novejše različice) iOS 11 (in novejše različice)
priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | 0 °C … +35 °C | 0 °C … +35 °C
dovoljena zunanja temperatura |  |
med delovanjem | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
med shranjevanjem | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
priporočene akumulatorske baterije | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
priporočeni polnilniki | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

B)

  Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer zaradi neposrednega sončnega sevanja) zmanjša.

C)

  pri 20 °C

D)

  vzdolž osi

E)

  Pri največjem nagibu do ±8,5 % znaša največji odklon ±0,2 %.

F)

  Teža brez akumulatorske baterije/adapterja za baterije/baterij

G)

  Merilna naprava, nameščena na stojalo v vodoravnem položaju, se prevrne na ravna betonska tla.

H)

  Pri napravah s funkcijo Bluetooth® Low Energy glede na model in operacijski sistem morda ni možno vzpostaviti povezave. Naprave Bluetooth® morajo podpirati profil SPP.

I)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itn.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

J)

  Glede na posodobitve Bosch Levelling Remote App boste mogoče potrebovali novejšo različice operacijskega sistema.

Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave služi serijska številka (21) na tipski ploščici.

Daljinski upravljalnik | RC 6
--- | ---
Kataloška številka | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Delovna temperatura | −10 °C … +50 °C
Temperatura skladiščenja | –20 °C … +70 °C
najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m
najv. relativna zračna vlažnost | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2A)
Delovno območje (polmer) najv. | 100 m
Baterije | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Daljinski upravljalnik s tehnologijo Bluetooth®
Območje delovne frekvence | 2402–2480 MHz
Najv. moč oddajanja | 6,3 mW
Razred | 1
ZdružljivostB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Najv. doseg signalaC) | 100 m
TežaD) | 0,14 kg
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | 122 × 59 × 27 mm
Vrsta zaščite | IP54

A)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

B)

  Pri napravah s funkcijo Bluetooth® Low Energy glede na model in operacijski sistem morda ni možno vzpostaviti povezave. Naprave Bluetooth® morajo podpirati profil SPP.

C)

  Doseg signala lahko glede na zunanje dejavnike, vključno z uporabljenim sprejemnikom, močno niha. V zaprtih prostorih in zaradi kovinskih ovir (npr. stene, police, kovčki itn.) je lahko doseg signala Bluetooth® občutno manjši.

D)

  Teža brez baterij