# Arbejde med tilbehør

##

Laser-måltavlen (51) forbedrer laserstrålens synlighed ved ugunstige betingelser og større afstande.

Den reflekterende del af laser-måltavlen (51) forbedrer laserlinjens synlighed, og takket være den transparente del er laserlinjen også synlig fra bagsiden af laser-måltavlen.

##

Et stativ udgør et stabilt, højdejusterbart måleunder‌lag.

1. For vandret drift skal du sætte måleværktøjet med 5/8"-stativholderen (18) på stativets gevind (43).
2. For lodret drift skal du bruge 5/8"-stativholderen (20).
3. Skru måleværktøjet fast igen med stativets låseskrue.

Har stativet en målskala med udtræk, kan du indstille højdeforskydningen direkte.

1. Juster stativet groft, før du tænder måleværktøjet.

##

Laserbrillerne filtrerer det omgivende lys fra. Derved fremstår laserens lys lysere for øjet.

##

Du kan fastgøre måleværktøjet på en væg ved hjælp af vægholderen med justeringsenhed (44). Montering på en væg anbefales f. eks., hvis der skal udføres arbejde, der ligger over stativers udtrækshøjde, eller hvis der skal udføres arbejde på et ustabilt underlag og uden stativ.

1. Skru vægholderen (44) fast på en væg med skruer, som er ført gennem monteringshullerne (45).
2. Monter så vidt muligt vægholderen lodret, og sørg for, at den er stabilt fastgjort.
3. Skru afhængigt af anvendelse vægholderens 5/8"-skrue (48) ind i den vandrette stativholder (18) eller den lodrette stativholder (20) på måleværktøjet.

Ved hjælp af justeringsenheden kan du forskyde måleværktøjet i højden i et område på ca. 13 cm.

1. Tryk på trykknappen (46)
2. Skub justeringsenheden groft til den ønskede højde.

Med finindstillingsskruen (47) kan du justere laserstrålen nøjagtigt til en referencehøjde.

##

Der skal udvises særlig forsigtighed, når der arbejdes med målestangen i nærheden af højspændingsledninger. Hvis målestangen kommer for tæt på højspændingsledninger, kan det resultere i elektrisk stød, som kan være dødbringende.

Arbejd ikke med målestangen, hvis der er risiko for tordenvejr.

Til kontrol af hvor jævn underlaget er eller til overførsel af skrånende terræn/hældninger anbefales det at bruge målestokken (42) sammen med lasermodtageren.

På målestokken (42) ses foroven en relativ måleskala. Dennes nulhøjde kan du indstille forneden på udtrækket. Dermed kan afvigelser fra den indstillede højde aflæses direkte.