# Ülevaade funktsioonide juhtimisvõimalustest

Funktsioon | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG sisse-/väljalülitamine | ● | ● | − | − | − | −
Ühenduse loomine Bluetooth®-i kauduA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Puhkerežiim | ● | ● | ● | − | − | ●
Nupustikulukustuse sisselülitamine | − | − | − | − | − | ●
Nupustikulukustuse väljalülitamine | ● | ● | − | − | − | ●
Pöörd-, joon- ja punktrežiim | ● | ● | ● | − | − | ●
Joone/punkti pööramine pöörlemistasapinnas | ● | ● | ● | − | − | ●
Pöörlemistasapinna pööramine vertikaalasendi korral | ● | ● | ● | − | − | ●
Automaatne allasuunaline loodimispunkti funktsioon vertikaalasendi korral | − | − | ● | − | − | ●
Hoiatusfunktsiooni välja-/sisselülitamine | ● | ● | − | − | − | ●
Hoiatusfunktsiooni tundlikkuse muutmine | − | ● | − | − | − | ●
Kalderežiim | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect muutmine (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Käsitsirežiim | ● | ● | − | − | − | ●
Režiim CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Režiim CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Osaline projektsioon | − | − | − | − | − | ●
X‑ ja Y‑telje kaliibrimine (horisontaalasend)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Z-telje kaliibrimine (vertikaalasend) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funktsioon tuleb üheaegselt käivitada ühelt poolt mõõteseadmel ja teiselt poolt kaugjuhtimispuldil, laserkiire vastuvõtjal või nutitelefonil.

B)

  Funktsioon käivitatakse kas ühiselt mõõteseadmel ja nutitelefonil või laserikiire vastuvõtjal.