# Produkt- og ydelsesbeskrivelse

##

Lasermodtageren er beregnet til hurtigt at finde roterende laserstråler med den bølgelængde, der er angivet i de tekniske data.

Lasermodtageren LR 60 er desuden beregnet til styring af GRL 600 CHV via Bluetooth®, mens lasermodtageren LR 65 G er beregnet til styring af GRL 650 CHVG.

Lasermodtageren kan bruges både indendørs og udendørs.

##

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af lasermodtageren på figurerne.

(54) | Modtagefelt til laserstråle
(55) | LED-retningsviser "Laserstråle over midterlinje"
(56) | LED-midterlinje
(57) | LED-retningsviser "Laserstråle under midterlinje"
(58) | Display (for- og bagside)
(59) | Højttaler
(60) | Libelle
(61) | Ophængskrog
(62) | Midtermarkering
(63) | Magneter
(64) | Fordybning til holder
(65) | Serienummer
(66) | Batteridæksel
(67) | Låsning af batteridæksel
(68) | Knappen Y‑akse
(69) | Knappen X‑akse
(70) | Knap til tilstanden
(71) | Knap til indstilling af modtagenøjagtighed
(72) | Tænd/sluk-knap
(73) | Knappen "Signaltone/lydstyrke"
(74) | Libelle til holderA)
(75) | Midterlinje som reference på holderA)
(76) | HolderA)
(77) | Drejeknap til holderA)
(78) | MålestokA)
(79) | Fastgørelsesskrue til holderA)

A)

  Dette tilbehør hører ikke til standard-leveringen.

### Visningselementer

(j) | Akku-/batteriladetilstandsindikator for rotationslaser
(k) | Visningen Bluetooth®-forbindelse
(l) | Visning af modtagenøjagtighed
(m) | Visningen "Måleenhed"
(n) | Tekstvisning
(o) | Retningsvisningen "Laserstråle under midterlinje"
(p) | Visningen "Signaltone/lydstyrke"
(q) | Visning af midterlinje
(r) | Batteriindikator for lasermodtager
(s) | Retningsvisningen "Laserstråle over midterlinje"

##

Lasermodtager | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Varenummer | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Driftstemperatur | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Opbevaringstemperatur | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. anvendelseshøjde over referencehøjde | 2000 m | 2000 m
Relativ luftfugtighed maks. | 90 % | 90 %
Tilsmudsningsgrad iht. IEC 61010‑1 | 2A) | 2A)
Batterier | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth®-lasermodtager
Driftsfrekvensområde | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
Sendeeffekt maks. | 6,3 mW | 6,3 mW
Maks. signalrækkeviddeB) | 100 m | 100 m
Klasse | 1 | 1
Kompatibilitet | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Modtagelig bølgelængde | 600-800 nm | 500-570 nm
Modtagelig rotationshastighed | > 120 min–1 | > 120 min–1
Maks. arbejdsområdeD)
med GRL 600 CHV | 300 m | −
med GRL 650 CHVG | − | 325 m
Modtagevinkel | ±35° | ±35°
ModtagenøjagtighedE)F)
meget fin | ±0,5 mm | ±0,5 mm
fin | ±1 mm | ±1 mm
middel | ±2 mm | ±2 mm
grov | ±5 mm | ±5 mm
meget grov | ±10 mm | ±10 mm
Driftstid ca. | 50 t | 50 t
VægtG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Mål (længde × bredde × højde) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Kapslingsklasse | IP67 | IP67

A)

  Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis må forventes en midlertidig ledeevne forårsaget af tildugning.

B)

  Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.

C)

  Ved Bluetooth®-Low-Energy-udstyr kan der muligvis ikke oprettes forbindelse, afhængigt af model og operativsystem. Bluetooth®-udstyr skal understøtte SPP-profilen.

D)

  Arbejdsområdet kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte sollys).

E)

  er afhængig af afstanden mellem lasermodtager og rotationslaser samt rotationslaserens laserklasse og lasertype

F)

  Modtagenøjagtigheden kan forringes af ugunstige omgivelsesbetingelser (f.eks. direkte solstråler).

G)

  Vægt uden batterier

Din lasermodtager identificeres entydigt vha. serienummeret (65) på typeskiltet.