# Opis výrobku a výkonu

##

Laserový prijímač je určený na rýchle vyhľadávanie rotujúcich laserových lúčov s vlnovou dĺžkou uvedenou v technických údajoch.

Laserový prijímač LR 60 je okrem toho určený na ovládanie GRL 600 CHV pomocou Bluetooth®, laserový prijímač LR 65 G na ovládanie GRL 650 CHVG.

Laserový prijímač je vhodný na používanie v interiéri a v exteriéri.

##

Číslovanie zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie laserového prijímača na obrázkoch.

(54) | Políčko príjmu laserového lúča
(55) | LED indikácia smeru „laserový lúč nad stredovou líniou“
(56) | LED stredovej línie
(57) | LED indikácia smeru „laserový lúč pod stredovou líniou“
(58) | Displej (predná a zadná strana)
(59) | Reproduktor
(60) | Vodováha
(61) | Závesný hák
(62) | Stredová značka
(63) | Magnety
(64) | Uchytenie pre držiak
(65) | Sériové číslo
(66) | Kryt priehradky na batérie
(67) | Aretácia krytu priehradky na batérie
(68) | Tlačidlo osi Y
(69) | Tlačidlo osi X
(70) | Tlačidlo režimu
(71) | Tlačidlo nastavenia presnosti príjmu
(72) | Tlačidlo zapnutia/vypnutia
(73) | Tlačidlo pre zvukový signál/hlasitosť
(74) | Vodováha držiakaA)
(75) | Referenčná stredová línia na držiakuA)
(76) | DržiakA)
(77) | Otočný gombík držiakaA)
(78) | Meracia lataA)
(79) | Upevňovacia skrutka držiakaA)

A)

  Toto príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky.

### Zobrazovacie (indikačné) prvky

(j) | Indikácia stavu nabitia akumulátora/batérií rotačného lasera
(k) | Indikácia spojenia cez Bluetooth®
(l) | Zobrazenie presnosti príjmu
(m) | Zobrazenie mernej jednotky
(n) | Textový displej
(o) | Indikácia smeru „laserový lúč pod stredovou líniou“
(p) | Indikácia zvukového signálu/hlasitosti
(q) | Indikácia stredovej línie
(r) | Indikácia batérií laserového prijímača
(s) | Indikácia smeru „laserový lúč nad stredovou líniou“

##

Laserový prijímač | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Číslo položky | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Prevádzková teplota | −10 °C ... +50 °C | −10 °C ... +50 °C
Skladovacia teplota | −20 °C … +70 °C | −20 °C … +70 °C
Max. výška použitia nad referenčnou výškou | 2 000 m | 2 000 m
Max. relatívna vlhkosť vzduchu | 90 % | 90 %
Stupeň znečistenia podľa IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Batérie | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® laserový prijímač
prevádzkový frekvenčný rozsah | 2 402 – 2 480 MHz | 2 402 – 2 480 MHz
max. vysielací výkon | 6,3 mW | 6,3 mW
dosah signálu max.B) | 100 m | 100 m
trieda | 1 | 1
kompatibilita | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Prijímateľné vlnové dĺžky | 600 − 800 nm | 500 − 570 nm
Prijímateľná rotačná rýchlosť | > 120 min−1 | > 120 min−1
Max. pracovný rozsahD)
s GRL 600 CHV | 300 m | −
s GRL 650 CHVG | − | 325 m
Uhol príjmu | ±35° | ±35°
Presnosť príjmuE)F)
veľmi jemná | ±0,5 mm | ±0,5 mm
jemná | ±1 mm | ±1 mm
stredná | ±2 mm | ±2 mm
hrubá | ±5 mm | ±5 mm
veľmi hrubá | ±10 mm | ±10 mm
Doba prevádzky cca | 50 h | 50 h
HmotnosťG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Rozmery (dĺžka × šírka × výška) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Stupeň ochrany | IP67 | IP67

A)

  Vyskytuje sa len nevodivé znečistenie, pričom sa však príležitostne očakáva dočasná vodivosť spôsobená kondenzáciou.

B)

  Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.

C)

  Pri použití prístrojov Bluetooth®-Low-Energy môže byť v závislosti od modelu a operačného systému možné, že sa nevytvorí spojenie. Prístroje Bluetooth® musia podporovať SPP profil.

D)

  Pracovná oblasť sa môže zredukovať nepriaznivými podmienkami okolia (napr. priame slnečné žiarenie).

E)

  v závislosti od vzdialenosti medzi laserovým prijímačom a rotačným laserom a od triedy a typu lasera rotačného lasera

F)

  Presnosť príjmu sa môže zhoršiť z dôvodu nepriaznivých podmienok okolia (napr. priame slnečné žiarenie).

G)

  Hmotnosť bez batérií

Na jednoznačnú identifikáciu vášho laserového prijímača slúži sériové číslo (65) na výrobnom štítku.