# Funkcie

##

V režime CenterFind sa merací prístroj automaticky pokúša vyrovnať laserový lúč na stredovú líniu laserového prijímača pohybom rotačnej hlavy nahor a nadol. Laserový lúč sa môže vyrovnať vzhľadom na os X alebo os Y meracieho prístroja.

Režim CenterFind sa spúšťa na laserovom prijímači.

pozri Režim CenterFind

Počas vyhľadávania sa na displeji meracieho prístroja zobrazí symbol CenterFind pre jednu alebo obidve osi a indikácia stavu (12) bliká načerveno.

Ak sa laserový lúč nedal vyrovnať na stredovú líniu laserového prijímača, režim CenterFind sa automaticky ukončí a nájdené naklonenie sa zobrazí na úvodnom zobrazení.

Ak sa laserový lúč nedal vyrovnať na stredovú líniu laserového prijímača, otáčanie laserového lúča sa zastaví a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie.

1. Chybové hlásenie zatvorte stlačením ľubovoľného tlačidla.
2. Príslušná os sa znova niveluje na 0 %.
3. Skontrolujte, či sú merací prístroj a laserový prijímač správne postavené, a znova spustite tento režim.

Laserový prijímač sa musí nachádzať v rozsahu otočenia ±8,5 % meracieho prístroja.

Pri použití režimu CenterFind sa môže nastavenie oboch osí zmeniť, aj keď jedna z osí nebola vyrovnaná na laserový prijímač.

##

V režime CenterLock sa merací prístroj automaticky pokúša vyrovnať laserový lúč na stredovú líniu laserového prijímača pohybom rotačnej hlavy nahor a nadol. Na rozdiel od režimu CenterFind sa poloha laserového prijímača neustále kontroluje a naklonenie meracieho prístroja sa automaticky prispôsobuje. Hodnoty naklonenia sa na displeji nezobrazujú.

- Pri práci v režime CenterLock dôsledne dbajte na to, aby sa meracím prístrojom a laserovým prijímačom neúmyselne nepohlo. Kvôli automatickému prispôsobeniu naklonenia môže dôjsť pri každej zmene polohy k chybným meraniam.

Laserový lúč sa môže vyrovnať vzhľadom na os X alebo os Y meracieho prístroja.

Režim CenterLock sa spúšťa a ukončuje na laserovom prijímači.

pozri Režim CenterLock (LR 65 G)

Počas vyhľadávania sa na displeji meracieho prístroja zobrazí symbol CenterLock pre jednu alebo obidve osi a indikácia stavu (12) bliká načerveno.

Ak nebolo možné laserový lúč vyrovnať na stredovú líniu laserového prijímača, na úvodnom zobrazení sa zobrazí pre jednu alebo obidve osi symbol CenterLock. Hodnoty naklonenia sa nezobrazujú.

Ak sa laserový lúč nedal vyrovnať na stredovú líniu laserového prijímača, otáčanie laserového lúča sa zastaví a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie.

1. Chybové hlásenie zatvorte stlačením ľubovoľného tlačidla.
2. Príslušná os sa znova niveluje na 0 %.
3. Skontrolujte, či sú merací prístroj a laserový prijímač správne postavené, a znova spustite tento režim.

Laserový prijímač sa musí nachádzať v rozsahu otočenia ±8,5 % meracieho prístroja.

Pri použití režimu CenterLock sa môže nastavenie oboch osí zmeniť, aj keď jedna z osí nebola vyrovnaná na laserový prijímač.

##

V rotačnej prevádzke môžete vypnúť variabilný laserový lúč (8) pre jeden alebo viac kvadrantov roviny rotácie. Umožní sa tým obmedziť ohrozenie laserovým lúčom na určité oblasti. Okrem toho sa môže zabrániť rušenie iných prístrojov laserovým lúčom alebo rušenie laserového prijímača neželanými odrazmi.

Vypnutie jednotlivých kvadrantov sa môže ovládať pomocou Bosch Levelling Remote App. Kvadranty, v ktorých je laserový lúč viditeľný, sa dajú zistiť v zobrazení prevádzkového režimu lasera (b) na úvodnom zobrazení.