# Funções

##

No modo CenterFind o nível laser rotativo tenta alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser por meio de um movimento ascendente e descendente da cabeça rotativa.

Com o nível laser rotativo na posição horizontal e relativamente ao eixo X do nível laser rotativo, o raio laser pode ser alinhado com o eixo Y ou simultaneamente com os dois eixos ver Determinação da inclinação com o modo CenterFind.

Com o nível laser rotativo na posição vertical só é possível o alinhamento com o eixo Y.

## Iniciar o modo CenterFind:

1. Coloque o nível laser rotativo e o recetor laser de modo a que o recetor laser se encontre no sentido do eixo X ou do eixo Y do nível laser rotativo.
2. Alinhe o recetor laser de modo a que o eixo desejado fique em ângulo reto para o campo recetor (54).
3. Se o raio laser tiver de ser alinhado com os dois eixos, posicione cada recetor laser ligado ao nível laser rotativo no sentido do eixo X e do eixo Y.

Cada recetor laser tem de encontrar-se dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do nível laser rotativo.

4. Ligue o nível laser rotativo no funcionamento rotativo.

LR 65 G: no menu das definições, a função Center tem de ser colocada no modo CenterFind (CF).
No alinhamento dos dois eixos do nível laser rotativo isso aplica-se aos dois recetores laser.

1. Iniciar o modo CenterFind para o eixo X: prima longamente a tecla ou a tecla juntamente com a tecla .
2. Iniciar o modo CenterFind para o eixo Y: prima longamente a tecla juntamente com a tecla .

Se o raio laser tiver de ser alinhado simultaneamente com os dois eixos, o modo CenterFind tem de ser iniciado separadamente em cada recetor laser.

Depois de iniciado o modo CenterFind a cabeça rotativa desloca-se para cima e para baixo no nível laser rotativo. Durante a procura, surge na indicação de texto (n) CFX (eixo X) ou CFY (eixo Y).

Se o raio laser atingir o campo recetor (54) na altura da linha central do recetor laser, surge a indicação linha central (q) bem como a indicação de texto (n) XOK (eixo X) ou YOK (eixo Y). No nível laser rotativo é indicado o valor da inclinação encontrada. O modo CenterFind é terminado automaticamente.

## Cancelar o modo CenterFind:

1. Prima e mantenha premida a tecla .

## Eliminação de erros:

Se o raio laser não conseguir encontrar a linha central do recetor laser dentro da faixa de rotação, surge na indicação de texto (n) ERR e todos os LEDs das indicações de sentido acendem.

1. Prima uma tecla qualquer no nível laser rotativo e uma no recetor laser, para fechar as mensagens de erro.
2. Posicione novamente o nível laser rotativo e o recetor laser, de modo a que o recetor laser se encontre dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do nível laser rotativo.

Certifique-se de que o recetor laser está alinhado com o eixo X ou o eixo Y, de modo a que o raio laser atravesse horizontalmente o campo recetor (54).

1. Reinicie então o modo CenterFind.

LR 65 G: se os dois eixos do nível laser rotativo tiverem de ser alinhados com um recetor laser, então é necessário definir a mesma função Center nos dois recetores laser. Não é possível uma combinação do modo CenterFind e do modo CenterLock.

Se num eixo já estiver definido o modo CenterLock e se no outro eixo for iniciado o modo CenterFind, surge na indicação de texto (n) alternadamente ERR e CL.

1. Defina nos dois recetores laser o modo CenterFind e reinicie a função.

##

Com a ajuda do modo CenterFind é possível medir a inclinação de uma superfície até um máx. de 8,5 %.

1. Para o efeito, coloque o nível laser rotativo numa extremidade da superfície inclinada na posição horizontal num tripé.

O eixo X ou o eixo Y do nível laser rotativo tem de estar alinhado numa linha com a inclinação a determinar.

2. Ligue o nível laser rotativo e deixe-o nivelar.
3. Fixe o recetor laser com o suporte numa régua de medição (78).
4. Coloque a régua de medição perto do instrumento de medição (na mesma extremidade da superfície inclinada).
5. Alinhe o recetor laser na régua de medição em altura, de modo a que o raio laser do nível laser rotativo seja indicado como central ➊.
6. Coloque então a régua de medição com o recetor laser na outra extremidade da superfície inclinada ➋.

Certifique-se de que a posição do recetor laser na régua de medição permanece inalterada.

7. Inicie o modo CenterFind para o eixo que está alinhado com a superfície inclinada.

1. Depois de concluído o modo CenterFind é indicada a inclinação da superfície no nível laser rotativo.

##

No modo CenterLock o nível laser rotativo tenta alinhar o raio laser com a linha central do recetor laser por meio de um movimento ascendente e descendente da cabeça rotativa. Ao contrário do modo CenterFind, a posição do recetor laser é verificada continuamente e a inclinação do nível laser rotativo é adaptada automaticamente. No mostrador do nível laser rotativo não são exibidos quaisquer valores de inclinação.

O alinhamento é possível para os eixos X e Y, tanto na posição horizontal como na posição vertical do nível laser rotativo.

## Iniciar o modo CenterLock:

1. Coloque o nível laser rotativo e o recetor laser de modo a que o recetor laser se encontre no sentido do eixo X ou do eixo Y do nível laser rotativo.
2. Alinhe o recetor laser de modo a que o eixo desejado fique em ângulo reto para o campo recetor (54).
3. Se o raio laser tiver de ser alinhado com os dois eixos, posicione cada recetor laser ligado ao nível laser rotativo no sentido do eixo X e do eixo Y.

Cada recetor laser tem de encontrar-se dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do nível laser rotativo.

4. Ligue o nível laser rotativo no funcionamento rotativo.

1. No menu das definições do recetor laser, coloque a função Center no modo CenterLock CL.

No alinhamento dos dois eixos do nível laser rotativo isso aplica-se aos dois recetores laser.

2. Iniciar o modo CenterLock para o eixo X: prima longamente a tecla ou a tecla juntamente com a tecla .
3. Iniciar o modo CenterLock para o eixo Y: prima longamente a tecla juntamente com a tecla .

Se o raio laser tiver de ser alinhado simultaneamente com os dois eixos, o modo CenterLock tem de ser iniciado separadamente em cada recetor laser.

Depois de iniciado o modo CenterLock a cabeça rotativa desloca-se para cima e para baixo no nível laser rotativo. Durante a procura, surge na indicação de texto (n) CLX (eixo X) ou CLY (eixo Y).

Se o raio laser atingir o campo recetor (54) na altura da linha central do recetor laser, surge a indicação linha central (q) bem como a indicação de texto (n) LOC. No nível laser rotativo é exibido o símbolo CenterLock no ecrã inicial para o respetivo eixo.

Se a posição do recetor laser ou do nível laser rotativo for alterada, a inclinação do nível laser rotativo é adaptada automaticamente.

- Durante os trabalhos no modo CenterLock tenha muita atenção para que o nível laser rotativo e o recetor laser não sejam movidos inadvertidamente. Podem ocorrer medições incorretas devido à adaptação automática da inclinação em cada alteração da posição.

## Cancelar/terminar o modo CenterLock:

1. Prima e mantenha premida a tecla .

Se neste momento o raio laser já tiver sido alinhado com sucesso com a linha central do recetor laser, então a inclinação definida no nível laser rotativo é mantida mesmo que o modo CenterLock seja cancelado.

## Eliminação de erros:

Se o raio laser não conseguir encontra a linha central do recetor laser num espaço de 2 min (independentemente de ser no início do modo ou após alterações de posição), surge na indicação de texto (n) ERR e todas os LEDs das indicações de sentido acendem.

1. Prima uma tecla qualquer no nível laser rotativo e uma no recetor laser, para fechar as mensagens de erro.
2. Posicione novamente o nível laser rotativo e o recetor laser, de modo a que o recetor laser se encontre dentro da faixa de rotação de ±8,5 % do nível laser rotativo.

Certifique-se de que o recetor laser está alinhado com o eixo X ou o eixo Y, de modo a que o raio laser atravesse horizontalmente o campo recetor (54).

1. Reinicie então o modo CenterLock.

Se os dois eixos do nível laser rotativo tiverem de ser alinhados com um recetor laser, então é necessário definir a mesma função Center nos dois recetores laser. Não é possível uma combinação do modo CenterLock e do modo CenterFind.

Se num eixo já estiver definido o modo CenterFind e se no outro eixo for iniciado o modo CenterLock, surge na indicação de texto (n) alternadamente ERR e CF.

1. Defina nos dois recetores laser o modo CenterLock e reinicie a função.

##

O recetor laser tem um filtro eletrónico para luzes estroboscópicas. Os filtros protegem p. ex. de falhas provocadas por luzes de aviso de máquinas de construção.