# Режимы работы

##

Ориентация оси X и оси Y обозначена над ротационной головкой на корпусе. Отметки находятся строго над насечками для выравнивания (16) на нижнем краю корпуса и на нижней рукоятке. При помощи насечек для выравнивания можно выровнять измерительный инструмент вдоль осей.

##

Все 3 режима работы возможны при горизонтальном и вертикальном положении измерительного инструмента.

Ротационный режим
Ротационный режим особенно рекомендуется при применении лазерного приемника. Можно выбирать различные скорости вращения.

Линейный режим
В этом режиме работы изменяемый лазерный луч движется в ограниченном угле раствора. Благодаря этому улучшается видимость лазерного луча по сравнению с ротационным режимом. Вы можете устанавливать различный угол раствора.

Точечный режим
В этом режиме работы достигается наилучшая видимость изменяемого лазерного луча. Он служит, например, для простого переноса горизонталей или для проверки линий схода.

Линейный и точечный режимы не предназначены для работы с лазерным приемником (41).

##

После включения измерительный инструмент находится в ротационном режиме со стандартной скоростью вращения (600 мин-1).

1. Для переключения из линейного режима в ротационный, нажмите кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ.

1. Для изменения скорости вращения нажимайте кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ, пока на дисплее не появится необходимая скорость.

На стартовом экране настроенная скорость отображается на индикаторе скорости вращения (a).

При работе с лазерным приемником рекомендуется устанавливать максимальную скорость вращения. При работах без лазерного приемника используйте меньшую скорость вращения, чтобы улучшить видимость лазерного луча, и используйте очки для работы с лазерным инструментом (50).

##

1. Для переключения в линейный или точечный режим нажмите кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ.

1. Для изменения угла расходимости нажимайте кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ, пока на дисплее не появится необходимый режим работы.
2. Угол раствора ступенчато уменьшается при каждом нажатии, пока не будет достигнут точечный режим.
3. При угле раствора на 360° измерительный инструмент снова находится в режиме вращения, в качестве скорости вращения принимается последняя установленная скорость.

Из-за инерции лазер может слегка выходить за конечные точки лазерной линии.

##

При линейном и точечном режимах лазерную линию или лазерную точку можно расположить в пределах плоскости вращения лазера. Поворот возможен на 360°.

1. Нажмите кнопку на измерительном инструменте или кнопку на пульте ДУ для поворота против часовой стрелки.
2. Нажмите кнопку на измерительном инструменте или кнопку на пульте ДУ для поворота по часовой стрелке.

##

В вертикальном положении измерительного инструмента лазерную точку, лазерную линию или плоскость вращения для упрощения соосности или параллельного выравнивания в диапазоне ±8,5 % можно поворачивать вокруг оси X.

1. Для запуска функции нажмите кнопку на измерительном инструменте или пульте ДУ.
2. Появляется меню настройки наклона оси Y, символ оси Y мигает.

1. Чтобы повернуть плоскость вращения, нажмите кнопку или на измерительном инструменте или кнопку или на пульте ДУ и держите ее нажатой, пока не будет достигнуто требуемое положение.

##

Для того, чтобы выровнять измерительный инструмент в вертикальном положении относительно нижней реперной точки, вы можете направить изменяемый лазерный луч (8) вниз в качестве точки отвеса. Функцию точки отвеса можно запустить только с помощью пульта дистанционного управления или посредством Bosch Levelling Remote App.

Изменяемый лазерный луч, используемый в качестве точки отвеса, не имеет функции самонивелирования. Поэтому при запуске функции точки отвеса убедитесь, что измерительный инструмент выровнен.

1. Для включения функции проецирования точки вниз, нажмите кнопку на пульте ДУ .
2. В процессе выравнивания изменяемого лазера по вертикали на дисплее отображается символ функции точки отвеса.
3. После успешного выравнивания на стартовом экране отображается индикатор функции точки отвеса (f).