# Prezentare generală a posibilităţilor de comandă a funcţiilor

Funcţie | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Pornire/Oprire GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Stabilire a conexiunii prin Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Modul de repaus | ● | ● | ● | − | − | ●
Activare blocare tastatură | − | − | − | − | − | ●
Dezactivare blocare tastatură | ● | ● | − | − | − | ●
Mod rotativ, cu linii şi puncte | ● | ● | ● | − | − | ●
Rotire a liniei/punctului în planul de rotaţie | ● | ● | ● | − | − | ●
Rotire a planului de rotaţie în cazul poziţiei verticale | ● | ● | ● | − | − | ●
Funcţie automată a punctului pe direcţia normalei în jos în poziţie verticală | − | − | ● | − | − | ●
Dezactivare/Activare a funcţiei de avertizare privind şocurile | ● | ● | − | − | − | ●
Modificarea sensibilităţii funcţiei de avertizare privind şocurile | − | ● | − | − | − | ●
Mod de funcţionare în poziţie înclinată | ● | ● | ● | − | − | ●
Modificare SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Mod manual | ● | ● | − | − | − | ●
Modul CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Mod CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Proiecţie parţială | − | − | − | − | − | ●
Calibrarea axelor X şi Y (poziţie orizontală)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Calibrare axă Z (poziţie verticală) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funcţia trebuie activată simultan pe aparatul de măsură pe de o parte şi pe telecomanda, receptorul laser sau smartphone pe de altă parte.

B)

  Funcţia va fi disponibilă concomitent la aparatului de măsură la şi smartphone sau la receptorul laser.