# Akku/paristo

Mittaustyökalussa voidaan käyttää joko saatavissa olevia paristoja tai Bosch-litiumioniakkua.

Älä käytä tavanomaisia akkuja (esim. nikkelimetallihybridiakkuja).

##

- Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslaitteita. Vain nämä latauslaitteet sopivat mittaustyökalussasi käytettävälle litiumioniakulle.

Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuna kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti. Varmistaaksesi akun täyden suorituskyvyn lataa se täyteen ennen ensikäyttöä.

### Akun lataustilan näyttö akussa

Jos akku irrotetaan mittalaitteesta, lataustilan voi näyttää akun lataustilan näytön vihreillä LED-valoilla.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta tai .

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtään LED-valoa, akku on viallinen ja se täytyy vaihtaa.

Kaikissa akuissa ei ole lataustilan näyttöä.

#### Akkutyyppi GBA 18V...

LED-valo | Kapasiteetti
--- | ---
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 60–100 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 30–60 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti | 5–30 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu | 0–5 %

#### Akkutyyppi ProCORE18V...

LED-valo | Kapasiteetti
--- | ---
5 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 80–100 %
4 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 60–80 %
3 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 40–60 %
2 vihreää LED-valoa palaa jatkuvasti | 20–40 %
1 vihreä LED-valo palaa jatkuvasti | 5–20 %
1 vihreä LED-valo vilkkuu | 0–5 %

### Ohjeita akun optimaaliseen käsittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedeltä.

Säilytä akkua vain –20 ... 50 °C lämpötilassa. Älä jätä akkua esimerkiksi kuumana kesäpäivänä pitkäksi ajaksi autoon.

Puhdista akun tuuletusaukot säännöllisin väliajoin pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla siveltimellä.

Huomattavasti lyhentynyt käyntiaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on elinikänsä lopussa ja täytyy vaihtaa uuteen.

Huomioi hävitysohjeet.

##

Suosittelemme käyttämään mittalaitetta alkalimangaaniparistojen kanssa.

Asenna paristot paristoadapteriin (22).

Aseta paristot oikein päin paristoadapteriin merkityn kuvan mukaisesti.

Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Käytä vain saman valmistajan ja saman kapasiteetin paristoja.

- Ota paristot pois mittalaitteesta, jos et käytä sitä pitkään aikaan. Paristot saattavat korrodoitua, jos niitä säilytetään pitkän aikaa mittalaitteen sisällä.

Paristoadapteri on tarkoitettu käytettäväksi vain sille tarkoitetuissa Bosch-mittalaitteissa.

##

1. Aseta paristokotelon kannen lukitsin (2) asentoon ja avaa paristokotelon kansi (1).
2. Paina vapautuspainiketta (23) ja vedä akku (24) tai paristoadapteri (22) pois paristokotelosta. Älä irrota sitä väkisin.
3. Työnnä ladattu akku (24) tai paristoilla varustettu paristoadapteri (22) paristokotelon sisään niin, että se lukittuu tuntuvasti.
4. Sulje paristokotelon kansi (1) ja aseta paristokotelon kannen lukitus (2) asentoon .

##

Laitteen näytön lataustilan näyttö (e) ilmoittaa akun tai paristojen varaustilan:

Näyttö | Kapasiteetti
--- | ---
| 60–100 %
| 30–60 %
| 5–30 %
| 0–5 %

Jos akku tai paristot ovat tyhjiä, näyttöön tulee hetkeksi varoitus ja tilan merkkivalo (12) vilkkuu nopeasti punaisena. Sen jälkeen mittalaite sammuu.