# Υποδείξεις εργασίας

##

Με τη βοήθεια του αλφαδιού (60) μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τον δέκτη λέιζερ κάθετα (κατακόρυφα). Ένας υπό κλίση τοποθετημένος δέκτης λέιζερ οδηγεί σε εσφαλμένες μετρήσεις.

##

Στο μεσαίο μαρκάρισμα (62) δεξιά και αριστερά στον δέκτη λέιζερ μπορείτε να μαρκάρετε τη θέση της ακτίνας λέιζερ, όταν διέρχεται από τη μέση του πεδίου λήψης (54).

Για το μαρκάρισμα προσέξτε να ευθυγραμμίσετε τον δέκτη λέιζερ ακριβώς κάθετα (όταν η ακτίνα λέιζερ είναι οριζόντια) ή οριζόντια (όταν η ακτίνα λέιζερ είναι κάθετη), επειδή διαφορετικά μετατοπίζονται τα μαρκαρίσματα σε σχέση με την ακτίνα λέιζερ.

##

Μπορείτε να στερεώσετε τον δέκτη λέιζερ με τη βοήθεια του στηρίγματος (76) τόσο σε μια σταδία (78) (εξάρτημα) όσο και σε άλλα βοηθητικά μέσα με ένα πλάτος μέχρι και 65 mm.

1. Βιδώστε το στήριγμα (76) με τη βίδα στερέωσης (79) στην υποδοχή (64) στην πίσω πλευρά του δέκτη λέιζερ.
2. Λύστε το περιστροφικό κουμπί (77) του στηρίγματος, σπρώξτε το στήριγμα π.χ. πάνω στη σταδία (78) και σφίξτε το περιστροφικό κουμπί (77) ξανά σταθερά.

Με τη βοήθεια του αλφαδιού (74) μπορείτε να οριζοντιώσετε το στήριγμα (76) και έτσι τον δέκτη λέιζερ. Ένας υπό κλίση τοποθετημένος δέκτης λέιζερ οδηγεί σε εσφαλμένες μετρήσεις.

Η μεσαία γραμμή (75) αναφορά στο στήριγμα βρίσκεται στο ίδιο ύψος, όπως το μεσαίο μαρκάρισμα (62) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το μαρκάρισμα της ακτίνας λέιζερ.

##

Όταν μια ασφαλής στερέωση δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητη, μπορείτε να στερεώσετε τον δέκτη λέιζερ με τη βοήθεια των μαγνητών (63) σε χαλύβδινα μέρη.