# Ayarlar

##

Lazer ışınının pozisyonunun algılama alanında (54) hangi hassaslıkta "ortada" olarak gösterilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Orta hat göstergesinin geçerli ayarı, algılama hassasiyeti göstergesinde (l) görülebilir.

1. Algılama hassasiyetini değiştirmek için, istenen ayar ekranda görüntülenene kadar tuşuna basın.

tuşuna her basıldığında, ilgili algılama hassasiyeti değeri kısa bir süre için metin göstergesinde (n) görüntülenir.

Cihaz kapandığında algılama hassasiyetinin ayarları korunur.

##

Algılama alanındaki (54) lazer ışını pozisyonu bir sinyal sesi ile gösterilebilir.

Ses şiddetini değiştirebilirsiniz veya sinyal sesini kapatabilirsiniz.

1. Sinyal sesini değiştirmek veya kapatmak için, ekranda istediğiniz ses şiddeti görünene kadar tuşuna art arda basın.

Düşük ses şiddetinde ekranda sinyal sesi göstergesi (p) bir sütunla, yüksek ses şiddetinde 3 sütunla gösterilir ve sinyal sesi kapalı ise gösterge söner.

Sinyal sesinin ayarından bağımsız olarak, lazer ışını algılama alanına (54) ilk defa geldiğinde, onaylamak için ses şiddeti düşük, kısa bir ses duyulur.

Sinyal sesinin ayarı lazer alıcısı kapandığında saklanır.

##

Ayarlar menüsünün açılması: İlgili ve tuşuna aynı anda kısa süreli basın.

Bir alt menüdeki ayarı değiştirme: Ayarlar arasında geçiş yapmak için veya tuşuna basın. Son seçilen ayar, menüden çıkarken otomatik olarak kaydedilecektir.

Alt menüyü değiştirme: Bir sonraki alt menüye gitmek için tuşuna kısa süreli basın.

Ayar menüsünden çıkma: Ayar menüsü kapanana kadar tuşuna basın. Alternatif olarak, ayar menüsü ilgili tuşa son defa basıldıktan yaklaşık 10 sn sonra otomatik olarak kapanır.

Aşağıdaki alt menüler mevcuttur:

- Bağıl yükseklik göstergesi ölçü birimi: Ölçü birimleri menüsü çağrılırken, seçili olan ölçü birimi metin ekranında (n) görünür ve kullanılabilir ölçü birimleri yukarıdaki Ölçü Birimi göstergesinde (m) gösterilir.
- LED yön göstergeleri (LED): 3 LED yön göstergesi (55), (57) ve (56) için parlaklık değiştirilebilir veya göstergeler kapatılabilir. LED'ler seçilen ayarda yanar.
- Ekran aydınlatması (LIT): Ekran aydınlatması açılabilir (yeşil LED yanar) veya kapatılabilir (kırmızı LED yanar).
- Son alım hafıza fonksiyonu (MEM): Lazer ışınının algılama alanından çıktığı yönü gösteren gösterge açılabilir (yeşil LED yanar) veya kapatılabilir (kırmızı LED yanar).
- LR 65 G: Center fonksiyonları (CF/CL): CenterFind (CF) ile CenterLock (CL) modu arasında seçim yapabilirsiniz. Güncel mod ilgili metin göstergesinde (n) görünür.

Ekran aydınlatması ayarının yanı sıra, lazer alıcı kapatıldığında tüm ayarlar kaydedilir.

##

Lazer alıcısının önündeki ve arkasındaki ekranların (58) arka aydınlatması vardır. Ekran aydınlatması aşağıdaki durumlarda açılır:

- lazer alıcısı açıldığında,
- tuşa her basılışta,
- lazer ışını algılama alanı (54) üzerinde hareket ettiğinde.

Ekran aydınlatması aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapanır:

- Bir lazer ışını algılama alanına ulaşmazsa, her tuşa basılmasından 30 saniye sonra,
- Hiçbir tuşa basılmadığında ve lazer ışınının algılama alandaki konumu değişmezse 2 dakika sonra.

Ekran aydınlatması ayarlar menüsünden kapatılabilir.

Ekran aydınlatması ayarı, lazer alıcısı kapandığında korunmaz. Lazer alıcısı açıldıktan sonra hassaslık ekran aydınlatması her zaman açık olacaktır.