# Punerea în funcţiune a nivelei laser rotative

- Elimină din zona de lucru obstacolele care pot reflecta sau obstrucţiona fasciculul laser. Acoperă, de exemplu, suprafeţele reflexive sau strălucitoare. Nu măsura prin geamuri din sticlă sau prin materiale similare. Rezultatele de măsurare ale unui fascicul laser reflectat sau obstrucţionat ar putea fi eronate.

- Utilizaţi întotdeauna numai centrul punctului laser, respectiv liniei laser pentru a efectua marcaje. Dimensiunea punctului laser, respectiv lăţimea liniei laser se modifică în funcţie de distanţă.

##

Poziţie orizontală

Poziţie verticală

1. Aşază aparatul de măsură în poziţie orizontală sau verticală pe un suport stabil, montează-l pe stativ (43) sau pe suportul de perete (44) cu unitatea de calibrare.

Asigură aparatului de măsură o poziţie stabilă, pentru a evita întreruperea funcţionării din cauza renivelărilor. Datorită înaltei precizii de nivelare, aparatul de măsură reacţionează foarte sensibil la trepidaţii şi schimbări de poziţie.

##

Principalele funcţii ale aparatului de măsură sunt controlate prin intermediul tastelor de pe aparatul de măsură, precum şi prin intermediul telecomenzii (40). Alte funcţii sunt disponibile prin intermediul telecomenzii (40), receptorului laser (41) sau prin Bosch Levelling Remote App .

vezi Prezentare generală a posibilităţilor de comandă a funcţiilor

Pentru indicarea pe afişajul (15) al aparatului de măsură se aplică:

- La prima apăsare a unei taste de funcţii (de exemplu, tasta ) sunt indicate setările curente ale funcţiei. La următoarea apăsare a tastei de funcţii, setările sunt modificate.
- În zona inferioară a afişajului, sunt afişate simbolurile softkey (i) în diferite meniuri. Tastele de funcţii asociate (softkeys) dispuse în jurul afişajului pot fi utilizate pentru a îndeplini funcţiile indicate de simboluri (i) (consultă imaginea ). În funcţie de meniul aferent, simbolurile evidenţiază tastele de funcţii care pot fi utilizate (de exemplu, în meniul modului rotativ, tasta ) sau funcţii suplimentare, precum Înainte (), Înapoi () sau Confirmare ().
- Simbolurile tastelor de funcţii (i) indică, de asemenea, dacă tastele , precum şi , din meniul actual sunt utilizate pentru înclinarea în jos () sau în sus () sau pentru rotirea în sens orar () sau în sens antiorar ().
- La 5 secunde de la ultima apăsare a tastei, indicatorul revine automat la ecranul de pornire.
- La fiecare apăsare a unei taste, respectiv la fiecare semnal care ajunge la aparatul de măsură, afişajul (15) este iluminat. Sistemul de iluminare se stinge la aproximativ 1 minut de la ultima apăsare de tastă.

Înclinarea, respectiv rotirea în diferite funcţii poate fi accelerată dacă sunt apăsate prelungit tastele corespunzătoare de înclinare sau de rotire de la aparatul de măsură, respectiv de la telecomandă.

Când aparatul de măsură este deconectat, toate funcţiile revin la setările standard.

##

Înainte de prima punere în funcţiune, precum şi înainte de fiecare începere a lucrului, verifică precizia prin vezi Verificarea preciziei şi calibrarea aparatului de măsură.

## Pornirea

1. Apasă tasta pentru a conecta aparatul de măsură.
2. O secvenţă de pornire va fi prezentată timp de câteva secunde, fiind urmată de activarea ecranului de pornire.
3. Aparatul de măsură proiectează fasciculul laser variabil (8), precum şi punctul pe direcţia normalei în sus (10) prin orificiile de ieşire (9).

Nivelarea este iniţializată automat şi este indicată de simbolul pentru nivelare care se aprinde intermitent pe afişaj, prin aprinderea intermitentă a fasciculelor laser şi prin aprinderea intermitentă în verde a indicatorului de stare (12) vezi Nivelarea automată.

După efectuarea cu succes a nivelării, apare ecranul de pornire, fasciculele laser se aprind permanent, începe rotirea şi indicatorul de stare (12) se aprinde continuu în verde.

## Oprirea

1. Pentru a deconecta aparatul de măsură, menţine apăsată tasta până când pe afişaj apare simbolul de deconectare.

Dacă se depăşeşte temperatura maximă admisă de funcţionare de 50 °C, este afişat un mesaj de avertizare pentru câteva secunde, iar indicatorul de stare (12) se aprinde intermitent în roşu.

Ulterior, aparatul de măsură este deconectat pentru a proteja dioda laser. După răcire, aparatul de măsură este din nou gata de funcţionare şi poate fi reconectat.

##

În starea de livrare, aparatul de măsură şi telecomanda inclusă în pachetul de livrare (40), precum şi receptorul laser (41) inclus în pachetul de livrare sunt deja conectate prin Bluetooth®.

1. Pentru a conecta telecomanda sau receptorul laser, menţine apăsată tasta până când pe afişaj apare simbolul pentru asocierea cu telecomanda/receptorul laser.

1. Pentru asocierea cu telecomanda, apasă simultan tasta şi tasta de pe telecomandă, până când indicatoarele de stare (33) şi (34) încep să se aprindă intermitent.
2. În timp ce este stabilită conexiunea la telecomandă, indicatorii de stare de pe telecomandă se aprind intermitent şi alternativ în verde.

1. Pentru asocierea cu receptorul laser, menţine apăsate simultan tastele şi de pe receptorul laser, până când pe afişajul receptorului laser apare mesajul pentru procesul de asociere.

vezi Conectarea la nivela laser rotativă

Asocierea cu succes cu telecomanda sau cu receptorul laser este confirmată pe afişaj.
În cazul asocierii cu succes cu telecomanda, indicatoarele de stare (33) şi (34) de pe telecomandă se aprind în verde timp de 3 secunde.

Dacă nu a fost posibilă stabilirea unei conexiuni, pe ecran apare un mesaj de eroare.
Dacă stabilirea conexiunii la telecomandă a eşuat, indicatoarele de stare (33) şi (34) de pe telecomandă se aprind în roşu timp de 3 secunde.

La aparatul de măsură pot fi conectate simultan 2 receptoare laser care pot funcţiona cu acesta.

Dacă sunt conectate telecomenzi sau receptoare laser suplimentare, cea mai veche conexiune este ştearsă.

##

Aparatul de măsură este prevăzut cu un modul Bluetooth®, care permite comanda de la distanţă prin intermediul unui smartphone cu interfaţă Bluetooth®.

Pentru utilizarea acestei funcţii, este necesară Bosch Levelling Remote App. În funcţie de dispozitivul mobil utilizat, o puteţi descărca dintr-un App Store (Apple App Store, Google Play Store). În acest scop, scanează codul QR alăturat.

Informaţii referitoare la cerinţele de sistem necesare pentru smartphone sunt disponibile în datele tehnice ale aparatului de măsură.

În cazul comenzii de la distanţă prin Bluetooth®, se pot produce întârzieri între smartphone şi aparatul de măsură, din cauza condiţiilor slabe de recepţie.

Funcţia Bluetooth® pentru comanda de la distanţă prin intermediul aplicaţiei este activată în mod standard pe aparatul de măsură şi poate fi dezactivată prin apăsarea tastei .

1. Apasă tasta , pentru a activa funcţia Bluetooth® în vederea comandării de la distanţă prin intermediul aplicaţiei.
2. De pe ecranul de pornire dispare indicatorul de conexiune prin Bluetooth® (c).

1. Apasă scurt tasta , pentru a activa din nou funcţia Bluetooth® în vederea comandării de la distanţă prin intermediul aplicaţiei.

1. Pe afişaj apare simbolul de asociere cu smartphone-ul.

Asigură-te că interfaţa pentru Bluetooth® este activată pe smartphone-ul tău.

Realizarea cu succes a asocierii este confirmată pe afişaj. Pe ecranul de pornire, conexiunea existentă este identificată prin indicatorul de conexiune prin Bluetooth® (c).

Dacă nu a fost posibilă stabilirea unei conexiuni, pe ecran apare un mesaj de eroare.

După pornirea Bosch Levelling Remote App, este stabilită conexiunea între smartphone şi aparatul de măsură. Dacă sunt găsite mai multe aparate de măsură active, selectează aparatul de măsură corespunzător. Dacă este găsit un singur aparat de măsură activ, asocierea se realizează automat.

Conexiunea prin Bluetooth® poate fi întreruptă din cauza distanţei excesive sau obstacolelor dintre aparatul de măsură şi dispozitivul mobil, precum şi a surselor de deranjamente electromagnetice. În acest caz, asocierea este pornită automat.

Prin apăsarea tastei poţi controla exclusiv funcţia Bluetooth® pentru stabilirea conexiunii la un smartphone. Independent de aceasta, aparatul de măsură emite un semnal prin Bluetooth® pentru stabilirea conexiunii la telecomandă/receptorul laser. Poţi opri acest semnal numai deconectând aparatul de măsură (sau scoţând bateriile din telecomandă sau din receptorul laser).

##

În timpul pauzelor de lucru, poţi aduce aparatul de măsură în modul de repaus. Cu această ocazie, toate setările sunt salvate.

1. Apasă scurt tasta .
2. În meniul următor, apasă în mod repetat tasta , până când este selectat modul de repaus.
3. Confirmă selecţia cu , apăsând tasta .

Alternativ, poţi activa modul de repaus prin apăsarea tastei de pe telecomandă.

Când modul de repaus este activat, pe afişaj apare simbolul modului de repaus. Indicatorul de stare (12) se aprinde intermitent şi în cadenţă lentă în verde. Funcţia de avertizare privind şocurile rămâne activată şi toate setările sunt memorate.

1. Apasă scurt tasta de pe aparatul de măsură sau tasta de pe telecomandă, pentru a deconecta modul de repaus.

De asemenea, aparatul de măsură poate fi deconectat şi în timp ce se află în modul de repaus. Pentru aceasta, menţine apăsată tasta , până când pe afişaj apare simbolul de deconectare. Toate celelalte taste ale aparatului de măsură şi ale telecomenzii sunt dezactivate.

De asemenea, poţi activa şi dezactiva modul de repaus şi prin intermediul Bosch Levelling Remote App.

##

Tastatura aparatului de măsură şi a telecomenzii poate fi blocată prin intermediul Bosch Levelling Remote App. Pe afişajul aparatului de măsură apare simbolul de blocare a tastaturii.

Blocarea tastaturii poate fi anulată după cum urmează:

- prin Bosch Levelling Remote App,
- prin deconectarea şi reconectarea aparatului de măsură apăsând tasta
- sau prin apăsarea simultană a tastelor şi de pe aparatul de măsură.