# Puštanje u rad rotacionog lasera

- Obezbedite da u radnom području nema prepreka, koje bi mogle da reflektuju ili onemoguće laserski zrak. Ne prekrivajte npr. površine sa odrazom kao u ogledalu ili koje su sjajne. Ne vršite merenje kroz staklene površine ili slične materijale. Usled reflektujućeg ili onemogućenog laserskog zraka može doći do pogrešnih rezultata merenja.

- Za označavanje uvek koristite isključivo sredinu laserske tačke odn. laserske linije. Veličina laserske tačke odn. širina laserske linije se menjaju sa rastojanjem.

##

Horizontalan položaj

Vertikalan položaj

1. Postavite merni alat na čvrstu podlogu u horizontalnom ili vertikalnom položaju, montirajte ga na stativ (43) ili na zidni držač (44) sa jedinicom za poravnavanje.

Pazite na stabilan položaj mernog alata, da bi izbegli prekide u radu usled dodatnih nivelisanja. Na osnovu visoke tačnosti nivelisanja reaguje merni alat veoma osetljivo na potrese i promene položaja.

##

Glavnim funkcijama mernog alata se upravlja preko tastera na mernom alatu, kao i preko daljinskog upravljača (40). Ostale funkcije su dostupne preko daljinskog upravljača (40), prijemnika lasera (41) ili preko Bosch Levelling Remote App.

videti Pregled mogućnosti upravljanja funkcijama

Za prikaz na displeju (15) mernog alata važi:

- Prvim pritiskom funkcijskog tastera (npr. tastera ) će se prikazati trenutna podešavanja funkcije. Pri sledećem pritisku funkcijskog tastera se menjaju podešavanja.
- U donjoj oblasti displeja se u različitim menijima prikazuju Softkey simboli (i). Pomoću pripadajućih funkcijskih tastera raspoređenih oko displeja (Softkeys) mogu da se izvršavaju funkcije prikazane pomoću simbola (i) (videti sliku). Simboli prikazuju − u zavisnosti od pripadajućeg menija − funkcijske tastere koji mogu da se koriste (npr. u meniju za rotacioni rad taster ) ili dodatne funkcije kao što su Dalje (), Nazad () ili Potvrdi ().
- Preko Softkey simbola (i) se takođe može videti da li tasteri i u aktuelnom meniju služe za nagib nadole () odn. za nagib nagore () ili za okretanje u smeru kretanja kazaljke na satu () odn. suprotno od smera kretanja kazaljke na satu ().
- 5 s nakon poslednjeg pritiska tastera, prikaz se automatski vraća na početni ekran.
- Pri svakom pritisku tastera odn. svakom signalu koji dođe do mernog alata, displej (15) će se osvetliti. Osvetljenje se gasi otprilike 1 min nakon poslednjeg pritiska tastera.

Nagib odn. okretanje u različitim funkcijama može da se ubrza, ako se pritisne odgovarajući taster za nagib odn. obrtni taster na mernom alatu odn. ako se duže drži pritisnut daljinski upravljač.

Prilikom isključivanja mernog alata će se sve funkcije resetovati na standardno podešavanje.

##

Pre prvog puštanja u rad kao i pre svakog rada sa mernim alatom izvršite proveru preciznosti videti Kontrola tačnosti i kalibrisanje mernog alata.

## Uključivanje

1. Pritisnite taster , da biste uključili merni alat.
2. Pojavljuje se početna sekvenca na nekoliko sekundi, a zatim i početni ekran.
3. Merni alat emituje varijabilni laserski zrak (8) kao i tačku lemljenja nagore (10) iz izlaznih otvora (9).

Nivelisanje počinje automatski i prikazuje se pomoću trepćućeg simbola za nivelisanje na displeju, trepćućih laserskih zrakova i zelenog trepćućeg prikaza statusa (12) videti Automatsko nivelisanje.

Nakon uspešnog nivelisanja se pojavljuje početni ekran, laserski zraci svetle konstantno, počinje rotacija i prikaz statusa (12) svetli u zelenoj boji.

## Isključivanje

1. Da biste isključili marni alat, držite taster pritisnutim sve dok se na displeju ne pojavi simbol za isključivanje.

Ako se prekorači najveća dozvoljena radna temperatura od 50 °C, na nekoliko sekundi će se prikazati poruka upozorenja i prikaz statusa (12) će ubrzano treperiti u crvenoj boji.

Zatim će se merni alat isključiti radi zaštite laserske diode. Posle hlađenja je merni alat ponovo spreman za rad i može se ponovo uključiti.

##

U stanju prilikom isporuke su merni alat i daljinski upravljač (40) kao i isporučeni prijemnik lasera (41) već povezani preko Bluetooth® veze.

1. Za povezivanje daljinskog upravljača, držite taster pritisnutim, sve dok se na displeju na pojavi simbol za uspostavljanje veze sa daljinskim upravljačem ili prijemnikom lasera.

1. Za uspostavljanja veze sa daljinskim upravljačem, pritisnite istovremeno taster i taster na daljinskom upravljaču, dok prikazi statusa (33) i (34) ne počnu da trepere.
2. Dok se uspostavlja veza sa daljinskim upravljačem, prikazi statusa na daljinskom upravljaču naizmenično trepere u zelenoj boji.

1. Za uspostavljanje veze sa prijemnikom lasera istovremeno držite pritisnute tastere i na prijemniku lasera sve dok se u poruka o uspostavljanju veze ne pojavi na displeju prijemnika lasera.

videti Veza sa rotacionim laserom

Uspešno uspostavljanje veze sa daljinskim upravljačem odn. sa prijemnikom lasera će se potvrditi na displeju.
Kod uspešnog uspostavljanja veze sa daljinskim upravljačem, prikazi statusa (33) i (34) na daljinskom upravljaču oko 3 s svetle u zelenoj boji.

Ako nije mogla da se uspostavi veza, na displeju će se pojaviti poruka o grešci.
Kod neuspešnog uspostavljanja veze sa daljinskim upravljačem, prikazi statusa (33) i (34) na daljinskom upravljaču oko 3 s svetle u crvenoj boji.

2 prijemnika lasera mogu istovremeno da budu povezana sa mernim alatom i da rade sa mernim alatom.

Ako se poveže još daljinskih upravljača ili prijemnika lasera, obrisaće se najstarija veza.

##

Merni alat ima Bluetooth® modul koji dozvoljava daljinsko upravljanje preko pametnog telefona sa Bluetooth® interfejsom.

Za korišćenje ove funkcije je potrebna Bosch Levelling Remote App. U zavisnosti od krajnjeg uređaja možete da je preuzmete u odgovarajućem App Store-u (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store‌). U tu svrhu skenirajte QR kôd.

Informacije o potrebnim sistemskim preduslovima na pametnom telefonu možete pogledati u tehničkim podacima mernog alata.

Prilikom prenosa podataka preko Bluetooth® veze zbog loših uslova prijema može doći do vremenskog kašnjenja između pametnog telefona i mernog alata.

Funkcija Bluetooth® za daljinsko upravljanje preko aplikacije je na mernom alatu standardno uključena i može da se deaktivira pomoću tastera .

1. Pritisnite taster , da biste isključili Bluetooth® za daljinsko upravljanje preko aplikacije.
2. Na početnom ekranu se pojavljuje prikaz veze preko Bluetooth® (c).

1. Kratko pritisnite taster , da biste ponovo uključili Bluetooth® za daljinsko upravljanje preko aplikacije.

1. Simbol za uspostavljanje veze sa pametnim telefonom se pojavljuje na displeju.

Uverite se, da je interfejs za Bluetooth® na pametnom telefonu aktiviran.

Uspešno uspostavljanje veze će se potvrditi na displeju. Na početnom ekranu se postojeća veza vidi na prikazu veze preko Bluetooth® (c).

Ako nije mogla da se uspostavi veza, na displeju će se pojaviti poruka o grešci.

Nakon pokretanja Bosch Levelling Remote App uspostavlja se veza između pametnog telefona i mernog alata. Ako ste pronašli više aktivnih mernih alata, izaberite odgovarajući merni alat. Ako ste pronašli samo aktivan merni alat, manifestuje se automatsko uspostavljanje veze.

‌Bluetooth® veza može da bude prekinuta zbog prevelikog razmaka ili zbog prepreka između mernog alata i mobilnog finalnog uređaja kao i zbog ometajućih elektromagnetnih izvora. U tom slučaju se automatski pokreće novo uspostavljanje veze.

Pritiskom tastera možete isključivo da upravljate funkcijom Bluetooth® za povezivanje sa pametnim telefonom. Merni alat nezavisno od toga šalje signal putem Bluetooth® veze za povezivanje sa daljinskim upravljačem / prijemnikom lasera. Taj signal možete da prekinete samo isključivanjem mernog alata (ili vađenjem baterija ili daljinskog upravljača odn. prijemnika lasera).

##

U pauzama od rada možete da prebacite merni alat u režim mirovanja. Pri tome se memorišu sva podešavanja.

1. Kratko pritisnite taster .
2. U sledećem meniju pritiskajte taster , sve dok se ne izabere režim mirovanja.
3. Svoj izbor potvrdite sa , pritiskom tastera .

Alternativno režim mirovanja možete da uključite pritiskom tastera na daljinskom upravljaču.

Kada je uključen režim mirovanja, na displeju se pojavljuje simbol za režim mirovanja. Prikaz statusa (12) polako treperi u zele‌noj boji. Funkcija šok alarma ostaje aktivirana, sva podešavanja se memorišu.

1. Da biste isključili režim mirovanja, kratko pritisnite taster na mernom alatu ili taster na daljinskom upravljaču.

Merni alat možete da isključite i tokom režima mirovanja. U tu svrhu, taster držite pritisnutim sve dok se na displeju ne pojavi simbol za isključivanje. Svi drugi tasteri na mernom alatu i daljinski upravljač su deaktivirani.

Uključivanje i isključivanje režima mirovanja je moguće i preko Bosch Levelling Remote App.

##

Tastatura mernog alata i daljinskog upravljača može preko Bosch Levelling Remote App da se blokira. Na displeju mernog alata se pojavljuje simbol blokade tastature.

Blokada tastature može da se isključi na sledeći način:

- preko Bosch Levelling Remote App,
- isključivanjem i uključivanjem mernog alata preko tastera
- ili istovremenim pritiskanjem tastera i na mernom alatu.