# Upute za rad

- Zaštitite glodalo od udaraca.

##

- Proces glodanja mora se uvijek odvijati u smjeru suprotnom od rotacije glodala (18) (protusmjerno). Kod glodanja u smjeru rotacije glodala (istosmjerno), električni alat bi vam se mogao istrgnuti iz ruke.

### Glodanje s jedinicom za uranjanje

Namjestite željenu dubinu glodanja.

Stavite električni alat s montiranim glodalom na obrađivani izradak i uključite električni alat.

Pritisnite polugu za deblokiranje funkcije uranjanja prema dolje i vertikalnu glodalicu vodite polako prema dolje sve dok se ne dosegne namještena dubina glodanja. Ponovno otpustite polugu za deblokiranje kako biste fiksirali dubinu zarezivanja.

Glodanje izvodite uz jednolični pomak.

Nakon završenog postupka glodanja vodite vertikalnu glodalicu natrag u najviši položaj.

Nakon glodanja isključite električni alat.

### Glodanje s jedinicom za kopiranje

Namjestite željenu dubinu glodanja.

Uključite električni alat i dovedite ga do mjesta obrade.

Glodanje izvodite uz jednolični pomak.

Isključite električni alat.

- Električni alat ne odlažite prije nego što se glodalo potpuno zaustavi. Radni alati, koji se vrte pod inercijom, mogu uzrokovati ozljede.

##

Za obradu velikih izradaka, npr. kod glodanja utora, možete na izradak pričvrstiti dasku ili letvu kao pomoćni graničnik i višenamjensku glodalicu voditi uzduž pomoćnog graničnika. Pri uporabi jedinice za uranjanje (38) vodite višenamjensku glodalicu uzduž spljoštene strane klizne ploče na pomoćnom graničniku.

##

Kod rubnog ili profilnog glodanja bez graničnika paralelnosti glodalo mora biti opremljeno vodećim rukavcem ili kugličnim ležajem.

Uključen električni alat približavajte sa strane izratku sve dok vodeći rukavac ili kuglični ležaj glodala ne nalegne na obrađivani rub izratka.

Električni alat vodite uzduž ruba izratka. Kod toga pazite na nalijeganje točno pod kutom. Prejaki pritisak može oštetiti rub izratka.

##

Umetnite paralelni graničnik (28) s vodilicama (30) u osnovnu ploču (5) te ga vijcima (4) odgovarajuće pritegnite na potrebnu mjeru.

Krilnim vijcima (29) možete paralelni graničnik dodatno namjestiti po duljini.

Okretnim gumbom (31) možete fino namjestiti dužinu nakon otpuštanja oba krilna vijka (29). Pritom jedan okretaj odgovara hodu reguliranja od 2,0 mm, a jedna podjela na okretnom gumbu (31) odgovara promjeni hoda reguliranja za 0,1 mm. Pritom pazite da vrh zatika za centriranje (32) zahvati površinu izratka.

Graničnom vodilicom (33) možete promijeniti površinu nalijeganja paralelnog graničnika.

Uključeni električni alat s jednoličnim pomakom i bočnim pritiskom na paralelni graničnik vodite uzduž ruba izratka.

##

Montirajte vodeći kotačić (42) kako je prikazano na slici.

Stavite vodeći kotačić na zakrivljeni rub ploče.

##

Pomoću kopirne čahure (37) možete prenijeti konture predložaka odn. šablona na izratke.

Ovisno o debljini šablone odn. predloška odaberite prikladnu kopirnu čahuru. Zbog veće visine kopirne čahure šablona mora imati minimalnu debljinu od 8 mm.

Za uporabu kopirne čahure (37) najprije trebate umetnuti SDS-adapter kopirne čahure (34) u kliznu ploču (6).

Stavite adapter kopirne čahure (34) odozgo na kliznu ploču (6) i pričvrstite ga pomoću 2 vijka za pričvršćivanje (35). Pazite da se poluga za deblokiranje adaptera kopirne čahure (36) može slobodno pomicati.

Pomaknite polugu za deblokiranje (36) u smjeru strelice i umetnite kopirnu čahuru (37) odozdo u SDS-adapter kopirne čahure (34). Kodirni izdanci moraju se pritom osjetno uglaviti u udubljenja kopirne čahure (37).

Provjerite razmak od sredine glodala i ruba kopirne čahure vidi Centriranje osnovne ploče (vidjeti sliku N).

- Odaberite promjer glodala manji od unutarnjeg promjera kopirne čahure.

### Glodanje

Napomena: Uzmite u obzir da glodalo (18) uvijek strši iz temeljne ploče (5). Nemojte oštetiti šablonu ili izradak.

Uključeni električni alat s kopirnom čahurom (37) približite šabloni.

Pri uporabi jedinice za uranjanje (38): Pritisnite polugu za deblokiranje funkcije uranjanja prema dolje i vertikalnu glodalicu vodite polako prema dolje sve dok se ne dosegne namještena dubina glodanja. Ponovno otpustite polugu za deblokiranje kako biste fiksirali dubinu zarezivanja.

Električni alat s isturenom kopirnom čahurom (37) vodite s bočnim pritiskom uzduž šablone.

##

Kako bi razmak između sredine glodala i ruba kopirne čahure posvuda bio isti, možete centrirati kopirnu čahuru (37) i kliznu ploču (6) jednu prema drugoj ako je potrebno.

Pri uporabi jedinice za uranjanje (38): Pritisnite polugu za deblokiranje funkcije uranjanja prema dolje i vertikalnu glodalicu vodite polako prema dolje sve dok se ne dosegne namještena dubina glodanja. Ponovno otpustite polugu za deblokiranje kako biste fiksirali dubinu zarezivanja.

Otpustite vijke za pričvršćivanje (39) za oko 2 okretaja tako da se klizna ploča (6) može slobodno pomicati.

Umetnite trn za centriranje (40) u prihvat alata kako je prikazano na slici. Rukom pritegnite završnu maticu tako da se trn za centriranje može slobodno pomicati.

Centrirajte trn za centriranje (40) i kopirnu čahuru (37) jedno prema drugom laganim pomicanjem klizne ploče (6).

Ponovno stegnite vijke za pričvršćivanje (39).

Izvadite trn za centriranje (40) iz prihvata alata.

Pri uporabi jedinice za uranjanje (38): Pritisnite polugu za deblokiranje funkcije uranjanja i vodite vertikalnu glodalicu u najgornji položaj.

##

Za obradu rubova možete dodatno koristiti usisni poklopac (41).

Pričvrstite usisni poklopac (41) sa 2 vijka na osnovnu ploču (5). Usisni poklopac (41) može se pričvrstiti u 3 različita položaja kako je prikazano na slici.

Za obradu glatkih ravnih površina ponovno skinite usisni poklopac.

Upotrebljavajte FSN-OFA adapter (1 600 Z00 00G).