# Usisavanje prašine/piljevine

Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovo, neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka, posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta (hromati, zaštitna sredstva za drvo). Sa materijalom koji sadrži azbest smeju raditi samo stručnjaci.

- Koristite što je više moguće usisavanje prašine pogodno za materijal.
- Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
- Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa klasom filtera P2.

Obratite pažnju na propise za materijale koje treba obrađivati u Vašoj zemlji.

- Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu. Prašine se mogu lako zapaliti.

##

Usisni adapter (23) se može unapred ili unazad montirati na priključak za crevo.

Kod postavljenog adaptera čaure za kopiranje (34) morate eventualno adapter čaure za kopiranje da montirate okrenutog za 180°, da adapter čaure za kopiranje (23) ne dodiruje ručicu za deblokiranje (36).

Pričvrstite usisni adapter (23) pomoću 2 nareckana zavrtnja (24) na osnovnu ploču (5).

Za optimalno usisavanje, redovno čistite usisni adapter (23).

##

Usisni adapter (26) se može unapred ili unazad montirati na priključak za crevo.

Kod postavljenog adaptera čaure za kopiranje (34) pričvrstite usisni adapter (26) pomoću 2 nareckana zavrtnja (24) na osnovnu ploču (5). Kod primena bez adaptera čaure za kopiranje (34) montirajte prvo međuprsten (27) na usisnom adapteru (26), kao što je prikazano na slici.

##

Utaknite usisno crevo (Ø 35 mm) (25) (pribor) na montirani usisni adapter. Povežite usisno crevo (25) sa usisivačem (pribor).

Električni alat možete direktno da priključite na utičnicu Bosch univerzalnog usisivača sa mehanizmom za daljinski start. Ovaj automatski startuje pri uključivanju električnog alata.

Usisivač mora biti predviđen za materijal koji treba obrađivati.

Koristite specijalan usisivač prilikom usisavanja, posebno prašine štetne po zdravlje, prašine koja izaziva rak ili suve prašine.