# Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení elektrického nářadí na straně s obrázky.

(1) | Rukojeť pravá (izolovaná plocha rukojeti)
(2) | Aretační tlačítko vřetena
(3) | Ochrana proti třískám
(4) | Křídlový šroub pro vodicí tyče podélného dorazu (2×)
(5) | Základní deska
(6) | Kluzná deska
(7) | Upnutí vodicích tyčí podélného dorazu
(8) | Stupňovitý doraz
(9) | Křídlový šroub pro nastavení hloubkového dorazu
(10) | Posuvné tlačítko s indexovou značkou
(11) | Rukojeť levá (izolovaná plocha rukojeti)
(12) | Upínací páčka pro aretaci hloubky frézování
(13) | Stupnice pro nastavení hloubky frézování
(14) | Hloubkový doraz
(15) | Stupnice jemného nastavení hloubky frézování
(16) | Otočný knoflík pro jemné nastavení hloubky frézování (zanořovací jednotka)
(17) | Nastavovací kolečko předvolby otáček
(18) | FrézaA)
(19) | Vypínač
(20) | Tlačítko pro zajištění a odjištění vypínače
(21) | Stranový klíč (17 mm, 24 mm)
(22) | Převlečná matice s kleštinou
(23) | Odsávací adaptér (zanořovací jednotka)
(24) | Šroub s rýhovanou hlavou pro odsávací adaptér (2×)
(25) | Odsávací hadice (Ø 35 mm)A)
(26) | Odsávací adaptér (kopírovací jednotka)A)
(27) | Mezikroužek pro odsávací adaptér A)
(28) | Podélný doraz
(29) | Křídlový šroub podélného dorazu – hrubé nastavení
(30) | Vodicí tyč pro podélný doraz
(31) | Otočný knoflík pro jemné nastavení podélného dorazu
(32) | Středicí kolík
(33) | Přestavitelná dorazová lišta podélného dorazu
(34) | SDS adaptér kopírovacího pouzdra
(35) | Upevňovací šroub adaptéru kopírovacího pouzdra (2×)
(36) | Odjišťovací páčka pro adaptér kopírovacího pouzdra
(37) | Kopírovací pouzdro
(38) | Zanořovací jednotka
(39) | Upevňovací šroub kluzné desky
(40) | Středicí trnA)
(41) | Odsávací kryt pro frézování hran
(42) | Vodicí kolečkoA)

A)

  Toto příslušenství nepatří do standardního obsahu dodávky.